| # Convalida delle linee di assemblaggio Avviare la sessione \Infor ERP Produzione\Controllo assemblaggio\Linee di assemblaggio\Linee di assemblaggio (tiasl1530m000). Durante il processo di convalida e impostazione dello stato effettivo, viene verificata l'integrità del modello della linea di assemblaggio. Durante questo processo vengono ad esempio verificate le seguenti condizioni: Assenza di strutture di linea e segmenti divergenti. Corretto utilizzo dei componenti di costo e dell'ufficio di calcolo. Definizione della struttura dei segmenti di linea, ad esempio la presenza di un buffer all'inizio, il concatenamento e così via. Definizione dei centri di lavoro. La linea di fornitura deve alimentare una stazione di linea della linea principale. Corretta definizione delle assegnazioni. È necessario ad esempio che siano attive una o più assegnazioni medie e non medie. Assenza di discontinuità nelle linee di assemblaggio. Assenza di loop nei cicli delle linee di assemblaggio. Presenza di un'unità aziendale per ciascuna linea di assemblaggio. Selezionare la linea di assemblaggio. Scegliere Convalida dal menu appropriato. Verrà avviata la sessione Convalida linee di assemblaggio (tiasl1230m000). La scelta dell'opzione Convalida non è obbligatoria. Questa fase viene eseguita automaticamente quando si rendono effettive le linee di assemblaggio durante una fase successiva del processo. L'esecuzione intermedia dell'opzione Convalida consente di verificare la struttura della linea di assemblaggio. Verificare che la linea principale e la linea di fornitura siano specificate nell'intervallo di selezione. Fare clic su Convalida. Controllare il report. Se il processo viene completato senza errori, lo stato della struttura della linea di assemblaggio verrà impostato da LN su Convalidato per la linea principale e la linea di fornitura. Verificare che lo stato delle linee sia Convalidato. Quando una linea viene creata/convalidata/resa effettiva, subisce una modifica e lo stato viene impostato o reimpostato su Modificato. Impostazione dello stato effettivo per le linee di assemblaggio Avviare la sessione \Infor ERP Produzione\Controllo assemblaggio\Linee di assemblaggio\Linee di assemblaggio (tiasl1530m000). Selezionare la linea di assemblaggio. Scegliere Rendi effettivo dal menu appropriato. Verrà avviata la sessione Impostazione stato effettivo linee di assemblaggio (tiasl1231m000). Fare clic su Rendi effettivo. Controllare il report. Analizzare e correggere eventuali problemi. Se il processo viene completato senza errori, lo stato della struttura della linea di assemblaggio verrà impostato da LN su Reso effettivo per la linea principale e la linea di fornitura. |