| # Chiusura ispezioni ordini (qmptc1205m000) Utilizzare questa sessione per controllare un intervallo di ordini di origine, sia di acquisto che di vendita o di produzione, con stato Elaborato e per accertarsi che il metodo di blocco sia impostato su Continua. LN verifica le quantità riportate negli ordini di origine e ne esegue un confronto con le quantità immesse nel package Gestione qualità. I risultati vengono visualizzati in un report. Argomenti correlati Ispezioni standard Utilizzo dei campi Da e A Intervallo di selezione Origine Package o modulo integrato a cui si riferisce un ordine (di ispezione). Ordine origine Il numero di ordine dell'origine dell'ispezione. Riga ordine orig. Il numero di posizione nell'ordine al quale è collegato l'ordine di ispezione, ovvero il numero di posizione della riga ordine di vendita, il numero di posizione della riga ordine di acquisto o il numero di posizione nella distinta base. Operazione Serie di fasi di un ciclo di produzione eseguite in successione per la produzione di un articolo. Durante un'operazione del ciclo di produzione vengono raccolti i seguenti dati: Attività, ad esempio troncatura. Macchina utilizzata per l'esecuzione dell'attività (facoltativo), ad esempio troncatrice. Luogo in cui l'attività viene eseguita (centro di lavoro), ad esempio falegnameria. Numero di impiegati necessari per l'esecuzione dell'attività. Questi dati vengono utilizzati per determinare i lead time degli ordini, per pianificare gli ordini di produzione e per calcolare i prezzi di costo. Sequenza ord. origine Numero di sequenza dell'ordine di ispezione in base al quale vengono testate le caratteristiche di campioni diversi. Ispezione Consente di visualizzare un elenco delle righe ordine di ispezione generate per uno specifico ordine di ispezione. Queste righe corrisponderanno alle caratteristiche gestite per ciascun gruppo di test collegato all'ID qualità. Ispezione Consente di visualizzare la sequenza dell'ispezione eseguita. Riga ispezione Un numero di avviso in ingresso o di avviso in uscita. Unità di gestione Una struttura di materiali di imballaggio, o una parte di tale struttura, utilizzata per l'imballaggio di articoli. In un'unità di gestione sono inclusi i seguenti attributi: codice identificativo articolo di imballaggio (facoltativo) quantità di articoli di imballaggio (facoltativa) Importante! Se si collega un articolo a un'unità di gestione, l'articolo viene imballato tramite l'unità di gestione. Gli articoli imballaggio fanno riferimento al tipo di container o ad altro materiale di imballaggio dal quale è formata l'unità di gestione. Definendo ad esempio un articolo imballaggio come cassa di legno per una unità di gestione, si specifica che l'unità di gestione in questione è una cassa di legno. Stampa Report Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa il report di processo. Stampa N. serie Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa i numeri di serie dell'ordine di ispezione standard. Processo Verifica ed eventualmente corregge collettivamente gli ordini di ispezione per i quali sono stati immessi i dati di test. È possibile completare gli ordini di ispezione in base ai criteri riportati di seguito: Standard. Gli ordini di ispezione vengono selezionati in base all'origine specificata nella sessione Combinazioni di test (qmptc0111m000). Magazzinaggio. Viene selezionato un gruppo di ordini per l'ispezione di magazzinaggio. Ordine. Viene selezionato un gruppo di ordini in base al relativo numero d'ordine, indipendentemente dall'origine. Prima del completamento degli ordini di ispezione, LN verifica quanto segue: Se il numero di campioni definiti per ciascun ordine di ispezione è sufficiente. Se il numero di ispezioni per ciascuna riga ordine di ispezione è sufficiente. Una volta completata la riga ordine di ispezione, lo stato della riga diventa Completato. Non appena lo stato di tutte le righe ordine di ispezione diventa Completato, l'intero ordine viene impostato su Completato. Dopo il completamento di una riga ordine, non è più possibile aggiungere, modificare o eliminare i dati di ispezione. |