| # Definizione delle allocazioni dei componenti di assemblaggio Avviare la sessione \Infor ERP Produzione\Controllo assemblaggio\Linee di assemblaggio\Linee di assemblaggio (tiasl1530m000). Utilizzare questa sessione per allocare componenti di assemblaggio a magazzini del reparto produzione entro la barriera temporale dell'allocazione. In questo argomento della Guida in linea verranno trattati i seguenti punti: Modalità di allocazione: Basato su ordine o Basato su stazione di linea Allocazione dei componenti di assemblaggio al magazzino del reparto produzione Intervalli temporali Allocazione di componenti di assemblaggio Modalità di allocazione L'allocazione dei componenti di assemblaggio può essere eseguita in una delle due seguenti modalità definite nel campo Elaborazione transazioni della sessione Parametri Controllo assemblaggio (tiasc0100m000): Basato su ordine: i componenti di assemblaggio vengono allocati al magazzino del reparto produzione della stazione di linea per ciascun ordine di assemblaggio. LN crea un ordine stazione di linea consolidato per ciascun ordine stazione di linea. Basato su stazione di linea: i componenti di assemblaggio vengono allocati al magazzino del reparto produzione per ciascun intervallo. I componenti di tutti gli ordini di assemblaggio che rientrano in ciascun intervallo vengono combinati e allocati insieme. LN crea un ordine stazione di linea consolidato separato per ciascuna stazione di linea. Gli ordini di assemblaggio esistenti vengono presi in considerazione durante la generazione degli ordini e durante il ricalcolo dei fabbisogni di materiale. Determinazione del magazzino del reparto produzione al quale vengono allocati i componenti Un magazzino del reparto produzione viene collegato a una stazione di linea tramite il campo Magazzino reparto produzione della sessione Centri di lavoro (tirou0101m000). È possibile collegare un magazzino del reparto produzione a una stazione di linea solo se si verificano le seguenti condizioni: La casella di controllo Utilizzo di magazzini reparto produzione della sessione Parametri Gestione reparto produzione (tisfc0100s000) è selezionata. Il campo Tipo di stazione della sessione Stazioni (tiasl1551m000) è impostato su Stazione di linea. Intervalli temporali La dimensione e il numero di intervalli sono determinati da due fattori: I dati dell'intervallo temporale. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione della Guida relativa alla sessione Definizione intervalli (tiasl1100m000). È possibile definire intervalli in grado di espandersi in previsione della pianificazione futura. Se si prevede di apportare molte modifiche agli ordini di assemblaggio, è necessario definire intervalli più piccoli. Il campo Barriera temporale allocazione della sessione Parametri Controllo assemblaggio (tiasc0100m000) consente di stabilire la durata totale della pianificazione. Nota È necessario definire intervalli per l'intera Barriera temporale allocazione. Se un ordine rientra solo parzialmente nella barriera temporale, l'allocazione non verrà pianificata nel modulo ASC. Allocazione dei componenti di assemblaggio Nella modalità di elaborazione delle transazioni Basato su stazione di linea, l'allocazione viene eseguita per intervallo, per stazione di linea. È possibile combinare tutti i fabbisogni per intervallo e stazione di linea, in modo da ridurre il numero di transazioni rispetto all'elaborazione separata di ciascun ordine. I fabbisogni cumulativi dei componenti di assemblaggio allocati vengono registrati in un ordine stazione di linea consolidato. L'ordine stazione di linea consolidato viene comunicato a Magazzino. È possibile visualizzare i fabbisogni cumulativi dei componenti di assemblaggio allocati nella sessione Ordine staz. linea consolidato - Fabbis. compon. assemblaggio (tiasc7140m000). Per allocare i componenti di assemblaggio, effettuare le seguenti operazioni. Selezionare la linea principale nella sessione Linee di assemblaggio (tiasl1530m000) e scegliere Fabbisogni componenti assemblaggio dal menu appropriato. Fare clic su Definisci allocazioni componenti assemblaggio.... Verrà avviata la sessione Definizione allocazione componenti assemblaggio (tiasc7240m000). |