| # Linea di assemblaggio - Composizione (tiasc2501m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare la composizione di linea di una linea di assemblaggio. Dal menu appropriato è possibile avviare le seguenti sessioni: Spostamento ordine di assemblaggio (tiasl3210m000) Chiusura ordini di assemblaggio (tiasc7210m000) Ricomposizione linea (tiasl3220m000) Verifica scorte (tiasc2240m000) Ordine di assemblaggio - Stime semilavorati (tiasc7500m000) Ordine di assemblaggio - Ordini stazione di linea (tiasc2510m000) Articolo finale con num. serie - Intest. Struttura originale (timfc0110m000) Ordine di assemblaggio - Motivi blocco (tiasc2103m000) Fare doppio clic su una riga per avviare la sessione di dettagli Ordine di assemblaggio (tiasc2100s000). Per visualizzare gli stessi dati ordinati per ordine di assemblaggio, utilizzare la sessione Ordini di assemblaggio (tiasc2502m000). Argomenti correlati Controllo assemblaggio (ASC) - Panoramica Sequenziamento per linea e tipi di regole in Controllo assemblaggio (ASC) Ordini di assemblaggio Linea di assemblaggio Set di stazioni di linea consecutive in cui vengono prodotti articoli FAS (Final Assembly Schedule). Gli articoli da produrre passano da una stazione di linea a un'altra e in corrispondenza di ciascuna di esse vengono sottoposti a varie operazioni. Una linea di assemblaggio è suddivisa in segmenti di linea separati da buffer. Una linea di assemblaggio può essere una linea principale o una linea di fornitura. Data di uscita linea pianificata Data in cui è pianificata l'uscita dalla linea di assemblaggio di un articolo di assemblaggio. La data pianificata di uscita dalla linea inizialmente corrisponde alla data richiesta di uscita dalla linea. La prima, tuttavia, può essere successivamente modificata per motivi di pianificazione. Ordine di assemblaggio Ordine emesso per assemblare un prodotto in una o più linee di assemblaggio. Articolo L'articolo generico o l'articolo prodotto il cui campo Origine fornitura predefinita è impostato su Assemblaggio. Variante prodotto Configurazione univoca di un articolo configurabile. La variante è il risultato del processo di configurazione e comprende informazioni quali le opzioni di caratteristica, i componenti e le operazioni. Esempio Articolo configurabile: trapano elettrico Opzioni: 3 tipi di alimentazione (batterie, 12 V o 220 V) 2 colori (blu, grigio) Con queste opzioni può essere prodotto un totale di 6 varianti di prodotto. Data di inizio assemblaggio La data e l'ora pianificate per l'inizio della produzione. Data di uscita linea richiesta Data in cui è richiesta l'uscita dalla linea di assemblaggio di un articolo di assemblaggio al fine di rispettare la data di consegna indicata nella riga ordine di vendita. Stato ordine di assemblaggio Lo stato dell'ordine di assemblaggio. Bloccato Quando vengono immessi i motivi di blocco per l'ordine di assemblaggio di Controllo assemblaggio, tale ordine viene bloccato e ne viene impedita l'esecuzione. Se l'ordine di assemblaggio è stato bloccato, la casella di controllo presente in questo campo è selezionata. Se l'ordine di assemblaggio non è bloccato, la casella di controllo è deselezionata. Codice identificativo di configurazione Consente di generare una pianificazione fabbisogni in base alla combinazione di articolo e codice identificativo di configurazione. L'unità collegata all'articolo è sempre l'unità dell'articolo di livello superiore. Sequenza unità Il numero di sequenza del codice identificativo di configurazione. Serie unità Codice che rappresenta un gruppo di uno o più codici identificativi di configurazione validi per l'articolo con lo stesso identificatore di produzione. Ord. pian. def. Se la casella di controllo è selezionata, la data di consegna pianificata di un ordine di assemblaggio. Sposta ordine di assemblaggio... Scegliere questo comando per avviare la sessione Spostamento ordine di assemblaggio (tiasl3210m000). Chiudi ordini di assemblaggio... Scegliere questo comando per avviare la sessione Chiusura ordini di assemblaggio (tiasc7210m000). Ricomponi linea di assemblaggio... Scegliere questo comando per avviare la sessione Ricomposizione linea (tiasl3220m000). Verifica scorte... Esegue lo zoom nella sessione Verifica scorte (tiasc2240m000) per creare un elenco di scorte mancanti per i componenti di assemblaggio. Questa sessione può essere utilizzata anche per generare un elenco di ordini bloccati. Ordini stazione di linea Scegliere questo comando per avviare la sessione Ordine di assemblaggio - Ordini stazione di linea (tiasc2510m000). Stime semilavorati Scegliere questo comando per avviare la sessione Ordine di assemblaggio - Stime semilavorati (tiasc7500m000). Struttura originale Scegliere questo comando per avviare la sessione Articolo finale con num. serie - Intest. Struttura originale (timfc0110m000). Ordine di assemblaggio - Motivi blocco Scegliere questo comando per avviare la sessione Ordine di assemblaggio - Motivi blocco (tiasc2103m000). |