| # Revisione elemento di progettazione (tiedm1100m000) Utilizzare questa sessione per modificare e definire le revisioni degli elementi di progettazione. È ad esempio possibile: Immettere i dati relativi alle revisioni degli elementi di progettazione. Importare i dati relativi alle revisioni da un'applicazione CAD. Modificare lo stato della revisione di un elemento di progettazione. Argomenti correlati Riepilogo di Gestione dati progettazione (EDM) Elementi di progettazione Importazione di dati di applicazioni CAD mediante il modulo Exchange Panoramica degli indicatori di riferimento Integrazione di Produzione e Gestione documenti (DOC) Elem. di prog. L'elemento di progettazione di cui si desidera gestire le revisioni. Numerazione revisioni manuale Se la casella di controllo è selezionata, quando si creano nuove revisioni è possibile immettere il numero di revisione manualmente. Se durante l'operazione la modalità di numerazione della revisione viene cambiata, passando ad esempio da manuale ad automatica, viene generato il numero successivo più alto per la serie di revisioni corrente relativa all'elemento di progettazione. Revisione La revisione dell'elemento di progettazione per la quale viene definita una distinta base (BOM). Argomenti correlati Elementi di progettazione Stato Lo stato della revisione. Valori consentiti Stato della revisione dell'elemento di progettazione Data di creazione La data in cui è stata creata la revisione. Quantità distinta base Numero di articoli prodotti a cui viene applicata una distinta base (BOM). La quantità distinta base consente di specificare quantità di articoli estremamente ridotte come componenti della distinta base. Esempio Per ottenere un litro di una vernice specifica, denominata Bianco cotone, è necessario miscelare piccole quantità di determinati colori. Viene pertanto definita una quantità distinta base pari a 1000 litri. Le quantità dei componenti della vernice possono quindi essere definite come segue:
Vernice Bianco cotone - 1000 litri:
Bianco | 999 litri
Giallo | 0,6 litri
Rosso | 0,2 litri
Blu | 0,2 litri
Set unità Gruppo di codici unità che può essere collegato ad articoli personalizzati o a valori predefiniti articolo. In un set di unità è possibile indicare quali quantità fisiche possono essere utilizzate per l'articolo, in quali moduli e per quali scopi. Materiale Il materiale di cui è composto l'elemento di progettazione per quanto riguarda la revisione corrente, Ad esempio carta, plastica o legno. Dimensione Le dimensioni della revisione dell'elemento di progettazione per quanto riguarda la revisione corrente, Ad esempio 200 mm x 1 metro. Standard normativo Lo standard societario, nazionale o internazionale, a cui è conforme (o deve conformarsi) la revisione dell'elemento di progettazione per quanto riguarda la revisione corrente, Ad esempio ISO 8601, NEN 3140 o BS 1383. Unità L'unità di misura, ad esempio metro, chilogrammo o pezzo. Unità di peso L'unità di misura relativa al peso, ad esempio un chilogrammo. Peso Il peso della revisione, immesso nelle unità definite nel campo Unità di peso. Progettista L'impiegato responsabile della supervisione del progetto della revisione. Progettista Viene visualizzato il valore immesso nel campo Impiegato della sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000), da cui è possibile selezionare il valore per il campo Progettista. Modifiche multiple BOM L'operazione modifiche multiple BOM utilizzata per controllare la revisione. Argomenti correlati Riepilogo di Gestione dati progettazione (EDM) Modifica delle distinte base di progettazione - Procedura automatica In elaborazione in Gestione modifiche Se la casella di controllo è selezionata, in Data Management è stata avviata una procedura per l'approvazione della revisione dell'elemento di progettazione. Prima di approvare la revisione per la produzione, è necessario completare la procedura di approvazione. Data di validità La data e l'ora in cui la revisione viene considerata valida. È possibile modificare manualmente tale data in una data futura. Se sono disponibili più revisioni con stato In fase di elaborazione, è possibile programmare la data di validità per tutte le revisioni. Se si approva una revisione dell'elemento di progettazione con una data di validità per la produzione anteriore alla data corrente, la data di validità viene impostata automaticamente sulla data in cui all'elemento è stato assegnato lo stato Approvato da parte di Produzione. Se la revisione è finalizzata, la data di validità della revisione per l'elemento di progettazione padre viene utilizzata come data di validità per le righe distinta base di produzione. Di conseguenza, la data di validità effettiva delle righe distinta base di produzione deve essere immessa in questa posizione. Data di scadenza Se lo stato della revisione è Approvato da parte di Produzione, il campo Data di scadenza è vuoto ed è possibile impostare la data manualmente. Quando viene creata una nuova revisione con una data di validità anteriore alla data di scadenza della revisione precedente, la data di scadenza della revisione precedente viene impostata sulla data di validità della nuova revisione. Non è possibile modificare la data di scadenza nei seguenti casi: Lo stato della revisione non è Approvato da parte di Produzione. Lo stato della revisione è Approvato da parte di Produzione, ma è presente un valore nel campo Data di scadenza. Argomenti correlati Elementi di progettazione Approvato in base a data di progettazione La data in cui alla revisione è stato assegnato lo stato Approvato da parte di Progettazione. Una revisione con stato Approvato da parte di Progettazione non può essere eliminata, ma soltanto annullata e archiviata. Approvato in base a data di prod. La data in cui alla revisione è stato assegnato lo stato Approvato da parte di Produzione. Data da CAD La data in cui la revisione è stata importata da un'applicazione CAD. Argomenti correlati Importazione di dati di applicazioni CAD mediante il modulo Exchange Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Per immettere un nuovo testo o modificare un testo esistente, scegliere il pulsante Testo. Blocca Scegliere questo comando per impostare lo stato della revisione su Bloccato. Questa operazione può essere effettuata solo per le revisioni con stato In fase di elaborazione. Reimposta stato revisione Scegliere questo comando per impostare lo stato della revisione su Approvato da parte di Produzione. Questa operazione può essere effettuata solo per le revisioni con stato Bloccato. Se lo stato è impostato su un valore superiore a Bloccato e si desidera modificare la progettazione, è possibile annullare la revisione e crearne una nuova. Approvazione da parte di Progettazione Scegliere questo comando per impostare lo stato della revisione su Approvato da parte di Progettazione. Non è possibile modificare lo stato in Approvato da parte di Progettazione se la revisione è stata creata da un'operazione Modifiche multiple BOM per la quale non sono state ancora elaborate le modifiche della distinta base di progettazione. Questa operazione può essere effettuata solo per le revisioni con i seguenti stati: Bloccato In fase di elaborazione Approvazione da parte di Produzione Scegliere questo comando per impostare lo stato della revisione su Approvato da parte di Progettazione. Non è possibile modificare lo stato in Approvato da parte di Produzione se la revisione è stata creata da un'operazione Modifiche multiple BOM per la quale non sono state ancora elaborate le modifiche della distinta base di progettazione. Questa operazione può essere effettuata solo per le revisioni con i seguenti stati: Approvato da parte di Progettazione. In fase di elaborazione Annulla revisione Scegliere questo comando per impostare lo stato della revisione su Annullato. Questa operazione può essere effettuata solo per le revisioni con stato Approvato da parte di Progettazione: Le revisioni con stato In fase di elaborazione possono essere eliminate. Le revisioni con stato Approvato da parte di Produzione possono essere archiviate. È possibile archiviare le revisioni annullate. Distinta base di progettazione Scegliere questo comando per avviare la sessione Distinta base di progettazione (tiedm1110m000). Relazioni Scegliere questo comando per avviare la sessione Relazione elemento di progettazione-articolo (tiedm1101m000). Indicatori di riferimento per Elemento di progettazione Scegliere questo comando per avviare la sessione Indicatori di riferimento per Elemento di progettazione (tiedm0120m000), in cui è possibile visualizzare, gestire o aggiungere gli indicatori di riferimento relativi a una specifica revisione di un elemento di progettazione. |