| # Stampa report confronto distinte base di progettazione (tiedm1414m000) Utilizzare questa sessione per eseguire confronti in relazione alla distinta base di progettazione. È possibile effettuare confronti a tre livelli: Confrontare la distinta base di progettazione di due diversi elementi di progettazione. Confrontare la distinta base di progettazione di due diverse revisioni dello stesso elemento di progettazione. Effettuare il confronto sulla base di elementi di progettazione diversi o di revisioni diverse dello stesso elemento di progettazione. Argomenti correlati Riepilogo di Gestione dati progettazione (EDM) Distinte base di progettazione Elementi di progettazione Panoramica degli indicatori di riferimento Elemento di progettazione 1 Elemento utilizzato nel processo di sviluppo. È possibile definire più revisioni di un elemento di progettazione. In genere, le revisioni più recenti sono ancora in fase di progettazione o test, un'altra revisione può essere passata alla fase di produzione e le revisioni meno recenti sono considerate obsolete. Un articolo normale può essere gestito per revisioni solo quando viene copiato dal modulo Gestione dati progettazione. Revisione Selezionare la revisione su cui si desidera basare il confronto delle due distinte base di progettazione. LN confronta le due distinte base di progettazione in base alle revisioni dello stesso elemento di progettazione. Codice identificativo di configurazione Selezionare il codice identificativo di configurazione su cui si desidera basare il confronto delle due distinte base di progettazione. Elemento di progettazione 2 Elemento utilizzato nel processo di sviluppo. È possibile definire più revisioni di un elemento di progettazione. In genere, le revisioni più recenti sono ancora in fase di progettazione o test, un'altra revisione può essere passata alla fase di produzione e le revisioni meno recenti sono considerate obsolete. Un articolo normale può essere gestito per revisioni solo quando viene copiato dal modulo Gestione dati progettazione. Revisione Selezionare la revisione su cui si desidera basare il confronto delle due distinte base di progettazione. LN confronta le due distinte base di progettazione in base alle revisioni dello stesso elemento di progettazione. Codice identificativo di configurazione Selezionare il codice identificativo di configurazione su cui si desidera basare il confronto delle due distinte base di progettazione. LN confronta le due distinte base di progettazione in base ai codici identificativi di configurazione dello stesso elemento di progettazione. Descrizione La descrizione dell'elemento di progettazione. Descrizione La descrizione dell'elemento di progettazione. Revisione La descrizione della revisione. Codice identificativo di configurazione Selezionare il codice identificativo di configurazione su cui si desidera basare il confronto delle due distinte base di progettazione. Revisione La descrizione della revisione. Codice identificativo di configurazione Selezionare il codice identificativo di configurazione su cui si desidera basare il confronto delle due distinte base di progettazione. Stampa eccezioni e indicatori di riferimento Se la casella di controllo è selezionata, gli indicatori di riferimento collegati alle righe distinta base di progettazione vengono inclusi nel report. Argomenti correlati Panoramica degli indicatori di riferimento |