| # Revisione elemento di progettazione (tiedm1100m100) Utilizzare questa sessione per modificare e definire le revisioni degli elementi di progettazione. È ad esempio possibile: Immettere i dati relativi alle revisioni degli elementi di progettazione. Importare i dati relativi alle revisioni da un'applicazione CAD. Modificare lo stato della revisione di un elemento di progettazione. Nelle schede è possibile visualizzare e gestire la distinta base di progettazione della revisione e le relazioni tra un elemento di progettazione e gli articoli standard o personalizzati. Revisioni Per definire nuove revisioni per un elemento di progettazione, fare clic sul pulsante Aggiungi nuova revisione elemento di progettazione. È possibile inserire più revisioni con stato In fase di elaborazione. Non è possibile inserire una nuova revisione se quella precedente è collegata a un'operazione modifiche multiple BOM e le modifiche alla distinta base di progettazione non sono state ancora elaborate per tale modifica. Per selezionare un altro elemento di progettazione per il quale è possibile definire nuove revisioni, fare clic sul pulsante Trova revisione elemento di progettazione. È necessario definire l'elemento di progettazione nella sessione Elemento di progettazione (tiedm0110m000). Se è valida, la revisione può avere effetto su un articolo standard o personalizzato. La revisione è valida nei seguenti casi: Lo stato della revisione è Approvato da parte di Produzione. La revisione è collegata a un articolo standard o personalizzato definito nella sessione Relazione elemento di progettazione-articolo (tiedm1101m000). La data corrente della revisione è compresa tra la data di validità e quella di scadenza. La data di validità predefinita di una nuova revisione è la data corrente. Tale data viene utilizzata come data di scadenza della revisione precedente. Per eliminare una revisione con stato In fase di elaborazione, selezionare tale revisione, quindi scegliere Elimina revisione elemento di progettazione dal menu Modifica. Non è possibile modificare lo stato in Approvato da parte di Progettazione o Approvato da parte di Produzione se la revisione è stata creata da un'operazione Modifiche multiple BOM per la quale non sono state ancora elaborate le modifiche della distinta base di progettazione. Menu appropriato È possibile modificare lo stato della revisione di un elemento di progettazione nel campo Stato impostandolo su uno dei seguenti valori: Bloccato, se lo stato della revisione è In fase di elaborazione. In fase di elaborazione, se lo stato della revisione è Bloccato. Approvato da parte di Progettazione, se lo stato della revisione è Bloccato o In fase di elaborazione. Approvato da parte di Produzione, se lo stato della revisione è Approvato da parte di Progettazione o In fase di elaborazione. Annullato, se lo stato della revisione è Approvato da parte di Progettazione. Se nella sessione Modifiche multiple BOM (tiedm3110m000) viene annullata una di tali modifiche, vengono annullate anche tutte le revisioni collegate all'ordine in questione. È possibile eliminare le revisioni con stato In fase di elaborazione e archiviare le revisioni con stato Annullato. Non è possibile annullare una revisione con stato Approvato da parte di Progettazione se tale revisione è collegata a un'operazione Modifiche multiple BOM per la quale non sono state ancora elaborate le modifiche alla distinta base di progettazione. È inoltre possibile avviare le seguenti sessioni dal menu appropriato: Archiviazione dati di progettazione (tiedm1250m000) Copia elemento di progettazione in articolo (tiedm1201m000) Generazione dati copia BOM di progettazione (Multilivello) (tiedm1230m000) Finalizzazione dati di progettazione (tiedm3240m000) Distinta base di progettazione (tiedm1110m000) Relazione elemento di progettazione-articolo (tiedm1101m000) Indicatori di riferimento per Elemento di progettazione (tiedm0120m000) Report Se si fa clic sul pulsante Stampa, è possibile selezionare una sessione per generare i report relativi alle revisioni: Stampa revisioni elementi di progettazione (tiedm1400m000) Stampa revisione elemento di progettazione - Utilizzo (tiedm3460m000) Schede Nelle schede è possibile visualizzare e gestire le informazioni relative ai seguenti elementi: Distinta base di progettazione. Per ulteriori informazioni, vedere Distinta base di progettazione (tiedm1110m000). Relazioni tra elementi di progettazione. Per ulteriori informazioni, vedere Relazione elemento di progettazione-articolo (tiedm1101m000). Argomenti correlati Riepilogo di Gestione dati progettazione (EDM) Elementi di progettazione Importazione di dati di applicazioni CAD mediante il modulo Exchange Panoramica degli indicatori di riferimento Integrazione di Produzione e Gestione documenti (DOC) Generale Elem. di prog. L'elemento di progettazione di cui si desidera gestire le revisioni. Numerazione revisioni manuale Se la casella di controllo è selezionata, quando si creano nuove revisioni è possibile immettere il numero di revisione manualmente. Se la modalità di numerazione della revisione viene cambiata durante l'operazione, passando ad esempio da manuale ad automatica, viene generato il numero successivo più alto per la serie di revisioni corrente relativa all'elemento di progettazione. Revisione La revisione dell'elemento di progettazione per la quale viene definita una distinta base (BOM). Argomenti correlati Elementi di progettazione Stato della revisione dell'elemento di progettazione Lo stato della revisione. Valori consentiti Stato della revisione dell'elemento di progettazione Data di creazione La data in cui è stata creata la revisione. Descrizione La descrizione della revisione. Testo revisione elemento di progettazione Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo alla revisione. Segnale articolo Il codice del segnale dell'articolo. Durante il processo di copia dell'elemento di progettazione in un articolo standard, il codice del segnale dell'articolo può essere copiato soltanto se la casella di controllo Copia codice segnale articolo della sessione Parametri Gestione dati progettazione (tiedm0100m000) è selezionata. Progettista L'impiegato responsabile della supervisione del progetto della revisione. Progettista Visualizza il valore immesso nel campo Impiegato della sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000), da cui è possibile selezionare il valore per il campo Progettista. Modifiche multiple BOM Le operazioni modifiche multiple BOM utilizzate per controllare la revisione. Argomenti correlati Riepilogo di Gestione dati progettazione (EDM) Modifica delle distinte base di progettazione - Procedura automatica Validità In elaborazione in Gestione modifiche Se la casella di controllo è selezionata, in Data Management è stata avviata una procedura per l'approvazione della revisione dell'elemento di progettazione. Prima di approvare la revisione per la produzione, è necessario completare la procedura di approvazione. Data di validità La data e l'ora in cui la revisione viene considerata valida. È possibile modificare manualmente tale data in una data futura. Se sono disponibili più revisioni con stato In fase di elaborazione, è possibile programmare la data di validità per tutte le revisioni. Se si approva la revisione di un elemento di progettazione con una data di validità per la produzione anteriore alla data corrente, la data di validità viene impostata automaticamente sulla data di Approvato da parte di Produzione. Se la revisione è finalizzata, la data di validità della revisione per l'elemento di progettazione padre viene utilizzata come data di validità per le righe distinta base di produzione. Di conseguenza, la data di validità effettiva delle righe distinta base di produzione deve essere immessa in questa posizione. Data di scadenza Se lo stato della revisione è Approvato da parte di Produzione, il campo Data di scadenza è vuoto ed è possibile impostare la data manualmente. Quando viene creata una nuova revisione con una data di validità precedente alla data di scadenza della revisione precedente, la data di scadenza della revisione precedente viene impostata sulla data di validità di questa nuova revisione. Non è possibile modificare la data di scadenza nei seguenti casi: Lo stato della revisione non è Approvato da parte di Produzione. Lo stato della revisione è Approvato da parte di Produzione, ma è presente un valore nel campo Data di scadenza. Argomenti correlati Elementi di progettazione Ordine di modifica effettivo L'ordine di modifica che definisce la data di validità della revisione dell'elemento di progettazione. Ordine di modifica per scadenza L'ordine di modifica che definisce la data di scadenza della revisione dell'elemento di progettazione. Approvato in base a data di progettazione La data in cui lo stato della revisione è stato modificato in Approvato da parte di Progettazione. A partire da questa data la versione della revisione è approvata per l'utilizzo nell'ambiente di progettazione. Tuttavia, la revisione non può essere copiata in un articolo di produzione né in una distinta base di produzione. Una revisione con stato Approvato da parte di Progettazione non può essere eliminata, ma soltanto annullata e archiviata. Approvato in base a data di prod. La data in cui lo stato della revisione è stato modificato in Approvato da parte di Produzione. A partire da tale data, la revisione può essere copiata in un articolo di produzione o in una distinta base di produzione. Data da CAD La data in cui la revisione è stata importata da un'applicazione CAD. Argomenti correlati Importazione di dati di applicazioni CAD mediante il modulo Exchange Fisico Materiale Il materiale di cui è composto l'elemento di progettazione per quanto riguarda la revisione corrente. Ad esempio carta, plastica o legno. Dimensione Le dimensioni della revisione dell'elemento di progettazione per quanto riguarda la revisione corrente. Ad esempio 200 mm x 1 metro. Standard normativo Lo standard societario, nazionale o internazionale, a cui è conforme (o deve conformarsi) la revisione dell'elemento di progettazione per quanto riguarda la revisione corrente. Ad esempio ISO 8601, NEN 3140 o BS 1383. Unità di peso L'unità di misura relativa al peso, ad esempio un chilogrammo. Peso Il peso della revisione, immesso nelle unità definite nel campo Unità di peso. Unità Quantità distinta base Numero di articoli prodotti a cui viene applicata una distinta base (BOM). La quantità distinta base consente di specificare quantità di articoli estremamente ridotte come componenti della distinta base. Esempio Per ottenere un litro di una vernice specifica, denominata Bianco cotone, è necessario miscelare piccole quantità di determinati colori. Viene pertanto definita una quantità distinta base pari a 1000 litri. Le quantità dei componenti della vernice possono quindi essere definite come segue:
Vernice Bianco cotone - 1000 litri:
Bianco | 999 litri
Giallo | 0,6 litri
Rosso | 0,2 litri
Blu | 0,2 litri
Set unità Gruppo di codici unità che può essere collegato ad articoli personalizzati o a valori predefiniti articolo. In un set di unità è possibile indicare quali quantità fisiche possono essere utilizzate per l'articolo, in quali moduli e per quali scopi. Unità L'unità di misura, ad esempio metro, chilogrammo o pezzo. Blocca Scegliere questo comando per impostare lo stato della revisione su Bloccato. Questa operazione può essere effettuata solo per le revisioni con stato In fase di elaborazione. Reimposta stato revisione Scegliere questo comando per impostare lo stato della revisione su In fase di elaborazione. Questa operazione può essere effettuata solo per le revisioni con stato Bloccato. Se lo stato è impostato su un valore superiore a Bloccato e si desidera modificare la progettazione, è possibile annullare la revisione e crearne una nuova. Approvazione da parte di Progettazione Scegliere questo comando per impostare lo stato della revisione su Approvato da parte di Progettazione. A partire da questo momento la versione della revisione è approvata per l'utilizzo nell'ambiente di progettazione. Tuttavia, la revisione non può essere copiata in un articolo di produzione né in una distinta base di produzione. Approvazione da parte di Produzione Scegliere questo comando per impostare lo stato della revisione su Approvato da parte di Produzione. Questa operazione può essere effettuata solo per le revisioni con i seguenti stati: Approvato da parte di Progettazione Bloccato In fase di elaborazione Annulla revisione Scegliere questo comando per impostare lo stato della revisione su Annullato. Questa operazione può essere effettuata solo per le revisioni con stato Approvato da parte di Progettazione: Le revisioni con stato In fase di elaborazione possono essere eliminate. Le revisioni con stato Approvato da parte di Produzione possono essere archiviate. È possibile archiviare le revisioni annullate. Archiviazione dati di progettazione Scegliere questo comando per avviare la sessione Archiviazione dati di progettazione (tiedm1250m000). Copia elemento di progettazione in articolo Scegliere questo comando per avviare la sessione Copia elemento di progettazione in articolo (tiedm1201m000). Generazione dati copia BOM di progettazione (Multilivello) Scegliere questo comando per avviare la sessione Generazione dati copia BOM di progettazione (Multilivello) (tiedm1230m000). Finalizzazione dati di progettazione Scegliere questo comando per avviare la sessione Finalizzazione dati di progettazione (tiedm3240m000). Distinta base di progettazione Scegliere questo comando per avviare la sessione Distinta base di progettazione (tiedm1110m000). Relazioni Scegliere questo comando per avviare la sessione Relazione elemento di progettazione-articolo (tiedm1101m000). Stampa revisioni elementi di progettazione Scegliere questo comando per avviare la sessione Stampa revisioni elementi di progettazione (tiedm1400m000). Stampa revisione elemento di progettazione - Utilizzo Scegliere questo comando per avviare la sessione Stampa revisione elemento di progettazione - Utilizzo (tiedm3460m000). Indicatori di riferimento per Elemento di progettazione Scegliere questo comando per avviare la sessione Indicatori di riferimento per Elemento di progettazione (tiedm0120m000), in cui è possibile visualizzare, gestire o aggiungere gli indicatori di riferimento relativi a una specifica revisione di un elemento di progettazione. |