| # 部品表比較レポートの出力 (tibom1416m000) セッションの目的: 2 つの品目の部品表における差異を出力します。有効化コードと有効性日付も対象にすることができます。比較は、シングルレベル部品表間で行われます。レポートには、部品表ラインの位置と連番別にソートされた異なる 2 つの品目の部品表ラインが表示されます。 資材工順関係の比較チェックボックスがオンの場合は、資材-工順関係が存在する部品表ラインのみが比較されます。 構成要素の有効性チェックチェックボックスがオンの場合は、日付フィールドの日付が有効な部品表ラインのみが比較されます。1 つの部品表ラインに対して 3 つ以上の連番が有効な場合は、最初の 1 つのみが表示されます。 注意 品目が同じで、両品目の有効化コードも同じである場合、比較を行うには、少なくとも 1 つの品目の構成要素の有効性チェックチェックボックスをオンにする必要があります。両品目の構成要素の有効性チェックチェックボックスがオンのときに、有効化コードも同じである場合、品目の比較を行うには有効性日付が異なる必要があります。 関連トピック シングルレベル部品表の構造 製造品目 1 部品表を製造品目 2 フィールドの製造品目の部品表と比較する製造品目 製造品目 2 部品表を製造品目 1 フィールドの製造品目の部品表と比較する製造品目 構成要素の有効性チェック このチェックボックスがオンの場合、 日付フィールドに日付を入力する必要があります。LN は、日付フィールドの日付に対して有効な部品表ラインのみを比較します。部品表ラインの 3 つ以上の連番が有効な場合は、最初の 1 つのみが表示されます。 日付 構成要素品目の有効性についてチェックする日付 構成要素の有効性チェックチェックボックスをオンにすると、日付を入力できます。 資材工順関係の比較 このチェックボックスがオンの場合、資材-工順関係が存在する部品表ラインのみが比較されます。 有効化コード 1 部品表を比較する品目の有効化コード 関連トピック 有効化構成の概要 有効化コード 2 部品表を比較する品目の有効化コード 関連トピック 有効化構成の概要 日付 構成要素品目の有効性についてチェックする日付 構成要素の有効性チェックチェックボックスをオンにすると、日付を入力できます。 構成要素の有効性チェック このチェックボックスがオンの場合、 日付フィールドに日付を入力する必要があります。LN は、日付フィールドの日付に対して有効な部品表ラインのみを比較します。部品表ラインの 3 つ以上の連番が有効である場合は、最初の 1 つのみが表示されます。 |