| # 計画ボード グラフィック計画ボードを使用して、時間スケールに対する次の情報を表示することができます。 製造オーダ 対応作業 どのオーダがどのように表示されるかは、製造計画ボードのデータ選択 (tisfc1121m000) セッションで選択されたデータおよび計画ボードグループ (tccom5100s000) セッションの計画ボード設定によって決まります。 グラフィックオプション 計画ボードエリアのサイズを変更します。計画ボードは 2 つのエリア (左側はデータ、右側はグラフ) から構成されています。これらの 2 つのエリアの境界線は二重線であり、マウスでドラッグすることができます。スクロールバーを使用することによって垂直および水平にブラウズすることができます。 ファイル セッションをクローズするには、閉じるをクリックします。 計画ボードを再構築するには、更新をクリックします。 オプション 選択 製造計画ボードのデータ選択 (tisfc1121m000) セッションを開始して、データ選択を変更します。 設定 計画ボードグループ (tccom5500m000) セッションを開始して、計画ボードグループの設定を変更します。 展開の切り替え 現在のオーダに関連付けられている作業を表示 (または非表示) します。 すべての展開の切り替え 表示されるすべてのオーダ番号に関連付けられている作業を表示 (または非表示) します。 作業の進捗は左のセクションで確認できます。 データ 作業 製造計画 (tisfc0110m000) セッションにズームします。 オーダ 製造オーダ (tisfc0501m000) セッションにズームします。 マウスのアクション オーダまたは作業をダブルクリックし、オーダのすべての色を変更します。 計画ボード別製造計画 (tisfc1120m000) セッションから計画ボードを開始した場合は、左マウスボタンを使って作業をドラッグまたは再スケジュールすることができます。これにより、フィールド残余時間が変更されます。 注意 計画ボード上で作業を時間範囲内でドラッグして、前方および後方に移動できます。製造オーダの開始日も同様に変わるかどうかは、工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの製造オーダ開始日を自動更新パラメータによって決まります。 製造オーダ開始日を自動更新チェックボックスがオンの場合、作業を時間範囲内で移動すると製造オーダ開始日も変わります。計画納期は製造オーダ (tisfc0501m000) セッションで変更されます。要求された納入は変更されません。 製造オーダ開始日を自動更新チェックボックスがオフの場合、次の動作が起こります。 作業が時間範囲内の前方に移動した場合、製造オーダ終了日は変わりますが製造オーダ開始日は変わりません。 作業が時間範囲内の後方に移動すると、製造オーダ開始日の前に作業が開始し終了してしまうため、製造オーダ開始日は変わりません。 関連トピック 製造オーダ - 機能の概要 工程管理での製造オーダ計画 |