| # Windows NT 用バーコード 次の種類のバーコードがサポートされています。
タイプ | 名称 | 文字数 | チェックディジット
--- | --- | --- | ---
1 | EAN13 | 13 桁 | 1
2 | EAN-8 | 8 桁 |
3 | EAN13+2 | 15 桁 | 1
4 | EAN13+5 | 18 桁 | 1
5 | UPC-A | 12 桁 | 1
6 | UPC-E | 7 桁 | 1
7 | ITF-14 | 14 桁 | 1 (EAN オプション)
8 | ITF-6 | 6 桁 |
9 | Code 39 | 任意 | 1 (オプション)
10 | Code 128 | 任意 (自動) |
11 | EAN-128 | 任意 (自動) |
12 | 2of5 | 任意の数値 |
13 | I-2of5 | 番号ペア | 1 (オプション)
14 | 3of9 | 任意 |
15 | Code B | 任意の数値 |
16 | Code 11 | 任意 | 1 または 2
17 | CODABAR | 任意 |
18 | MSI | 任意の数値 | 1 または 2
19 | Ext. Code 39 | 任意 (FullASCII) | 1 (オプション)
20 | UPCA+2 | 14 桁 | 1
21 | UPCA+5 | 10 桁 | 1
23 | EAN8+5 | 13 桁 | 1
24 | UPCE+2 | 12 桁 | 1
26 | TelepenNumeric | 任意 | 1 (オプション)
27 | TelepenASCII | 任意 | 1 (オプション)
28 | Telepen Begin Numeric End | 任意 | 1 (オプション)
29 | PostNet type A | 5 桁 | 1
30 | PostNet type C | 9 桁 | 1
31 | PostNet type C' | 11 桁 | 1
32 | FIM A | 固定コード | 0
33 | FIM B | 固定コード | 0
34 | FIM C | 固定コード | 0
35 | RM4SCC | 任意 | 1
36 | 4-State | 任意 | 1 (オプション)
37 | Code 93 | 任意 | 2 (オプション)
38 | Ex Code 93 | 任意 (FullASCII) | 2 (オプション)
39 | ISBN | 9/10 桁 ISBN | 1 (自動)
40 | SISAC | SICI コード | 1