| # 検査オーダロットおよびシリアル (qmptc1131m000) セッションの目的: 検査オーダにリンクされたロットおよびシリアルの詳細を表示します。このセッションには、検査オーダ、サンプル、サンプル、サンプルパートに関連する情報が保持されます。このセッションにより、テストデータラインへのリンクが確立されます。 検査オーダ 検査オーダの固有コード。 サンプル 合計 (オーダ) 数量から抽出され、オーダ数量の品質を表す少ない数量。 サンプルパート あるサンプル数量で実行可能なさまざまな測定値を区別するために生成される識別番号。測定値の番号はテスト数量に基づいています。 例
サンプル数量 | 100 個
テスト数量 | 20 個
説明: 20 個で 5 テストを実行し、100 個のサンプル数量を取得する必要があります (100/20=5)。結果として、それぞれが一意のシリアル番号を持つ 5 つのテストラインが生成されます。 注意 シリアル番号の合計数は、サンプル数量をテスト数量で割った値を超えることはできません。 シリアル番号 単一物的品目の固有の識別番号。LN では、シリアル番号の生成にマスクが使用されます。シリアル番号は、たとえばデータ、モデル、色情報、連番などを表す複数のデータセグメントで構成される場合があります。品目や工具に対してシリアル番号を生成できます。 ロット ロットの固有コード。 不合格 このチェックボックスがオンの場合、シリアル番号/ロットが不合格になりました。 |