| # 外注別外注作業 (tisfc2101m000) セッションの目的: 外注作業を外注先別に表示します。 外注作業 (tisfc2210m000) セッションでは、作業の工順を定義するときに作業の外注を計画したり、後で作業を外注することを決定したりすることができます。 注意 自組織内の別の会社に恒常的に作業を外注する場合は、共用ワークセンタ関係を設定することをお勧めします。共用ワークセンタを参照してください。 関連トピック 資材フローサポートのない作業の外注 共用ワークセンタ 外注先 プロジェクトまたは製造オーダの一部の実行などの、特定のサービスを実行するために雇われた取引先。サービスは購買オーダによって納入されます。 製造オーダ 外注先によって実行される製造オーダ 製造オーダ状況 製造オーダの進捗状況を示す、製造オーダに割り当てられている状況。計画済、文書出力済、発行済などがあります。 指定可能な値 有効値 作業 外注先が行なう作業の連番 作業状況 作業に割り当てられた状況。計画、開始準備完了、完了などがあります。この状況は、作業の進み具合を示します。 指定可能な値 有効値 購買 オーダ 外注購買オーダのオーダ番号 LN では、外注がサービスの購買として処理されます。外注購買オーダは外注購買オーダの生成 (tisfc2250m000) セッションで生成できます。 位置 購買オーダの作業の順序 プロジェクト (PCS) 製造オーダが含まれているプロジェクト 品目 その作業で生産される品目。これは主品目または半完成品目です。 関連トピック ファントム タスク 作業で実行されるタスク ワークセンタ 外注が行なわれるワークセンタ 作業テキスト このチェックボックスがオンの場合、製造計画でリンクされている製造オーダ作業のテキストが表示されます。 タスクテキスト このチェックボックスがオンの場合、 タスク (tirou0103m000) セッションでリンクされているタスクのテキストが表示されます。 残作業開始日 作業を開始する日。作業がすでに開始されている場合は、作業を再開する日。 工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの残余製造時間の計算方法フィールドを使用すると、実行された作業量を LN で計算する場合に残余オーダ数量または転記済の時間のどちらを使用するかを選択できます。 移動開始日 作業の完了が可能な最も早い日付 LN による移動開始日の計算は、残作業開始日の後の残余製造時間の日数からスラックタイムを減算して行われます。 計画投入数量 完了レポート済数量および不合格品。この数量で作業の開始を計画します。 仕損または産出率の値を変更すると、計画数量出力を同じに保つためにこのフィールドが LN によって再計算されます。 計画産出数量 作業を完了する予定の数量。これには完了レポート済数量および不合格品の数量が含まれます。 外注から返品された数量 購買オーダ - ライン (tdpur4501m000) セッションで、外注先から受領したとレポートされた数量 テキスト このチェックボックスがオンの場合、作業テキストまたはタスクテキストが表示されます。 作業テキストは、製造計画でリンクされています。 タスクテキストは、タスク (tirou0103m000) セッションでリンクされています。 外注別外注作業の出力 外注別外注作業の出力 (tisfc2401m000) セッションが開始されます。 オーダ別外注作業の出力 オーダ別外注作業の出力 (tisfc2410m000) セッションが開始されます。 外注購買オーダの生成 外注購買オーダの生成 (tisfc2250m000) セッションが開始されます。 購買オーダ 購買オーダ (tdpur4100m000) セッションが開始されます。 外注費レート 外注費 (ticpr1160m000) セッションが開始されます。 外注作業 外注作業 (tisfc2210m000) セッションが開始されます。 製造計画 製造計画 (tisfc0110m000) セッションが開始されます。 |