| # 倉庫 - 品目 (whwmd2110s000) セッションの目的: 特定の倉庫に保管されている品目のデータや設定を表示およびメンテナンスします。 LN では、次のタイミングで現在のセッションによって倉庫と品目の組合せを自動的に生成します。 品目 - 一般 (tcibd0101s000) セッションから開始して、品目 - オーダ処理 (tcibd2100s000) セッションで品目オーダデータが作成されるとき、および品目 - 倉庫管理 (whwmd4100s000) セッションで品目倉庫データが作成されるとき 現在のセッションで、利用できない品目/倉庫の組合せに対するオーダが作成されるとき デフォルトでは、LN の品目 - オーダ処理 (tcibd2100s000) セッションからデータが取得されます。品目/倉庫の組合せに例外を定義する場合は、品目オーダデータの使用チェックボックスをオフにします。 倉庫から品目を削除しようとすると、LN では品目の手持在庫、引当、または予定入庫が存在するかどうかをチェックしてから、品目を削除します。これらが存在する場合、品目は削除されません。 関連トピック 保管場所の使用 ゾーンの使用 リードタイムの算定 直接資材供給 (DMS) 動的クロスドッキング 扱い単位 倉庫の使用 一般 倉庫 品目が保管される倉庫 品目 倉庫に保管されている品目を識別するコード 一般 品目倉庫状況 品目/倉庫の組合せの状況 品目倉庫状況 保管ゾーン 品目が保管されるゾーンのコード。このゾーンは、保管場所を使用しない倉庫内でのみ使用されます。 注意 このフィールドは、情報提供専用です。 入庫勧告の デフォルト保管場所タイプ 入庫した品目に対して勧告するときの対象となる保管場所のタイプ 保管場所タイプ デフォルト デフォルト値は、LN の倉庫 (whwmd2500m000) セッションの入庫勧告の デフォルト保管場所タイプフィールドから取得されます。 次のような特殊な場合には、このパラメータは適用されません。 入庫した品目をクロスドッキングする必要がある場合、基本的に入庫済品目が発送確定保管場所に勧告されます。 入庫した品目を検査する必要がある場合、LN では常に入庫した品目を検査場所に対して勧告します。検査中に品目が承認されると、その品目は現在のフィールドに指定されているタイプの保管場所に対して勧告されます。 入庫に梱包定義が指定されている場合、基本的に入庫済品目が梱包定義レベル (whwmd4120s000) セッションで指定した保管場所タイプの保管場所に勧告されます。 入庫済品目を優先の保管場所タイプ (バルクまたはピッキングのいずれか) の保管場所に勧告できない場合、入庫済品目を他の保管場所タイプ (ピッキングまたはバルクのいずれか) の保管場所に勧告する動作が試行されます。 梱包定義 品目とその梱包固有の構成。品目の梱包定義は、たとえば 1 つのパレットには 12 個のボックスがあり、各ボックスには 4 個が含まれるなどのようになります。 オーダ原価 品目のオーダ原価。これは、経済発注量の決定に使用されます。 オーダ原価 品目在庫の値を表す参照通貨 年間保管費 棚卸単位当たりの品目の年間保管費用。これは、経済発注量の決定に使用されます。 引当レベル 現在の倉庫に保管されている現在の品目の在庫引当レベル 関連トピック 在庫引当レベル 倉庫管理における引当およびハードペギング ネットチェンジ このチェックボックスがオンの場合、 オーダ計画の生成 (cprrp1210m000) セッションの実行時に、この品目が考慮されます。 所有権 登録レベル 所有権登録レベル 出庫優先順位 所有権出庫優先順位 このフィールドのデフォルト値は品目 - 倉庫管理デフォルト (whwmd4101s000) セッションから取得されます。 リスト値の非所有在庫優先は、カスタマイズされていない標準オーダ (STO) 品目である製造品目、購買品目、一般品目に適用可能です。カスタマイズされた標準オーダ (STO) 品目の場合は、値フリーを選択します。ただし、登録レベルフィールドの値が倉庫である場合、この値は使用できません。 関連トピック 出庫する在庫を判断するには 倉庫への返品の所有権 このフィールドにより、製品の返品オーダの所有権を処理する方法が決まります。製造オーダでは、取引先は不明です。このため、製造は契約を読み取ることができません。その代わり、製造は現在のフィールドからデフォルト値を取得します。このフィールドのデフォルト値は品目 - 倉庫管理 (whwmd4100s000) の倉庫への返品の所有権フィールドから取得されます。使用可能な値: 所有権 倉庫移動で使用 倉庫移動のために現在の倉庫から現在の品目を出庫すると使用となり (倉庫移動で使用)、所有権が変更されます。 設定 品目オーダデータの使用 このチェックボックスがオンの場合、 品目 - オーダ処理 (tcibd2100s000) セッションで入力した値が考慮されます。 このチェックボックスがオフの場合、現在のセッションにおける次のフィールドの値が考慮されます。 年間出庫予定 需要の季節パターン 在庫バッファの季節パターン オーダ方法 単位オーダ数量 最小発注量 最大発注量 固定発注量 経済発注量 最大在庫量 発注点 在庫バッファ オーダ可能開始日 オーダ可能最終日 オーダ勧告の生成 (統計在庫管理) (whina3200m000) セッションで品目別および倉庫別のオーダ勧告を生成するときに、このフィールドの値により、考慮されるフィールドが決定されます。 在庫/オーダデータ更新 このチェックボックスがオンの場合、次のセッションで品目データを自動的に更新できます。 在庫パラメータの一括更新 (whina2200m000) 経済発注量の計算 (キャンプ) (whina2201m000) 需要予測の計算 (whina2202m000) これらのセッションを実行すると、LN の次のセッションで一部のデータが上書きされます。 品目 - 倉庫管理 (whwmd4100s000) 倉庫 - 品目 (whwmd2110s000) 循環棚卸から除外 このチェックボックスがオンの場合、現在の品目が循環棚卸で無視されます。 在庫差異の自動処理 このチェックボックスがオンの場合、 在庫差異が自動的に処理されます。 履行計画を使用 このチェックボックスがオンの場合、[在庫管理サービス] (ICS) モジュールの 履行計画機能により、倉庫と品目の出庫勧告が管理されます。ICS からの出庫勧告と履行計画は一致していなければなりません。履行計画が存在しない場合、倉庫と品目の出庫勧告は作成されません。 関連トピック 履行計画との統合 事前マイナス在庫 在庫不足での 出庫勧告の作成 このチェックボックスがオンの場合、在庫が不足しているときでも出庫勧告が作成されます。 オーダ済以外のマイナス在庫の使用 このチェックボックスがオンの場合、在庫が不足しているか、またはオーダ済のときに、ピッキングリストラインの確認がブロックされません。 日付/時刻設定 日付/時刻設定 オーダ間隔 同じ品目を発注する場合のオーダ間隔。オーダ間隔を使用することで、計画オーダの流れが過剰になったり、頻繁になりすぎたりすることを防ぐことができます。 オーダ可能開始日 この品目のオーダが作成可能になる日付。LN では、この日付より前に購買オーダ、製造オーダ、または補充オーダが作成されると警告を発します。 オーダ可能最終日 品目のオーダを作成できる最後の日付。購買オーダ、製造オーダ、または補充オーダがこの日付より後に作成されると、LN に警告が表示されます。 リードタイム 入庫リードタイム 品目の到着から倉庫に実際に保管される時間の間隔 デフォルト デフォルト値は、LN の倉庫 (whwmd2500m000) セッションの入庫リードタイムフィールドから取得されます。 入庫リードタイム 入庫リードタイムを表す単位 出庫リードタイム 倉庫から品目が取得され、その品目に割り当てられた運送業者が出発するまでの時間間隔 デフォルト デフォルト値は、LN の倉庫 (whwmd2500m000) セッションの出庫リードタイムフィールドから取得されます。 出庫リードタイム 出庫リードタイムを表す単位 クロスドックリードタイム 商品が入庫場所に入庫されてから、倉庫の発送確定保管場所で出荷されるまでの時間または日数で定義された時間間隔。これには、入庫場所または発送確定保管場所、あるいはそれら両方での通常の待ち時間のほかに、検査時間も含まれます。 注意 クロスドックリードタイムは、倉庫または品目と倉庫の組合せ、あるいはそれら両方で定義できます。 クロスドックリードタイム クロスドックリードタイムを表す単位 安全リードタイム リードタイムの変動から商品の納入を保護するために通常のリードタイムに追加できる時間。これによって、オーダの実際の必要日より前にオーダが完了できるようにします。 、安全リードタイムを使用して、需要予測の計算 (whina2202m000) セッションで需要予測が計算されます。 デフォルトの安全時間は、LN の品目 - オーダ処理 (tcibd2100s000) セッションの安全時間フィールドから取得されます。 安全リードタイム 安全時間を表す単位 予測 予測 予測方法 標準品目の予測方法コード。予測方法コードが使用されるのは、需要予測の計算が需要予測の計算 (whina2202m000) セッションで行われる場合だけです。 年間出庫予定 標準品目の年間使用または年間出庫予定 これは、予定安全時間使用方法の計算に使用されます。在庫/オーダデータ更新フィールドが選択されると、このフィールドは在庫パラメータの一括更新 (whina2200m000) セッションで更新されます。年間出庫予定は、[傾向] フィールドおよび [予測期間需要] フィールドの計算値に基づいて計算されます。 年間出庫予定 品目の在庫の計測単位。たとえば、個、キログラム、1 ダース、メートルなどがあります。 棚卸単位は、計測を変換する際の基準単位としても使用されます。特に、購買オーダや販売オーダのオーダ単位や価格単位に関する変換で使用されます。これらの変換では、常に基準単位として棚卸単位が使用されます。このため、棚卸単位はすべての品目タイプ、また在庫として保存できない品目タイプにも適用できます。 期間 予測の対象となる期間の数 期間 期間タイプ 需要の季節パターン 次の場合に、需要の季節パターンコードが入力されます。 品目に季節依存需要がある場合 需要予測の計算 (whina2202m000) セッションを使用して、需要予測を計算しなければならない場合 サービスレベル [%] サービスレベルを割合で表したもの。サービスレベル率を使用して在庫バッファを計算できます。 指定可能な値 0 -100 デフォルト 0 サービスレベル率は、需要のうち、在庫から納入可能な品目に対する需要の割合を示します。サービスレベルが 95% であるということは、需要の 5% は満たせないということです。 回転率 滞留率 標準品目の滞留率。この割合は、品目の回転率を示します。 活動基準原価計算コード 現在の倉庫用の、品目の活動基準原価計算コード ABC コードの上書きチェックボックスがオンの場合、現在のフィールドはABC 分析の実行 (whina6210m000) セッションによって更新されます。 在庫分析パラメータ (whina0100m000) セッションで、ABC 分類の限界を設定できます。 関連トピック ABC 分析を実行するには 循環棚卸を実行するには ABC コードの上書き このチェックボックスがオンの場合、 倉庫 - 品目 (whwmd2110s000) セッションによって活動基準原価計算コードが上書きされます。 関連トピック ABC 分析を実行するには 補充 オーダ設定 オーダシステム オーダシステムおよびオーダ方法によって、購買または製造オーダを計画する方法が管理されます。 どのオーダシステムが選択されるかは、選択される品目タイプおよびオーダ方針によって異なります。 オーダ方法 オーダ方法とオーダシステムを他のデータと組み合せることによって、該当の品目に対する購買、製造、および補充計画オーダのオーダ数量が決定されます。 単位オーダ数量 オーダ数量の乗数。LN では、計画オーダを生成するとき、オーダ数量がこのフィールドに入力された係数の倍数であるかどうかもチェックします。 最小発注量 最小発注量を指定することにより、1 つのオーダにつき、この品目が過少に購買、製造、および補充されることはなくなります。 指定可能な値 数値 注意 計画オーダが生成されると、購買、製造、または補充対象となる品目の数量が最小発注量を下回ることはなくなります。 最大発注量 最大発注量を指定することにより、1 つのオーダにつき、この品目が過剰に購買、製造、および補充されることはなくなります。 指定可能な値 数値 注意 計画オーダが生成されると、購買、製造、または補充対象となる品目の数量が最大発注量を超えることはなくなります。 固定発注量 固定発注量オーダ方法を使用する場合、このフィールドには、次のものの品目数量が表示されます。 計画購買オーダ 補充オーダ 製造オーダ デフォルト 0 経済発注量 経済発注量オーダ方法を使用する場合、このフィールドには、次のものの品目数量が表示されます。 計画購買オーダ 補充オーダ 製造オーダ このオーダ数量は、経済発注量の計算 (キャンプ) (whina2201m000) セッションで更新します。 最大在庫量 倉庫内のこの品目の最大在庫 注意 該当する品目の補充方法が最大在庫に補充の場合は、最大在庫量によって、購買オーダ、製造オーダ、または補充オーダの推奨数量が決まります。 発注点 手持在庫とオーダ済在庫の合計がこの点を下回ると、在庫を補充するアクションが実行される一定の在庫レベル 在庫管理は、品目をオーダする時点およびオーダ数量を決定する、多数の意思決定ルールに基づいています。在庫管理には、次のフィールドの値が影響します。 発注点 経済発注量 固定発注量 オーダ間隔 最大在庫量 意思決定ルールには次の 4 つがあります。 BQ sQ BS sS BQ ルールおよび BS ルールでは、経済発注量が発注点を下回ると推奨オーダがただちに生成されます。sQ ルールおよび sS ルールでは、LN で経済発注量が発注点を下回っていないかどうかを定期的にチェックし、そうである場合は LN で推奨オーダを生成します。 注意 発注点は、在庫パラメータの一括更新 (whina2200m000) セッションで更新されます。このセッションで該当の品目についての在庫/オーダデータ更新チェックボックスがオンになっている場合、発注点は更新されます。 在庫バッファ 特定の倉庫における、ある品目の在庫バッファ 在庫バッファの目的は、予測需要と実際需要との違いおよび次のものの違いによる影響を和らげることです。 予測納入時間 実際納入時間 また、企業計画で補充勧告を作成する場合は、在庫バッファが考慮されます。 注意 在庫バッファの値は、常に最大在庫以下でなければなりません。そうでない場合、LN ではメッセージが表示されます。 在庫バッファの季節パターン 在庫バッファの季節パターンコード ここで選択される季節パターンを通して、時間依存の在庫バッファを定義できます。この季節パターンを使用して、品目に対する需要が低い期間の在庫バッファを構築できます。 評価方法 シリアル シリアル価格 このチェックボックスがオンの場合、デフォルトでシリアル価格がメンテナンスされます。このチェックボックスは、品目 - 倉庫管理 (whwmd4100s000) セッションの在庫シリアルチェックボックスが該当品目についてオンの場合にオンにできます。このチェックボックスは、品目 - 倉庫管理 (whwmd4100s000) セッションのシリアル価格チェックボックスがオンの場合、デフォルトでオンになります。 シリアル番号付品目 (tcibd4501m000) セッションに品目が存在しない場合、このチェックボックスをオンまたはオフに設定できます。シリアル番号付品目 (tcibd4501m000) セッションに品目が存在する場合は、品目の在庫評価方法が変更されるときだけこのフィールドの値を変更できます。 関連トピック 在庫評価 倉庫管理におけるシリアル番号付品目 シリアル番号付品目を設定するには 在庫評価方法 在庫評価方法 評価方法 倉庫評価グループ別評価 このチェックボックスがオンの場合、この倉庫の評価が倉庫評価グループによって行われます。 ライン供給 ラインサプライ設定 供給システム 生産ラインまたは組立ラインに商品を適時供給するように調整するシステム LN では、次の供給システムを使用できます。 時系列オーダポイント カンバン オーダ管理/バッチ供給 オーダ管理/SILS 供給 オーダ管理/個別供給 関連トピック 時系列オーダポイント (TPOP) カンバンの設定、ラベルのレイアウト、オーダの生成 オーダ管理/バッチ供給の設定とオーダの生成 オーダ管理/SILS 供給の設定、組立キットの指定、オーダの生成 オーダ管理/個別供給の設定とオーダの生成 供給元倉庫 このチェックボックスがオンの場合、供給を倉庫から発生させる必要があります。 供給は、現在のセッションの供給倉庫フィールドで指定した倉庫から発生します。供給倉庫フィールドに倉庫が指定されていない場合、品目 - オーダ処理 (tcibd2100s000) セッションから供給倉庫が取得されます。 供給会社 供給倉庫フィールド内の倉庫が属するロジスティック会社 供給倉庫 供給の発生元の倉庫 現在のフィールドに倉庫が指定されていない場合、LN の品目 - オーダ処理 (tcibd2100s000) セッションから供給倉庫が取得されます。 購買元の取引先 品目の供給元となる購買元取引先 現在のフィールドで購買元取引先を指定できるのは、供給元倉庫チェックボックスがオフの場合だけです。 現在のフィールドに購買元取引先が指定されていない場合、品目 - 購買 (tdipu0101m000) セッションから購買元取引先が取得されます。 出荷元取引先 購買元の取引先フィールドで購買元取引先に関連付けられている出荷元取引先 このフィールドで出荷元取引先を指定できるのは、供給タイプが発注先の場合だけです。 このフィールドで出荷元取引先を指定できるのは、電子データ交換 (EDI) の 866 のメッセージを操作できる担当者だけです。出荷元取引先が EDI メッセージを扱えるかどうかは、品目 - 購買取引先 (tdipu0110m000) セッションの通信チャネルフィールドで指定できます。 組立キット オーダに依存する品目のまとまりで、一括で工程倉庫に渡す必要があります。 注意 組立キットを指定できるのは、供給システムがオーダ管理/SILS 供給の場合だけです。 関連トピック 組立キット トリガ開始ステーション 品目の供給のトリガを開始するラインステーション 注意 トリガ開始ステーションを指定できるのは、供給システムがオーダ管理/バッチ供給またはオーダ管理/SILS 供給の場合だけです。 その他 梱包品目 製造、物流処理、および特に倉庫内での商品の保留および移動のために使用するコンテナまたはサポート。例: ボックス、パレット 処理リマーク 梱包品目に関連付けられているコンテナ方法 転送保管場所 通常倉庫から補充される品目を現在の倉庫に保管する場合の、デフォルト保管場所のコード 転送保管場所を指定できるのは、次の場合だけです。 供給システムが指定されている場合 倉庫の保管場所管理が行われている場合 品目の保管場所管理が行われている場合 倉庫タイプが通常、工程、またはサービスの場合 次のタイプの保管場所のみを使用できます。 ピッキング バルク 転送保管場所が属しているゾーンと現在の品目/倉庫の組合せに指定されている保管ゾーンが異なる場合は、現在の品目/倉庫の組合せに指定されているゾーンが転送保管場所に割り当てられます。倉庫 - 保管場所 (whwmd3500m000) セッションで、保管場所が属するゾーンを表示できます。 カンバン カンバン設定 カンバン数 供給システムがカンバンの場合に、組立ラインへの供給に使用される扱い単位数 供給数量 工程倉庫に供給しなければならない数量 注意 供給数量を指定できるのは、供給システムがカンバンの場合だけです。 関連トピック オーダの生成 (カンバン) (whinh2200m000) ラベルレイアウト カンバンに使用されるラベルを出力するときに適用する必要があるレイアウトのコード 注意 供給システムがカンバンの場合、ラベルレイアウトを指定する必要があります。 カンバンに添付するラベルを出力するには、出力を選択します。 関連トピック カンバンの設定、ラベルのレイアウト、オーダの生成 ラベルのレイアウトと出力 カンバン ID 倉庫から品目を取り出すために使用されるカンバンシリーズの番号 カンバン ID を生成するには、生成を選択します。カンバン ID の生成は、倉庫 (whwmd2500m000) セッションで指定したカンバン ID マスクに基づいて行われます。倉庫 (whwmd2500m000) セッションでカンバン ID マスクが指定されていない場合、カンバン ID の生成はマスタデータパラメータ (whwmd0100s000) セッションで指定したカンバン ID マスクに基づいて行われます。 カンバン ID の番号を変更するには、次の順に選択します。 カンバン ID の削除 生成 カンバン ID を生成できるのは、供給システムがカンバンの場合だけです。 関連トピック カンバンの設定、ラベルのレイアウト、オーダの生成 扱い単位 扱い単位の使用 このチェックボックスがオンの場合、選択した品目に対して現在の倉庫で扱い単位が使用されます。 関連トピック 扱い単位 倉庫管理における引当およびハードペギング 在庫引当レベル 扱い単位の使用 入庫 このチェックボックスがオンの場合、選択した品目に関して発生する入庫において、現在の倉庫で扱い単位が使用されます。 関連トピック 入庫手順と扱い単位 倉庫管理での所有権登録の設定 在庫引当レベル 倉庫管理における引当およびハードペギング 入庫検査 このチェックボックスがオンの場合、選択した品目に関して発生する入庫検査において現在の倉庫で扱い単位が使用されます。 関連トピック 入庫手順と扱い単位 倉庫管理での所有権登録の設定 在庫引当レベル 倉庫管理における引当およびハードペギング 在庫 このチェックボックスがオンの場合、選択した品目の在庫に対して現在の倉庫で扱い単位が使用されます。 関連トピック 扱い単位 倉庫管理での所有権登録の設定 在庫引当レベル 倉庫管理における引当およびハードペギング 出庫検査 このチェックボックスがオンの場合、選択した品目に関して発生する出庫検査において、現在の倉庫で扱い単位が使用されます。 関連トピック 出庫手順と扱い単位 倉庫管理での所有権登録の設定 在庫引当レベル 倉庫管理における引当およびハードペギング 出荷 このチェックボックスがオンの場合、選択した品目に対して実行される出荷処理において、現在の倉庫で扱い単位が使用されます。 関連トピック 出庫手順と扱い単位 倉庫管理での所有権登録の設定 在庫引当レベル 倉庫管理における引当およびハードペギング ピッキング時に扱い単位を 1 つの出荷ライに統合 このチェックボックスがオンの場合、ピッキングの確認時に、特定の出庫ラインにピッキングされた複数の扱い単位が 1 つの出荷ラインにリンクされます。 このチェックボックスがオフの場合、ピッキングの確認時に、扱い単位ごとに別々の出荷ラインが生成されます。 注意 このパラメータは、在庫内にある扱い単位が在庫からピッキングされた場合に適用されます。ピッキングの確認時に扱い単位が (自動的に) 作成された場合には、このパラメータが適用されることはあまりありません。 扱い単位の自動生成時点 ASN の作成 選択した品目および現在の倉庫が含まれる事前出荷通知からの扱い単位の自動生成を管理するための設定。 扱い単位を自動作成 このフィールドで行われた設定は、倉庫 (whwmd2500m000) セッションの事前出荷通知から扱い単位を自動作成フィールドの設定よりも優先されます。 関連トピック 事前出荷通知から扱い単位自動生成を設定するには 扱い単位を設定するには 倉庫管理での所有権登録の設定 在庫引当レベル 倉庫管理における引当およびハードペギング 入庫確認 扱い単位を自動作成 このフィールドで行われた設定は、倉庫 (whwmd2500m000) セッションの入庫確認フィールドの設定よりも優先されます。 関連トピック 扱い単位を設定するには 入庫手順と扱い単位 倉庫管理での所有権登録の設定 在庫引当レベル 倉庫管理における引当およびハードペギング ピッキングの確認 ピッキングの確認時に扱い単位の自動生成が必要な場合は Yes を選択します。自動生成が不要な場合は No を選択します。 このフィールドで行われた設定は、倉庫 (whwmd2500m000) セッションのピッキング時に扱い単位を自動生成フィールドの設定よりも優先されます。 関連トピック 扱い単位を設定するには 出庫手順と扱い単位 倉庫管理での所有権登録の設定 在庫引当レベル 倉庫管理における引当およびハードペギング 調整オーダの処理 扱い単位を自動作成 扱い単位の作成が有効になっている場合は、オープン調整オーダラインの扱い単位がプラス差異で作成されます。扱い単位の状況は調整オープンになります。 このフィールドで行われた設定は、倉庫 (whwmd2500m000) セッションの調整オーダの処理フィールドの設定よりも優先されます。 関連トピック 扱い単位を設定するには 在庫調整を実行するには 扱い単位を生成するには 倉庫管理での所有権登録の設定 在庫引当レベル 倉庫管理における引当およびハードペギング 循環棚卸オーダの処理 扱い単位を自動作成 このフィールドで行われた設定は、倉庫 (whwmd2500m000) セッションの循環棚卸オーダの処理フィールドの設定よりも優先されます。 関連トピック 扱い単位を設定するには 循環棚卸を実行するには 扱い単位を生成するには 倉庫管理での所有権登録の設定 在庫引当レベル 倉庫管理における引当およびハードペギング 動的クロスドッキング 動的クロスドッキング 動的クロスドッキング このチェックボックスがオンの場合、この品目/倉庫の組合せに対して動的クロスドッキングが可能です。 注意 次の両方のセッションで動的クロスドッキングチェックボックスがオンになっている場合にのみ、このフィールドを選択できます。 倉庫 (whwmd2500m000) 品目 - 倉庫管理 (whwmd4100s000) この倉庫または品目に対するクロスドックオーダが存在する場合、このチェックボックスをオフにすることはできません。 関連トピック 動的クロスドッキング 出庫勧告不足のクロスドックオーダ作成 このチェックボックスがオンの場合、および出庫勧告の生成後に在庫不足が発生した場合、その在庫不足に対するクロスドックオーダが作成されます。 注意 出庫勧告の生成 (whinh4201m000) セッションでは、このチェックボックスをオンまたはオフにできます。ただし、出庫オーダライン (whinh2120m000) セッションなどから出庫勧告を直接生成する場合、このオプションは倉庫/品目レベル (倉庫 - 品目 (whwmd2510m000)/倉庫 - 品目 (whwmd2110s000)) に適用されます。 入庫確認時のクロスドックオーダライン作成 このチェックボックスがオンの場合、これから受け取る商品によって完了するオープン状況のクロスドックオーダがあるかどうかがチェックされます。 注意 この設定は、入庫確認を実行する前に入庫ライン (whinh3112s000) セッションの入庫確認時のクロスドックオーダライン作成チェックボックスをオンまたはオフにすることによって、ユーザが上書きできます。 自動承認クロスドックオーダライン このチェックボックスがオンの場合、 クロスドックオーダラインが生成されると、これらの入庫オーダラインの状況はすぐに承認済になります。 重要 次の両方の条件に該当する場合は、このオプションをオンにすることを強くお勧めします。 入庫確認時のクロスドックオーダライン作成チェックボックスがオンになっている 倉庫または品目が保管場所管理されていない クロスドックオーダ優先順位定義 1 つ、または複数の LN テーブルフィールドに割り当てられているユーザ定義の優先順位セット。LN はクロスドックオーダ優先順位定義を使用して、クロスドックオーダシステム優先順位を生成します。 注意 クロスドックオーダ優先順位定義は、動的クロスドッキングにのみ使用できます。 また、クロスドックオーダ優先順位定義ではなく、パラメータ設定に基づいて動的クロスドッキングに計画優先順位規則を適用できます。 注意 デフォルト値は、倉庫 (whwmd2500m000) セッションに定義されている値です。 クロスドックオーダの作成時にこのフィールドが空の場合、クロスドックオーダ優先順位定義は倉庫 (whwmd2500m000) セッションから取得されます。 関連トピック クロスドックオーダ優先順位 計画優先順位規則 制約定義 LN でクロスドックオーダを作成するかどうかを指定するために使用する、ユーザ定義の規則セット。これらの規則は順々にチェックされます。有効な条件が見つかった場合、クロスドックオーダは作成されません。規則が何も適用されない場合でも、クロスドックオーダの作成が許可されます。直接資材供給を使用するかどうかに関わらず、クロスドック制約規則を考慮に入れます。 関連トピック クロスドック制約 クロスドッキング設定の影響 最小クロスドック数量 この値よりも少ない数量についてクロスドックオーダは生成されません。 注意 このフィールドのデフォルト値は、品目 - 倉庫管理 (whwmd4100s000) セッションから取得されます。 数量フィールドの値に合わないクロスドックオーダは常にマニュアルで作成することができます。倉庫管理とクロスドックオーダおよびクロスドックオーダラインの生成 (whinh6200m000) セッションへの発行時にクロスドックオーダを作成する場合にのみ、これらのフィールドが適用されます。 最大クロスドック数量 この値よりも多い数量についてクロスドックオーダは生成されません。 注意 このフィールドのデフォルト値は、品目 - 倉庫管理 (whwmd4100s000) セッションから取得されます。 数量フィールドの値に合わないクロスドックオーダは常にマニュアルで作成することができます。倉庫管理とクロスドックオーダおよびクロスドックオーダラインの生成 (whinh6200m000) セッションへの発行時にクロスドックオーダを作成する場合にのみ、これらのフィールドが適用されます。 最大数のクロスドックオーダの作成 出庫オーダラインのオーダ済数量が最大クロスドック数量フィールドで定義されている数量よりも多い場合に、最大クロスドック数量についてクロスドックオーダを生成するかどうかを指定します。 注意 このフィールドのデフォルト値は、品目 - 倉庫管理 (whwmd4100s000) セッションから取得されます。 数量フィールドの値に合わないクロスドックオーダは常にマニュアルで作成することができます。倉庫管理とクロスドックオーダおよびクロスドックオーダラインの生成 (whinh6200m000) セッションへの発行時にクロスドックオーダを作成する場合にのみ、これらのフィールドが適用されます。 倉庫へのオーダ発行時のクロスドックオーダ作成 倉庫へのオーダ発行時のクロスドックオーダ作成 出庫オーダの倉庫への発行時にクロスドックオーダを作成 クロスドッキングタイムフェンス クロスドッキングタイムフェンス 入庫データの最短および最長タイムフェンス許容範囲 関連トピック クロスドッキングタイムフェンス クロスドッキング設定の影響 強制クロスドッキング範囲 強制クロスドッキング範囲 入庫ラインの入庫数量が、指定された最小数量と最大数量の範囲内にある場合、需要が確認され、その結果に応じて商品のクロスドッキングが試行されます。 関連トピック 強制クロスドッキング範囲 クロスドッキング設定の影響 直接資材供給 供給済 DMS このチェックボックスがオンの場合、この倉庫には直接資材供給 (DMS) を介して供給することができます。すなわち、同一の倉庫供給構造内の倉庫に対して DMS を実行するときに、倉庫からの純需要が考慮されます。DMS は、この倉庫または同一クラスタ内の別の倉庫に対して実行できます。 関連トピック 直接資材供給 (DMS) 入庫の DMS 商品の入庫後にこの倉庫で DMS を実行するかどうかと、実行する場合の方法を示します。詳細は、次の情報を参照してください: 入庫の DMS SFC 入庫の DMS 製造商品の入庫後にこの倉庫で DMS を実行するかどうかと、実行する場合の方法を示します。詳細は、次の情報を参照してください: SFC 入庫の DMS 在庫の DMS この倉庫で利用可能な手持在庫に DMS を適用するかどうかと、適用する場合の方法を示します。 このパラメータの設定は、商品を倉庫に保管するときに、計画優先順位に基づいて他の (SFC) 倉庫からの需要を満たすために在庫を考慮するかどうかも指定します。詳細は、次の情報を参照してください: 在庫の DMS DMS 供給保管場所 資材として使用され、DMS によって供給される品目のデフォルト保管場所。詳細は、次の情報を参照してください: 供給保管場所と需要保管場所 DMS 需要保管場所 完成品として使用される品目のデフォルトの保管場所。詳細は、次の情報を参照してください: 供給保管場所と需要保管場所 入庫の DMS の計画範囲 供給倉庫で入庫時に DMS を実行する際の移送先倉庫の計画範囲。詳細は、次の情報を参照してください: DMS 計画範囲 在庫の DMS の計画範囲 供給倉庫で在庫に DMS を実行する際の移送先倉庫の計画範囲。詳細は、次の情報を参照してください: DMS 計画範囲 入庫の DMS の需要タイプ 入庫の DMS の需要タイプ 商品入庫後に DMS を実行するときに考慮する必要のある需要のタイプ詳細は、次の情報を参照してください: DMS 需要タイプ 入庫の DMS の需要タイプ このチェックボックスがオンの場合、この需要タイプは現在の選択に含まれます。 状況にもとづく倉庫オーダ 入庫需要タイプに含める必要がある倉庫オーダ。選択した状況と同レベル以上の関連倉庫オーダが DMS 入庫需要タイプに含まれます。 利用可能なオプションは次のとおりです。 計画済 これは、最も低いレベルの倉庫オーダ状況です。このため、すべての関連倉庫オーダが DMS 需要タイプの入庫に含まれます。 オープン 状況が計画済の関連倉庫オーダのみが DMS 需要タイプの入庫から除外されます。 勧告済 状況が計画済またはオープンの関連倉庫オーダのみが DMS 需要タイプの入庫から除外されます。 関連トピック DMS 需要タイプ 在庫の DMS の需要タイプ 在庫の DMS の需要タイプ DMS を在庫に適用する場合に考慮する必要のある需要のタイプ詳細は、次の情報を参照してください: DMS 需要タイプ 在庫の DMS の需要タイプ このチェックボックスがオンの場合、この需要タイプは現在の選択に含まれます。 状況にもとづく倉庫オーダ 在庫需要タイプに含める必要がある倉庫オーダ。選択した状況と同レベル以上の関連倉庫オーダが DMS 在庫需要タイプに含まれます。 利用可能なオプションは次のとおりです。 計画済 これは、最も低いレベルの倉庫オーダ状況です。このため、すべての関連倉庫オーダが DMS 需要タイプの在庫に含まれます。 オープン 状況が計画済の関連倉庫オーダのみが DMS 需要タイプの在庫から除外されます。 勧告済 状況が計画済またはオープンの関連倉庫オーダのみが DMS 需要タイプの在庫から除外されます。 関連トピック DMS 需要タイプ デフォルト取得 品目 - オーダ処理 (tcibd2100s000) セッションの各フィールドに対応する現在のセッションの各フィールドに対して、品目 - オーダ処理 (tcibd2100s000) セッションからデフォルト値を取得します。 差分計算 このコマンドを使用して、単位オーダ数量を計算します。 固定オーダ数量およびオーダ方法を選択すると、次の数量が計算されます。 最小発注量 最大発注量 固定発注量 注意: オーダ方法および単位オーダ数量は、品目 - オーダ処理 (tcibd2500m000) セッションで指定できます。 経済発注量の計算 経済発注量を計算します。 次の場合は、経済発注量が 1 になります。 品目に対して棚卸単位が指定されていない場合。各品目の棚卸単位は、品目 - 一般 (tcibd0101s000) セッションで指定できます。 倉庫の保管費用がゼロの場合。倉庫の保管費用は、品目 - 倉庫管理 (whwmd4100s000) セッションで指定できます。 計算された経済発注量が 1 より小さい場合 倉庫 - 品目在庫の出力 倉庫 - 品目在庫の出力 (whwmd2410m000) セッションを開始します。デフォルトでは、このセッションが開始され、レポートが出力されます。 |