| # オーダ計画、概要 オーダ計画は以下の局面を持つ計画コンセプトです。 (様々な詳細度で) 計画データをメンテナンスする方法 (計画オーダを生成することによる) 供給計画の方法 オーダベース計画の概観 オーダ計画は以下のオーダ計画タイプで機能します。 品目オーダ計画 資源オーダ計画 品目オーダ計画は様々なソースからの詳細な計画データにもとづきます。品目オーダ計画はそのように保存されているわけではありませんが、品目オーダ計画 (cprrp0520m000) セッションを実行するとオンラインで構成されます。品目オーダ計画について、28 日期間から個々のオーダのレベルまで、様々な詳細度レベルを選択できます。 オーダベースの供給計画 オーダシミュレーション (RRP 実行) 中、供給は計画オーダの形で計画されます。以下のセッションでオーダシミュレーションを実行できます。 オーダ計画の生成 (cprrp1210m000) オーダ計画の生成 (品目) (cprrp1220m000) 企業計画では、次に示す 3 つのタイプの計画オーダを生成できます。 計画製造オーダ 計画購買オーダ 計画物流オーダ 計画製造オーダについて、企業計画は以下のものを使用します。 資材所要量を展開するための部品表 (BOM) リードタイムを計算し必要な資源能力を決定するための工順 工順を使用する代わりに、企業計画は固定リードタイムを計画製造オーダに使用することもできます。 注意 企業計画における多くの範囲およびタイムフェンスは、計画期間の終わりまで丸められます。したがって、オーダベースの供給計画のみを使用する場合でも、関係するシナリオの計画期間を定義する必要があります。 品目オーダ計画 (cprrp0520m000) セッションの範囲は計画範囲なので、すべての品目のタイムフェーズ化されたトランザクションをチェックできます。品目に品目マスタ計画がない場合、計画範囲はオーダ範囲と同じです。マスタ計画を計画オーダへ変換 (cprmp2240m000) セッションをワークロード管理と組み合せて使用する場合は、計画範囲を使用して品目オーダ計画表示を拡張する必要があります。 LN の製造計画および購買計画は、オーダ番号フィールドが空白の計画製造オーダおよび計画購買オーダとして表示されます。 計画供給オーダ 計画オーダ (cprrp1100m000) セッションでは以下のことができます。 既存の計画オーダの再検討 既存の計画オーダの修正 計画オーダのマニュアル作成 実行レベルに転送 オーダの転送計画 (cppat1210m000) セッションで、計画オーダを実行レベルに転送できます。または、マニュアルのオーダ転送 (cppat1250m000) でオーダをマニュアルで転送できます。このセッションへは、計画オーダ (cprrp1100m000) セッションの適切なメニューからアクセスできます。 関連トピック マスタ計画とオーダ計画 資源所要量計画の実行 (概要) 企業計画での計画オーダ 計画オーダのペギング 実行レベルにオーダを転送 企業計画の使切資材と代替資材 |