| # 部品表の出力 (tibom1410m000) セッションの目的: 製造品目の製造部品表を構成および出力します。 関連トピック シングルレベル部品表の構造 マルチレベル部品表の構造 要約部品表の構造 仕損および産出率 参照指示の概要 部品表の代替資材 [開始] および [終了] フィールドを使用するには 選択範囲 品目開始 製造のいずれかのモジュールに出現する品目。一般/製造部品表または一般/製造工順で使用される購買品目、製造品目または一般品目です。 構成 出力する部品表ラインを指定するには、このフィールドを使用します。 特定の有効化コードについて部品表を出力するには、特定を選択して有効化コードを入力します。 標準構成について部品表を出力するには、標準を選択します。 すべての部品表ラインを出力するには、すべてを選択します。 指定可能な値 構成 有効化コード 有効化構成品目に関する差異をモデル化するために使用する、販売オーダラインやプロジェクト成果物ラインなどの参照番号 関連トピック 有効化構成の概要 出力オプション レベル 出力するレポートのレベルを選択します。 指定可能な値 シングルレベル マルチレベル レポート 出力するレポートのタイプを選択します。 指定可能な値 数量 要約数量 リードタイムデータ プロパティ COLT 製品バリアントのオプションを出力 このチェックボックスがオンの場合、 製品バリアントのオプションが出力されます。 資材-工順関係を出力 このチェックボックスがオンの場合、構成要素品目に関する資材-工順関係が出力されます。 資材-工順関係は、部品表ライン - 資材-工順関係 (tibom0140m000) セッションで定義します。 代替資材 このチェックボックスがオンの場合、部品表にリンクされた代替資材がレポートに出力されます。 関連トピック 部品表の代替資材 使切資材 このチェックボックスがオンの場合、部品表にリンクされた使切資材がレポートに出力されます。 関連トピック 古くなった品目の残余在庫を使い切るには 参照指示の出力 このチェックボックスがオンの場合、部品表にリンクされている参照指示がレポートに出力されます。 関連トピック 参照指示の概要 作業の出力 このチェックボックスがオンの場合、各構成要素品目に対する工順作業が出力されます。各作業の人時間と機械時間が出力されます。 作業テキストを出力 このチェックボックスがオンの場合、 工順作業 (tirou1102m000) セッションで作成したテキストがすべて出力されます。 テキストを作成または編集するには 工順作業 (tirou1102m000) セッションが開始されます。 構成要素をダブルクリックします。 [テキスト] ボタンをクリックします。 注意 作業の出力チェックボックスをオンにしないと、このチェックボックスをオンにできません。 部品表テキストを出力 このチェックボックスがオンの場合、部品表にリンクされているテキストがすべて出力されます。 テキストを作成または編集するには 部品表 (tibom1110m000) セッションが開始されます。 構成要素品目をダブルクリックします。 [テキスト] ボタンをクリックします。 品目テキストを出力 このチェックボックスがオンの場合、品目に関連付けられたテキストがすべて出力されます。 品目テキストを作成または編集するには 品目 - 一般 (tcibd0501m000) セッションが開始されます。 品目をダブルクリックします。 [テキスト] をクリックします。 オプション 購買部品表を展開 このチェックボックスがオンの場合、タイプが購買の品目の部品表構造が出力されます。 デフォルトオーダ数量を使用 このチェックボックスがオンの場合、 ロットサイズにデフォルトのオーダ数量が使用されます。 このチェックボックスがオフの場合、 ロットサイズフィールドにロットサイズを入力できます。 ロットサイズ 複数の品目を含むロットを作成する場合は、このフィールドを使用して部品表内の品目数量を計算できます。 デフォルト 00 たとえば、ロットサイズが 1 の場合に 10 を入力すると、要約部品表に出力される数量は 10 倍になります。 このフィールドは、デフォルトオーダ数量を使用チェックボックスがオンの場合のみ使用できます。 この日付の構成要素および工順の有効性をチェック このチェックボックスがオンの場合、この日付の構成要素および工順の有効性をチェックフィールドに指定されている日付の構成要素品目および工順が有効かどうかがチェックされます。 テキストの言語を出力 事前に選択したテキストを出力する言語のコードを入力します。 テキスト出力に関するチェックボックスが 1 つも選択されていない場合は、コードを入力できません。 ソート基準 出力するレポートを選択します。 指定可能な値 構成要素 構成要素ディメンション |