| # 品目データ \ Infor ERP 共通情報\品目基準データ\品目データ\品目 - 一般 (tcibd0501m000) を開きます。 製品設計構造の基本的な用語ついて、以下に説明します。 一般品目 一般品目に対して製造活動を実行する前に、品目を設定して、必要な製品バリアントを決定する必要があります。品目タイプは一般で、デフォルト供給ソースは組立です。一般品目のオーダシステムは最終組立スケジュール (FAS) で、一般品目は完成品または部分組立品です。一般品目は、常に番号化されます。 設計モジュール 設計モジュールは、仮想品目です。品目タイプは設計モジュールです。設計モジュールのデフォルト供給ソースは、組立です。 設計モジュールとマークされる品目の場合、品目タイプは設計モジュールに指定する必要があります。また、デフォルト供給ソースは組立で、仮想品目になります。組立計画における設計モジュールは、システムです。すなわち、通常は個別の物理単位として製造されることのない組立部品の論理単位です。たとえば、自動車の電気系統は、電気系統に必要とされるあらゆる部品の論理単位です。電気システムは、個別の物理単位として製造されるわけではなく、ダッシュボードやドアなどに組み込まれます。設計モジュールは、設計および計画専用です。工順、組立ライン、オプションなどはありません。部品表 (BOM) では、設計モジュールは部品表の構成不能セクションの上位階層になります。 組立部品 組立部品の品目タイプは、製造/購買です。組立部品のデフォルト供給ソースは、工程 (製造)、購買 (購買) です。組立部品は、標準品目です。 このマスタデータ構造にもとづいて、製品バリアントと呼ばれる実際の完成品を構成できます。構成時 (PCF を使用するなど)、選択した特徴とオプションにもとづいて、製品バリアント構造が生成されます。このプロセスは、組立が行われる各製品がマスタ構造に対して解決されるため、解決と呼ばれます。 一般品目への製品特徴のリンク \ Infor ERP 製造\製品構成\一般品目別の製品特徴 – tipcf1101m000 を開きます。このセッションを使用して、一般製品の特徴とオプションを一般品目にリンクします。以前の段階で定義された製品独立な特徴とオプションは、ここで製品依存にされます。一般品目に特徴をリンクすると、有効な制約をリンクできるようになります。製品特徴およびオプションを記録することによって、該当する一般製品の製品バリアントの構成の基盤が形作られます。製品特徴およびオプションは、一般製品から派生する特定の製品バリアントの技術的記述として提供されます。 このセクションは、PCF を使用する場合のみ関係します。製品モデルを定義するときに、製品特徴を一般品目にリンクする必要があります。一般品目にリンクされる特徴とオプションは、順序規則を定義するための入力として使用されます。 製品バリアントを構成する場合、このセッションで各一般品目にリンクされた製品特徴は、製品特徴および一般品目別オプション (tipcf1110m000) セッションで記録したオプションを使用してさらに指定できます。原則として、一般品目別の製品特徴 (tipcf1101m000) セッションの [オプションの選択] チェックボックスがオフの場合、すべてのオプションを使用できます。制約は、ある一定の条件で必要とされる任意のオプションまたはオプションの組合せを含めたり、除外したりすることに役立ちます。 製品特徴を定義する一般品目を選択し、該当する製品特徴を連番ごとに確定します。このために、製品特徴 (tipcf0150m000) セッションで記録されている製品に依存しない特徴を使用します。ERP LN では、製品特徴を一般品目にリンクした後、製品特徴の一般データ (たとえば、製品特徴の記述、オプションおよび言語依存の記述、製品特徴およびオプションのテキスト) が一般品目に自動的にコピーされます。その後で、このデータを変更できます。 製品特徴を選択した後は、製品特徴の有効期間を定義して、適用対象の制約を指定できます。製品特徴別オプション (tipcf0160m000) セッションでこの製品特徴について以前に定義した任意の現行標準オプションから選択できます。拡張オプションの追加や既存オプションを削除できます。製品特徴およびオプションに関する説明テキストは、テキストマネージャで入力できます。 構成構造の低いレベルでは、高いレベルから自動的に構成特徴およびオプションが採用されます。したがって、実際にオプションを構成構造の低いレベルでメンテナンスしないならば、これらの特徴を構成構造の各レベルで記録する必要はありません。 [特定] メニューで、[製品特徴別オプション] をクリックして、製品特徴および一般品目別オプション (tipcf1110m000) セッションで製品特徴別オプションを維持します。製品特徴データは、同じ一般品目の既存の特徴にコピーできます。製品特徴に属するオプション、特徴に関する言語依存記述、オプション、およびオプションテキストもコピーされます。 注意 それぞれの製品特徴に関する詳細記述を記録するには、[テキストマネージャ] ボタンをクリックします。製品コンフィギュレータ (tipcf5120m000) セッションでテキストを表示し、そのテキストを外部 (販売) 文書に出力することができます。 このセッションで特徴およびオプションの記述を変更すると、製品バリアントの構成の記述も変更されます。たとえば、製品バリアントの構成について記述を変更して販売オーダ確認/RMA を出力すると、記述が変更されています。 ツールバーの [新規グループ ] を選択し、一般品目を入力します。 特徴を一般品目にリンクします。 詳細については、製品モデルの定義方法 |