| # コンフィギュレータの例 例 顧客オーダに合った各種のキッチンユニットを構成する基盤になる一般製品は、キッチン製造元で定義されます。 主に、一般モデルは次のもので構成されます。 低キャビネットユニット ワークトップ 一般製品の構成要素の製品特徴を、次の表に示します。選択オプションが Yes の場合、さまざまな定義済オプションのなかから選択できます。選択オプションが No の場合、製品特徴の値を自分自身で入力する必要があります。
連番 | 製品特徴 | 記述 | 選択オプション | 特徴オプション
品目コード: 4 キッチンユニット
10 | kitbrand | キッチンのブランド | yes | sie | Siebent
|  |  |  | iki | Interkitchen
20 | colour | 色 | yes | gre | グレー
|  |  |  | bla | 黒
30 | mattype | 資材タイプ | yes | woo | 木材
|  |  |  | syn | 合成樹脂
40 | numcabin | キャビネット数 | no |  |
45 | height | 高さ | yes | 80 | cm
|  |  |  | 90 | cm
|  |  |  | 100 | cm
50 | depth | 奥行 | no |  |
60 | typehand | ハンドル | yes | lux | デラックス
|  |  |  | std | 標準
70 | ワークトップ | ワークトップ | yes | yes | ワークトップ
|  |  |  | no | ノートップ
連番 | 製品特徴 | 記述 | 選択オプション | 特徴オプション
品目コード: 7 低キャビネットユニット
10 | cabnumb | キャビネット数 | yes | 1 |
|  |  |  | 2 |
|  |  |  | 3 |
40 | height | 高さ | no |  |
50 | width | 幅 | no |  |
60 | depth | 奥行 | no |  |
70 | rotat | 回転方向 | yes | lef | 左
|  |  |  | rig | 右
連番 | 製品特徴 | 記述 | 選択オプション | 特徴オプション
品目コード: 9 ワークトップ
10 | topbrand | ワークトップのブランド | yes | alt | Altus
|  |  |  | wil | Wilder
20 | length | 長さ | no |  |
30 | depth | 奥行 | no |  |
40 | finish | シンクの仕上げ | yes | mou | マウント型
|  |  |  | sun | シンク型
すべての可能なバリアントは、上記オプションを使用して構成できます。ただし、たとえば、特定部分のオプションが必ずしもすべて可能とは限らないといった場合は、ある製品特徴に制約をリンクする方法があります。 例 キッチンのブランドが Interkitchen である場合、資材タイプが木材でなければならないことを制約として定義できます。 関連トピック コンフィギュレータの概要 |