- | # グラフィック計画ボード工程管理 (tisfc1126m000) グラフィカル計画ボードを使用して、製造計画を表示およびメンテナンスします。計画ボードのデータ選択 (tisfc1125m000) セッションを使用して製造データを選択し、グラフィカル計画ボードを開始します。 グラフィカル計画ボードをどのように扱うか全般的な指示については、グラフィカル計画ボードを使用するにはを参照してください。 グラフィカル計画ボードは工程環境で使用でき、次の 2 つが表示されます。 ガント表示 工程での製造オーダの概要 スケジュール表示 ワークセンタまたは機械別に計画されている製造オーダ作業の概要。適切なメニューで、WC/機械別表示をクリックして、ワークセンタ別作業と機械別作業を切り替えます。 なお、計画ボードには稼働日ではなく、カレンダー日が表示されます。 製造オーダ作業を表示および計画するには グラフィカル計画ボードでは、製造オーダの作業を表示および計画できます。ガント表示に製造オーダの作業を表示するには、まず左のカラムで目的の製造オーダをダブルクリックし、このオーダを展開する必要があります。また、をクリックすると、すべての製造オーダを一度に展開できます。ガント表示およびスケジュール表示に作業を表示すると、以下の補足情報も示されます。 完了率 進捗バーおよび完了率により、製造オーダ作業の進捗状況を把握できます。[表示] メニューで完了状況を表示をクリックすると、進捗バーおよび完了率を表示または非表示にできます。 LN は次の式を使用して、進捗バーの長さを計算します。
      計画製造時間 - 残余製造時間 ÷ 計画製造時間
言い換えると、段取時間と製造時間のうちどの部分が完了しているのかを示すのが進捗バーです。キュー時間、待機時間、移動時間は、進捗状況の計算には含まれません。たとえ計画ボードに表示された進捗バーの一部が作業の待機時間にかかっていたとしても、進捗状況の計算には待機時間は考慮されません。 期限超過状況 作業の終了時間が製造オーダの要求納期よりも遅い場合、この作業は期限超過になります。期限超過の作業にカーソルを合わせると、カレンダー日数/時間数および作業時間数単位で超過状況が表示されます。期限が超過している作業は色で見分けることができます。赤で表示されている作業は期限が超過しているものです。適切なメニューで、｢支払期限超過の表示｣ のオン/オフの切替えをクリックすることで、期限が超過している作業を示すために LN で色分けするかどうかを設定できます。 リードタイム構成要素 キュー時間や段取時間といった作業のリードタイム構成要素、および作業の状況が色分けされます。 グラフィカル計画ボードで製造作業をドラッグアンドドロップして、製造を再計画することができます。これにより、LN の製造計画データが更新されます。グラフィカル計画ボードでの再計算でも、LN 計画セッションと同じ計画ロジックが使用されます。 作業ブロックをブロックの前にドラッグしても後ろにドラッグしても、違いはありません。たとえブロックの最後に作業ブロックをドラッグしても、変更は作業の開始時間で示されます。その後、LN は新しい開始時間にもとづき前方計画を行い、作業の新しい終了時間を計算します。製造オーダのそれ以外の作業の日時は、この製造オーダの移動方法に応じて変更されます。 製造オーダまたは作業をダブルクリックした場合、それぞれ製造オーダ (tisfc0101m100) セッションまたは製造計画 (tisfc0110m000) セッションが開始され、計画データを表示およびメンテナンスできます。計画ボードでは、新しい作業を追加することはできません。ただし、日付や作業時間の変更は行うことができます。 メニューオプション ガント表示で、[ソート基準] メニューのコマンドを使用して、製造オーダをソートします。データをソートすることで、工程の特定の部分に焦点を合わせることができ、たとえば特定の PCS プロジェクトまたは製造開始日を対象として製造オーダを表示することができます。 再計画を行うことで製造オーダの遅延を招く場合にメッセージを表示するかどうかを選択できます。適切なメニューで、｢計画メッセージ｣ のオン/オフの切替えをクリックして、メッセージを表示するかどうかを指定します。 完了状況の作業を計画ボードに表示するかどうかを選択できます。適切なメニューで、｢完了のスキップ｣ のオン/オフの切替えをクリックして、完了作業を表示するかどうかを指定します。 適切なメニューで ｢キュー時間の表示｣ のオン/オフの切替えをクリックすることで、作業のキュー時間を表示するかどうかを選択できます。キュー時間を表示した場合、計画ボードの作業ブロックの開始日はキュー時間の開始日と同じになります。キュー時間を表示しなかった場合、作業ブロックの開始日は段取時間または開始時間の日付と同じです。 計画ボードの適切なメニューから、次のセッションも開始できます。 製造オーダ (tisfc0501m000) 製造計画 (tisfc0110m000) 自動キュー時間圧縮 (tisfc1103s000) 関連トピック グラフィカル計画ボードを使用するには |