| # ラインステーションオーダの開始と完了 \ Infor ERP 製造\組立管理\ステーション\ラインステーション - 組立オーダ - tiasl6510m000 セッションまたは バッファ - 組立オーダ - tiasl6520m000 セッションを開きます。 ラインステーションオーダ (LSO) の状況が ｢凍結｣ または ｢開始準備完了｣ の場合は、組立オーダを開始できます。オーダは開始されると、バッファから取り出され、最初のラインステーションに転送されます。これにより、次のラインステーションの LSO の状況が ｢開始準備完了｣ になります。組立オーダの開始は、バッファに属している LSO の完了です。このため、バッファの直後にあるラインステーションの LSO の状況が ｢開始準備完了｣ になった時点で、LSO の状況が ｢完了｣ になります。組立オーダの開始と完了はいずれも、ラインステーション - 組立オーダ (tiasl6510m000) セッションまたはバッファ - 組立オーダ (tiasl6520m000) セッションで実行できます。 組立ラインごとにラインステーションオーダを個別に完了することも、複数の組立ライン全体で複数のラインステーションオーダを一度に完了することもできます。2 番目の方法を実行できるのは、複数の組立ラインが同じロジスティック会社に属している場合に限ります。 各ラインステーションについて、完了済ラインステーションオーダをレポートできます。この利点は、正確な実際消費時間のレポートが得られることです。ラインステーションごとにラインステーションオーダを完了レポートする場合の欠点は、タスクに時間がかかることがある点です。 ラインステーションオーダを個別に完了する場合は、組立ラインの最初のラインセグメントのバッファから始める必要があります。この処理には、バッファ - 組立オーダ (tiasl6520m000) セッションを使用します。バッファ上のラインステーションオーダを完了したら、バッファに続くラインステーションで処理を続ける必要があります。この処理には、ラインステーション - 組立オーダ (tiasl6510m000) セッションを使用します。このラインステーションでラインステーションオーダを完了したら、次のステーション (バッファまたはラインステーションのいずれか) で処理を続け、完了レポートを行います。組立ライン上の後続のバッファとラインステーションをすべて完了するまで、この手順を実行します。 複数のラインステーションオーダを同時に完了するには、組立ラインの終了位置に近いラインステーションオーダを選択して、このオーダを完了としてレポートします。この場合は、組立ライン上でその前にあるすべてのラインステーションオーダだけでなく、リンクされている供給ラインも自動的に完了します。この方法には、各ラインステーションオーダを完了レポートすることで個々のラインステーションでの時間が節約されるという利点があります。この方法の欠点は、予定終了時間を実際終了時間として設定することにより、すべてのラインステーションでラインステーションオーダが完了済としてレポートされることです。これはラインステーションの実際消費時間を反映していないことがあります。バーコードを使用してラインステーションオーダを完了することもできます。 LSO を完了するには、以下の手順を実行してください。 いずれの完了方法でも、ラインステーションオーダを完了するには、ラインステーション - 組立オーダ (tiasl6510m000) セッションまたはバッファ - 組立オーダ (tiasl6520m000) セッションで該当するオーダを選択し、適切なメニューでラインステーションオーダの完了をクリックする必要があります。 ラインステーションオーダを完了すると、完了済の LSO の状況が完了に設定されます。 組立済品目の入庫 注意 このセクションは、組立完成品を保管する場合にのみ適用されます。 \ Infor ERP 製造\組立管理\組立オーダ\組立オーダ - tiasc2502m000 セッションを開きます。詳細は、次の情報を参照してください: 完成した一般品目を保管するには 組立オーダを選択します。適切なメニューの倉庫オーダ - 状況の概要をクリックします。組立済品目を入庫するには、残りの活動をすべて実行します。 扱い単位を生成する必要があります。同一構成の多重販売パラメータを選択した場合は、製造 FAS 品目に対して扱い単位を使用する必要があります。扱い単位は、入庫済のシリアルと仕様を以下にリンクさせる目的に使用されます。 出庫予定シリアル 出庫手順の仕様 これらの活動を完了すると、組立オーダの状況が完了に設定されます。 組立済品目の在庫チェック \ Infor ERP 倉庫管理\在庫ダッシュボード - whwmd4300m000 セッションを開きます。 組立済品目を選択します。適切なメニューの倉庫在庫をクリックします。倉庫 - 品目在庫 (whwmd2515m000) セッションが開始されます。このセッションで、組立済品目が保管されている倉庫を選択します。正確な構成と数量の組立済品目が手持在庫にあることを確認するには、適切なメニューで仕様別在庫をクリックします。仕様別在庫 (whwmd2519m000) セッションが開始されます。 製造品目 360 (timfc1500m000) セッションから仕様別在庫 (whwmd2519m000) セッションを開始することもできます。適切な → 品目在庫の順にクリックして品目在庫 (tcibd1500s100) セッションを開始します。詳細をクリックして、倉庫 - 品目在庫 (whwmd2515m000) セッションを開始します。適切な → 仕様別在庫の順にクリックして仕様別在庫 (whwmd2519m000) セッションを開始します。 製品バリアントには、組立済品目の構成詳細が含まれています。詳細は、次の情報を参照してください: 倉庫管理での製品バリアント 注意 特定倉庫の在庫にある構成済品目に関連したシリアル番号を確認するには、適切なメニューで仕様別在庫をクリックします。仕様別在庫 (whwmd2519m000) セッションが開始されます。このセッションで、扱い単位をクリックします。扱い単位 (whwmd5130m000) セッションが開始されます。関連したすべての扱い単位が扱い単位 (whwmd5130m000) セッションに表示されます。シリアル番号は扱い単位上に記載されています。 構成済み品目別に在庫を表示する別の方法は、\ Infor ERP 製造\組立計画\構成\製品バリアント - 在庫と構成 - tiapl3600m000 セッションを使用することです。 |