| # 設計部品表変更の処理 (tiedm3205m000) セッションの目的: 部品表一括変更によって生成または修正された改訂の、シングルレベル設計部品表を生成します。シングルレベル設計部品表は、部品表一括変更別設計品目 (tiedm3122m000) セッションの設計品目、および部品表一括変更アクション (tiedm3120m000) セッションのオーダラインにもとづいています。 このセッションの使用に対する制限 次の場合は、このセッションで設計部品表の修正のみができます。 オーダ状況が設計で承認済の場合 設計品目が、部品表一括変更別設計品目の生成 (tiedm3201m000) セッションで生成されている場合、または現行の部品表一括変更について部品表一括変更別設計品目 (tiedm3122m000) セッションで修正されている場合 改訂 部品表一括変更による変更は、最新の改訂にもとづいています。その改訂によって、次のようになります。 オーダにリンクする場合は、部品表一括変更オーダ状況は設計で承認済でなければいけません 部品表一括変更にリンクしておらず、設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションでマニュアルで定義されている場合は、その改訂に対する設計部品表ラインが設計部品表 (tiedm1110m000) セッションに存在していなければいけません 部品表一括変更別設計品目 (tiedm3122m000) セッションの旧改訂フィールドの改訂と異なる場合は、旧改訂は変更の基準になった改訂によって上書きされます 設計部品表変更の処理 シングルレベルの設計部品表は、次の 2 つのステップで変更されます。 設計部品表の設計品目の古い改訂が、新しい改訂にコピーされます (部品表一括変更別設計品目 (tiedm3122m000) セッションの旧改訂フィールドと新規改訂フィールドを参照してください) 部品表一括変更アクション (tiedm3120m000) セッション内で指示したアクションは、新規設計部品表で実行されます 設計部品表を変更すると、LN は次のアクションを実行します。 オーダ状況が製造で承認済になります。 部品表一括変更により生成された改訂が自動的に発行されます (または、設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションでマニュアルで発行されます)。品目と関係していない設計品目の場合は、自動発行できません。 適用できる場合は、設計部品表 (tiedm1110m000) セッション内の単位数、長さ、幅および正味数量フィールドが入力されます。 関連トピック 正味数量の計算 設計データ管理の要約 設計部品表 - 自動手順を変更するには 設計データの仕上げ 部品表一括変更番号 設計部品表を変更するための部品表一括変更の範囲を入力します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには 部品表一括変更番号 設計部品表を変更するための部品表一括変更の範囲を入力します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには 設計の新規改訂を承認 このチェックボックスがオンの場合、新規改訂の設計部品表が生成された後で、新規改訂の状況が自動的に設計で承認済に設定されます。 このチェックボックスがオフの場合、 設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションを使用して、改訂を承認する必要があります。 |