| # オプション組合せリスト - オプション組合せ (tiasl1565m000) セッションの目的: オプション組合せリスト内にあるオプション組合せを一覧表示します。 オプション組合せでは、次の規則があります。 ブロック規則 オプション組合せリストをブロック規則として使用できます。 他のオプション組合せの後に配置できないオプション組合せをブロック規則で定義します。 複数のオプション組合せがある場合は、複数のオプション組合せの後に配置できないオプション組合せをブロック規則で定義することもできます。 クラスタ化規則 オプション組合せリストをクラスタ化規則として使用できます。 クラスタ化規則では、1 つのクラスタに複数のオプション組合せを定義可能であり、これらの組合せがクラスタ化されます。 LN でオプション組合せごとに連番が付与されます。 オプション組合せリスト (tiasl1511m000) セッションでオプション組合せリストを定義できます。 関連トピック 組立管理の概要 組立管理 (ASC) モジュールにおけるライン順序とライン規則のタイプ オプションリストコード オプション組合せリストのコード 関連トピック ラインステーションバリアントとラインステーションオーダ リストタイプ このリストが使用される規則のタイプ 指定可能な値 クラスタ化 このオプション組合せリストによって、クラスタ化する必要のあるオプションが判別されます。 ブロック このオプション組合せリストによって、他のオプションの後に配置できないオプションが判別されます。 関連トピック 組立管理 (ASC) モジュールにおけるライン順序とライン規則のタイプ オプション組合せ A 組立オーダに関連する、製品オプションの特定の組合せ (色やスタイルなど) オプション組合せは、単一のオプションの場合もあれば、他の複数のオプション組合せを組み合せたものの場合もあります。 タイプがクラスタ化のリストの場合、このカラム内のオプション組合せは順序/違約金フィールドに指定された順序で並べて配置されます。 タイプがブロックのリストの場合、このカラム内のオプション組合せは、対応したオプション組合せ B フィールドに指定されたオプション組合せの直前に配置できません。 注意 一部の場所では、オプション組合せ A フィールドはオプション組合せのブロックと表記されています。 オプション組合せ B 組立オーダに関連する、製品オプションの特定の組合せ (色やスタイルなど) オプション組合せは、単一のオプションの場合もあれば、他の複数のオプション組合せを組み合せたものの場合もあります。 タイプがブロックのリストの場合、このカラム内のオプション組合せは、対応したオプション組合せ A フィールドに指定されたオプション組合せの直後に配置できません。 注意 一部の場所では、オプション組合せ B フィールドはオプション組合せ を含むと表記されています。 順序/違約金 このフィールドの機能は、リストタイプフィールドの値によって異なります。 タイプがクラスタ化のリストの場合、このフィールドは、オプション組合せがクラスタ化されている順序を示します。 タイプがブロックのリストの場合、このフィールドは、順序化プロセスでこのオプション組合せリストを使用した規則に一致しない場合に適用される違約金を示します。 注意 一部の場所では、順序/違約金フィールドはクラスタ順序またはブロック違約金と表記されています。 説明 リストタイプがブロックの場合、このフィールドにブロック規則の影響についての説明が表示されます。 |