| # 部品表一括変更別設計品目の改訂 (tiedm3540m000) セッションの目的: どの設計品目 改訂が部品表一括変更にリンクされているかを表示します。詳細については、部品表一括変更別設計品目の改訂 (tiedm3540m000) 詳細セッションを参照してください。 部品表一括変更別設計品目 (tiedm3122m000) セッションで、改訂を部品表一括変更ラインにリンクしたり、リンクを削除したりできます。 関連トピック 設計品目 設計部品表 - 自動手順を変更するには 設計データ管理の要約 部品表一括変更番号 改訂がリンクする部品表一括変更のコード 部品表一括変更番号 部品表一括変更の状況 設計品目 改訂が部品表一括変更にリンクしている設計品目。詳細を参照するには、その設計品目をダブルクリックします。 記述 コードの記述またはコード名 設計品目の改訂 部品表一括変更にリンクしている設計品目改訂 状況 改訂の状況 関連トピック 設計品目 発効日 そのレコードまたは設定が有効となる最初の日。通常、発効日には発効時刻も指定されます。 失効日 改訂が有効ではなくなる日付 エンジニア 改訂の責任者 設計品目改訂テキスト このチェックボックスがオンの場合、テキストが表示されます。 テキストを表示するには、[テキスト] ボタンをクリックします。 資材 改訂の原料。たとえば、紙、プラスチック、木材など。 部品表数量 部品表 (BOM) が適用される製造品目の数。部品表数量によって、非常に少ない数量の品目を部品表構成要素として指定できます。 例 コットンホワイトという特有の塗料を 1 リットル混合するために必要な塗料の中で、いくつかの色の量はごく微量です。このため、1000 リットルの部品表数量が定義されています。この場合、塗料の構成要素数量は次のようになります。
塗料コットンホワイト、1000 リットル:
白 | 999 リットル
黄色 | 0.6 リットル
赤 | 0.2 リットル
青 | 0.2 リットル
サイズ 改訂の大きさ。たとえば、200 mm x 1 m など。 単位セット 標準品目またはカスタマイズ品目にリンクしたり、品目のデフォルト設定にリンクしたりできる単位コードのグループ。単位セットにより、対象品目についてどのくらいの物理量をどのモジュールで何の目的に使用するかを指定できます。 標準 改訂が準拠する、または準拠しなければならない社内、国内、または国際標準。たとえば、ISO 8601、NEN 3140、BS 1383 など。 単位 品目または商品を管理する物理量。たとえば、木材の数量は、メートル単位で長さまたは体積の単位でボリュームとして表すことができます。 重量 納入または入庫した商品の重量。重量は、取引数量と品目の重量単位に基づいて計算されます。 |