| # シリアル番号付品目別カウンタ読取 (tscfg2101m000) セッションの目的: シリアル番号付品目のカウンタ読取を定義します。 注意 カウンタ読取を作成できるのは、一般サービスパラメータ (tsmdm0100m000) セッションの品目カウンタ読取の使用チェックボックスがオンの場合のみです。 別のカウンタ読取が、選択されたカウンタ読取に基づいている場合は、カウンタ読取を削除できません。 別のカウンタ読取の傾向が、選択されたカウンタ読取の傾向に基づいている場合は、カウンタ読取を削除できません。 シリアル番号付品目を作成すると、品目 - サービス (tsmdm2100m000) セッションで品目について定義されたカウンタ読取グループに基づいて、シリアル番号付品目のデフォルトのカウンタ読取が作成されます。 関連トピック サービス検査と予防メンテナンスシナリオ 品目 品目の一意の識別子 シリアル番号 シリアル番号付品目のシリアル番号 記述 コードの記述またはコード名 カウンタ読取 カウンタ読取の番号 詳細 記述 コードの記述またはコード名 計測タイプ メンテナンストリガについて定義された計測タイプのコード 記述 コードの記述またはコード名 位置 メンテナンストリガについて定義された位置 メンテナンストリガセット 計測タイプに適用されるメンテナンストリガを保持するメンテナンストリガセット 記述 コードの記述またはコード名 契約適用範囲に使用 このチェックボックスがオンの場合、カウンタ読取を使用して契約適用範囲が計算されます。 注意 [適用範囲に使用] チェックボックスは、シリアル番号付品目の 1 つのカウンタ読取についてのみオンにできます。 カウンタ読取 カウンタ 読取値 シリアル番号付品目のカウンタ値 単位 カウンタ値を表す単位 カウンタ値 (メートル) メートル単位の、最新の既知の値。カウンタ基準の計測タイプに適用されます。メートルは置き換え可能であり、メートル単位でのメートル値とカウンタ値との間には差異がある可能性があるので、別個のカウンタであることが必要です。 単位 カウンタ値 (メートル) を表す単位 計測日 カウンタ値が計測された日時 カウンタ開始日 カウンタの開始日時 最早メンテナンス 通知 トリガ詳細で派生する想定メンテナンス 最早メンテナンス通知 適用可能なメンテナンストリガのトリガメッセージ 想定メンテナンス時間 適用可能なメンテナンストリガおよび傾向情報に基づいて、想定メンテナンス時間が計算されます。 カウンタ読取の取得 カウンタ読取を取得するためのオプション 指定可能な値 カウンタ読取の取得 使用傾向 このチェックボックスがオンの場合、傾向計算の方法を指定できます。 注意 このチェックボックスがオンの場合、[マニュアル入力] および [その他のカウンタ読取基準] のオプションが有効になります。 傾向 傾向計算のオプション 指定可能な値 傾向 傾向 傾向値 傾向 傾向の計測に使用される単位 記述 コードの記述またはコード名 単位 傾向時間単位 指定可能な値 単位 傾向 フィジカルブレイクダウンに基づく傾向値 単位 傾向の計測に使用される単位 記述 コードの記述またはコード名 単位 傾向時間単位 指定可能な値 単位 傾向 特定の品目に基づく傾向値 単位 傾向の計測に使用される単位 記述 コードの記述またはコード名 単位 傾向時間単位 指定可能な値 単位 傾向 その他のカウンタ読取に基づく傾向値 単位 傾向の計測に使用される単位 記述 コードの記述またはコード名 単位 傾向時間単位 指定可能な値 単位 カウンタ読取 カウンタ読取番号 注意 このフィールドが表示されるのは、傾向グループボックスでその他のカウンタ読取基準オプションが選択されている場合のみです。 記述 コードの記述またはコード名 注意 このフィールドが表示されるのは、傾向グループボックスでその他のカウンタ読取基準オプションが選択されている場合のみです。 想定ウェア 品目の想定ウェアの値 注意 このフィールドが表示されるのは、傾向グループボックスでその他のカウンタ読取基準オプションが選択されている場合のみです。 単位 想定ウェアの計測に使用される単位 注意 このフィールドが表示されるのは、傾向グループボックスでその他のカウンタ読取基準オプションが選択されている場合のみです。 / 実際の使用値。この値と想定ウェア値が比較されます。 注意 このフィールドが表示されるのは、傾向グループボックスでその他のカウンタ読取基準オプションが選択されている場合のみです。 単位 使用する値の単位 注意 このフィールドが表示されるのは、傾向グループボックスでその他のカウンタ読取基準オプションが選択されている場合のみです。 |