| # 作業詳細 (tiapl1100s000) セッションの目的: 製品バリアントを組み立てるために使用する作業を定義またはメンテナンスします。 作業が LN で定義されたのではなく、外部ソースから配信されたものである場合は、この作業は変更することはできず、表示のみが可能です。 次の条件が当てはまる場合に、このセッションでデータを入力できます。 現在の会社が、組立計画パラメータ (tiapl0100s000) セッションでマスタ会社として定義されている 外部組立部品および作業チェックボックスがオフであるか、または組立計画パラメータ (tiapl0100s000) セッションでテストモードチェックボックスがオンである 関連トピック 組立計画の概要 作業 作業のコード タスク タスクのコード。タスクとは、たとえば穴あけなど、特定の種類の作業です。穴あけに関連する活動はすべて、穴あけタスクに分類されます。 作業テキスト このチェックボックスがオンの場合、タスクの詳細な指示書が記載された作業テキストが存在します。 作業のタスクを選択した場合、LN はタスクテキストのテキストを作業テキストにコピーするように指示します。テキストをコピー後、このテキストを修正できます。タスクテキストは、タスク (tirou0103m000) セッションの [テキスト] ボタンで表示できます。このセッションには、現在のセッションのタスクフィールドからズームできます。 テキストを表示または編集するには、[テキスト] ボタンをクリックします。 指示書を出力チェックボックスがオンの場合、組立管理で作業指示書に指示書が出力されます。 サイクル時間 作業の継続時間 (いくつかのサイクル時間単位として表されます) 注意 サイクル時間はゼロにできません。 サイクル時間単位 サイクル時間を表す単位 作業記述を出力 このチェックボックスがオンの場合、 作業記述が組立管理で作業指示書に出力されます。 指示書を出力 このチェックボックスがオンの場合、 作業テキストが組立管理で作業指示書に出力されます。 作業スキル 作業を行う従業員に必要とされるスキルまたは認証のコード 備考 このフィールドは、作業に関する備考を入力するために使用します。 |