| # 資材の検査方法を設定するには 資材の検査方法を設定するには 品質管理パラメータ (qmptc0100m000) セッションの資材に導入された品質管理システム (BOM) チェックボックスがオンの場合、品質パッケージを使用して、製造オーダの資材を検査できます。 各資材の品質所要は、品質パッケージで定義できます。 品質管理パラメータ (qmptc0100m000) セッションの資材 (BOM) チェックボックスがオンの場合、見積資材 (ticst0101m000) セッションからオーダ固有テスト手順 (qmptc0149m000) セッションにズームすることができます。 資材に関して、工程管理モジュールと品質パッケージとの対話方法を、2 つの方法から選択できます。 資材を検査するが、検査オーダによる直接的な影響を製造オーダに及ぼさない (方法 A)。 資材の検査完了後にはじめて、製造オーダ完了への資材出庫をユーザに許可する (方法 B)。 上記の方法のいずれが使用されるかは、オーダ検査 (qmptc1120m000) セッションの検査のブロック方法フィールドによって決まります。 検査のブロック方法フィールドの値が続行である場合、方法 A が適用されます。 検査のブロック方法フィールドの値がブロックである場合、方法 B が適用されます。 これらのフィールドの値は、次のセッションで入力されたデータにもとづいて決定されます。 テストの組合せ (qmptc0111m000) オーダ固有テスト手順 (qmptc0149m000) 関連トピック 製造作業に対する品質管理の使用 製造オーダの製品に対する品質管理の使用 製造オーダの資材に対する品質管理の使用 |