| # 組立ラインの有効化 \ Infor ERP 製造\組立管理\組立ライン\組立ライン - tiasl1530m000 セッションを開きます。 有効化/実現プロセスでは、組立ラインモデルの一貫性がチェックされます。 たとえば、有効化/実現プロセスでは、次の点をチェックできます。 一致しないライン構造およびセグメントが存在しない。 原価構成要素および計算オフィスが適切に使用されている。 ラインセグメント構造の定義。たとえば、バッファから始まるかどうか、チェーンで接続されているかどうかなど。 ワークセンタの定義。供給ラインは、メインラインの 1 つのラインステーションに供給する必要があります。 割当の定義が正しい。たとえば、1 つまたは複数の有効な平均割当および非平均割当が存在している必要があります。 組立ラインに空白がない。 組立ラインサイクルにループがない。 組立ラインごとに 1 つの企業単位が存在している。 組立ラインを選択します。適切なメニューの有効化をクリックします。組立ラインの有効化 (tiasl1230m000) セッションが開始されます。 有効化をクリックする必要はありません。このステップは、組立ラインを実現 (プロセスの後方で完了されるステップ) したときに自動的に実行されます。この中間有効化オプションにより、組立ライン構造をチェックできます。 メインラインおよび供給ラインが、選択範囲で指定されていることを確認します。 有効化をクリックします。レポートをチェックします。エラーが発生せずにプロセスが実行された場合、メインラインと供給ラインについて、組立ライン構造の状況が ｢有効化｣ に設定されます。 ラインが ｢有効化｣ 状況になっていることをチェックします。ラインが作成済/有効化/実現になると、ラインが変更され、｢修正済｣ 状況に設定/リセットされます。 組立ラインの実現 \ Infor ERP 製造\組立管理\組立ライン\組立ライン - tiasl1530m000 を開きます。 組立ラインを選択します。適切なメニューの実現をクリックします。組立ラインの実現 (tiasl1231m000) セッションが開始されます。 実現をクリックします。レポートをチェックします。必要な場合は、問題を分析して修正します。エラーが発生せずにプロセスが実行された場合、メインラインと供給ラインについて、組立ライン構造の状況が ｢実現｣ に設定されます。 |