| # 英数字計測値 (tsmdm0166m000) セッションの目的: 英数字計測値を作成およびメンテナンスします。英数字計測タイプを使用して検査を実行すると、定義済の計測値がドロップダウンボックスにリストされます。計測値は、トリガセット別メンテナンストリガ (tsmdm0668m000) セッションでメンテナンストリガを設定する場合に使用されます。1 つの計測値のみをデフォルトとして設定できます。 関連トピック サービス検査と予防メンテナンスシナリオ 計測タイプ 英数字計測値を定義する計測タイプ 記述 コードの記述またはコード名 計測値 計測値の一意の識別子 記述 コードの記述またはコード名 デフォルト このチェックボックスがオンの場合、指定された計測値がデフォルト値と見なされます。 推奨 計測値を選択したときに表示される推奨 記述 コードの記述またはコード名 トリガメッセージ 計測値を選択したときに表示される警告メッセージのコード 記述 コードの記述またはコード名 |