| # 組立管理 (ASC) 組立管理モジュールを使用して、組立オーダのスケジュールと管理を行います。組立管理は、複雑で多様な製品を製造している会社が使用するように設計されていますが、オーダ固有の取引を処理する場合に組立量の少ない環境で使用することもできます。 以下を用いることによって、システムパフォーマンスが高まる一方、データ保管能力は低下します。 ラインステーションベースの取引処理 - 期間別に取引が処理されます。 ラインステーションバリアント - オーダは個々にではなく共通バリアント別に保管されます。 オーダ内容からフロア在庫を排除 - フロア在庫は、作業指示書に記載することはできますが、バックフラッシュされません。 組立管理の機能は、大まかに 4 つのセクションに分類できます。 スケジュール。組立オーダをライン組立管理 (LAC) から受け取った後、組立管理で再混成およびスケジュールできます。 差立。資材所要を工程または発注先へ発送して、作業指示書を出力することができます。これらのプロセスの多くは、プロセストリガによって実行されます。 モニタリング。リアルタイム活動を使用して組立処理を続行するために、LN にイベントをレポートします。 原価計算。ほとんどの財務計算は、組立管理の有効範囲外で実行されます。原価構成要素は、詳細レベルまたは総計レベル、あるいはその 2 つを組み合せたレベルで定義されます。 パフォーマンスについての注意 このセッションの設定は、システムパフォーマンスやデータベースの拡張に影響することがあります。 詳細は、次の情報を参照してください: 組立管理での削除 関連トピック 組立管理の概要 組立ラインステーションの利用率 組立オーダの原価計算 組立割当 組立管理 (ASC) モジュールにおけるライン順序とライン規則のタイプ 工程管理 (SFC) |