| # 品質検査 品質検査は、検査に選択された製品のフローを選択および管理するために必要な活動を管理します。特徴別に基本製品データは、品質検査の実行に使用されます。 品質検査は、次の場所で実行できます。 購買製品 販売製品 製造製品 在庫に保管された製品 倉庫移動中の製品 マスタデータ マスタデータを使用すると、検査する必要がある製品の特長、検査の場所、さらに検査する必要がある製品の効果も定義できます。 特徴 特徴は、テストされる品目の個々の特徴またはプロパティを表します。たとえば、直径、長さ、重量などです。 様相 様相は、同じ特徴のさまざまなオカレンスを定義します。たとえば、チューブの直径を使用して、金属チューブの内面および外面の両方を測定できます。 品質グループ 品質グループは、同様の品質特徴を持つ品目のグループです。品質グループに対して定義したデータは、その品質グループの品目のデフォルト値です。 アルゴリズム アルゴリズムは、製品仕様が含まれる品質検査に必要な測定に基づく複雑な計算の実行に使用されます。各アルゴリズムは、アルゴリズムで使用可能な変数および標準数式 (対数、正弦、余弦など) が含まれる式です。 サンプリング計画 サンプリング計画は、統計的原理を使用して、サンプルサイズと、サンプルの品質に基づいてバッチを承認または拒否する基準を決定します。 サンプリングルール サンプリングルールは、スキップロット検査と検査頻度の減少に使用される標準基準を定義します。このサンプリングルールは、コードレターテーブル、サンプリング計画、検査レベル、検査の組合せに定義されます。さらに、サンプリングルールは検査レジームの重要性上昇または低下に使用される代替サンプリング計画と、計画切替の関連規則も定義します。 品目サンプリングルール サンプリングルールは、標準テスト手順にリンクされるテストグループにリンクされます。標準テスト手順は、品目または品目グループにリンクされます (品質グループ経由で)。検査レジームでの変更を管理するため、発生元/取引先/品目/標準テスト手順/テストグループのレベルにおける実際/現在の検査レジームの保存に品目サンプリングルールが使用されます。 テストの組合せ 品質で重要な機能はテストの組合せです。品質 ID を発生元にリンクするには、この機能を使用します。テストの組合せに入力する内容は検査オーダの作成の基本となります。品質組合せは次の 3 つの部分から構成されています。 検査の発生元となるモジュール 組合せに適用される品目または品質グループ 組合せに適用される品質 ID 検査オーダ 購買、製造または販売される製品の検査を構造化するために使用される検査オーダ。検査オーダは、全体に適用することも、オーダ固有にすることもできます。 保管検査 保管検査を使用すると、在庫固有の検査オーダを生成できます。選択した品目に対して保管検査が生成されると、これらの品目の使用がブロックされ、保留中の在庫と見なされます。 検査データのエクスポート 検査データは、MS-Excel などの外部プログラムにエクスポートできます。 在庫にないロットやシリアル番号 サンプル、サンプルパート、検査オーダライン、テスト順序、品目、ロット、シリアル番号、様相、特徴の組合せの実際テストデータを定義できます。保管検査用に生成された検査オーダのシリアル番号を選択します。すべてのロットやシリアル番号の検査にサンプリング計画を使用できます。複数のロットやシリアル番号を選択して、NCMR にリンクすることもできます。 品目改訂および有効化コード この機能を使用すると、すべてのオーダ発生元の PRP プロジェクト、PCS プロジェクト、品目コード、品目改訂、有効化コードの組合せを定義できます。 |