| # 工具計画方法 工具計画の目的は、製造オーダ、サービスオーダ、およびワークオーダに必要な工具を見積ることにあります。製造オーダが計画済の場合、品目にリンクされた工順を使用して、必要な工具が判別されます。 工具が計画された後は、見積工具所要 (titrp0111m000) セッションで工具計画の利用性がチェックされます。 工具計画手順は、次のセッションで使用されます。 工具の一括計画 (titrp0211m000) セッション。この方法が用いられるのは、工具シリアル番号が指定されていない場合のみです。 工具の再計画 (titrp1202m000) セッション 工具の利用性チェック (titrp0213m000) セッション。この方法が用いられるのは、工具シリアル番号が指定されていない場合のみです。 工具計画方法を用いると、工具タイプ別工具 (titrp0102m000) セッションの工具使用フィールドが考慮されます。使用予定工具数は、使用予定最大工具数によって決定されます。工具の一括計画 (titrp0211m000) セッションおよび工具の再計画 (titrp1202m000) セッションを使用して工具を計画するときには、LN により代替工具タイプが考慮されます。また、工具タイプ (titrp0101m000) セッションの計画方法フィールドも考慮されます。計画時には、このフィールドの値に応じて、次のいずれかの方法が使用されます。 最小残余工具寿命。残余寿命が最小の工具が最初に考慮されます。 最大残余工具寿命。残余寿命が最大の工具が選択されます。 オーダ数量に基づく。計画で検討した所要以上の残余工具寿命を持つ工具が選択されます。 適用なし。計画方法が不適用であるため、工具寿命は適用されません。 工具計画方法手順では、上記の入力をすべて考慮して工具が計画されます。一度の利用性チェック手順で所要量が満たされない場合は、購買数量が推奨されます。所要を満たす工具を計画できない場合、所要は変更されません。 |