| # Generieren von Überwachungsdaten zu Einsatz/Ausbringung für Maschinen Die von LN generierten Daten wurden durch folgende Felder im Programm Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000) festgelegt: Aktualisierungsverfahren für E/A-Überwachung: Der Wert in diesem Feld legt fest, ob es sich bei der Zielperiode um eine Anzahl von Wochen oder Tagen handelt. Anzahl Perioden für Generierung von E/A-Daten: Der Wert in diesem Feld legt fest, wie viele Tage bzw. Wochen die Zielperiode umfasst. Fertige Teilmengen berücksichtigen (Voreinstellung): Der Wert in diesem Feld legt fest, ob LN nur teilweise abgeschlossene Arbeitsgänge berücksichtigen muss, um die Einsatz-/Ausbringungswerte zu berechnen. Verknüpfte Programme In Programm Überwachung Einsatz/Ausbringung für Maschinen löschen (tisfc3222m000) können Sie nicht mehr benötigte Daten löschen. In Programm Überwachung Einsatz/Ausbringung für Abteilungen generieren (tisfc3210m000) können Sie E/A-Daten für Maschinen generieren. Verwandte Themen Überwachung Einsatz/Ausbringung |