| # Sammel-Linienstationsauftrag - Montageteilrücklieferungen (tiasc7145m000) Mit diesem Programm können Sie die Liste der Montageteile, die für einen bestimmten Sammel-Linienstationsauftrag und eine bestimmte Linienstation zurückgegeben werden können, anzeigen und verwalten. Sammel-Linienstationsauftrag Ein Sammel-Linienstationsauftrag (S-LSA) stellt alle Materialbedarfe für eine Linienstation für einen Tag dar. Er besteht aus anwenderdefinierten Zeitabschnitten. Die Materialbedarfe für jeden Zeitabschnitt werden zusammengefasst. Im Modul Montageverwaltung können Buchungen pro Linienstation und pro Periode ausgeführt werden anstatt pro Auftrag. In LN können die gleichen Materialien für eine bestimmte Periode zu einer Materialposition zusammengefasst werden. Die kumulierte Menge wird dann im Sammel-Linienstationsauftrag gespeichert. Durch diese Kumulierung wird die Anzahl der erforderlichen Buchungen reduziert, da die Buchungen für einen bestimmten Zeitabschnitt ausgeführt werden. Linienstation Eine Abteilung, die einen Teil einer Montagelinie bildet. Linienstationen werden bei der Produktion von Endmontageartikeln verwendet. Eine Linienstation kann mehrere Positionen aufweisen, wodurch mehrere Artikel auf einer Linienstation vorhanden sein können. Lagerauftrag Die Nummer des Lagerauftrags für Produktion. Produktionslager Produktionsläger werden zur Lagerung von Zwischenbeständen verwendet, die für die Belieferung der Produktionsabteilungen angelegt worden sind. Ein Produktionslager ist mit einer oder mehreren Abteilungen verknüpft und kann über Ergänzungsaufträge oder nach dem Holprinzip beliefert werden. Die Lieferverfahren nach dem Holprinzip sind: Holprinzip (Stapel) (nur im Modul Montageverwaltung anwendbar). Holprinzip (auftragsbezogen) (nur im Modul Montageverwaltung anwendbar). Holprinzip (einzeln) (nur im Modul Produktion anwendbar). KANBAN. Zeitabhängiger Meldebestand. Die Artikel im Produktionslager sind nicht Teil der Arbeit-in-Umlauf (AiU). Der Wert der Artikel wird beim Verlassen des Produktionslagers in die Produktion zur Arbeit-in-Umlauf addiert. Umgebung Der Code zur Identifizierung der Umgebung, zu der das Montageteil gehört. Montageteil Eine Komponente, die in einer Montagelinie verwendet wird. Ein Montageteil bildet die Verbindung zwischen den Paketen Konfiguration und Unternehmensplanung. Im Paket Konfiguration werden die Bedarfe für Montageteile erstellt, im Paket Unternehmensplanung wird die Produktion oder der Einkauf des Artikels geplant. Bezeichnung Die Bezeichnung des Montageteils. Lagerauftragsposition Die Lagerauftragsposition, über die in diesem Zeitabschnitt die Komponente für das Produktionslager der Linienstation reserviert wird. Folgenummer Eine einmalige Nummer, die für Zuordnungen vergeben wurde, die für die gleiche Kombination aus Linienstation und Arbeitsgang definiert wurden. Zurückzuliefernde Menge Die Menge der Montageteile, die zurückgeliefert werden müssen. Bestandseinheit Die Bestandseinheit, in der die Mengen der Montageteile angegeben werden. Charge Der Code der Charge. ID-Nummer Identifikationsnummer der Anlage, um sie von anderen Produkten einer ähnlichen Reihe zu unterscheiden. Bestandsdatum Das Datum, an dem der Status des geplanten Bestands für das Montageteil zuletzt geprüft wurde. Eigentumsverhältnisse Eigentumsverhältnisse Rücklieferungen für Montageteile drucken Mit dieser Option rufen Sie das Programm Rücklieferungen für Montageteile drucken (tiasc7445m000) auf. Montageteile zurückgeben... Ruft das Programm Montageteile zurückgeben (tiasc7245m000) auf. |