| # K-Stücklistenvergleich drucken (tiedm1414m000) Mit diesem Programm führen Sie Vergleiche in der K-Stückliste durch. Diese Vergleiche können auf drei Ebenen durchgeführt werden: Vergleichen Sie die K-Stücklisten von zwei verschiedenen K-Artikeln. Vergleichen Sie die K-Stücklisten von zwei verschiedenen Versionen ein und desselben K-Artikels. Vergleichen Sie entweder auf der Basis von verschiedenen K-Artikeln oder auf der Basis von verschiedenen Versionen ein und desselben K-Artikels. Verwandte Themen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Konstruktionsstücklisten Konstruktionsartikel Übersicht über Referenzangaben Konstruktionsartikel 1 Ein Artikel in der Entwicklungsphase. Es können mehrere Versionen eines Konstruktionsartikels definiert werden. Normalerweise befindet sich die neueste Version noch in der Entwurfs- oder Testphase, und weitere Versionen in der Produktion, während ältere Versionen nicht mehr verwendet werden. Ein normaler Artikel kann nur der Versionskontrolle unterworfen werden, wenn er aus dem Modul Konstruktionsdatenverwaltung kopiert wurde. Version Wählen Sie die Version, die als Basis für den Vergleich der beiden K-Stücklisten dienen soll. LN vergleicht die beiden K-Stücklisten basierend auf den Versionen ein und desselben K-Artikels. Gültigkeitseinheit Wählen Sie die Gültigkeitseinheit, die als Basis für den Vergleich der beiden K-Stücklisten dienen soll. Konstruktionsartikel 2 Ein Artikel in der Entwicklungsphase. Es können mehrere Versionen eines Konstruktionsartikels definiert werden. Normalerweise befindet sich die neueste Version noch in der Entwurfs- oder Testphase, und weitere Versionen in der Produktion, während ältere Versionen nicht mehr verwendet werden. Ein normaler Artikel kann nur der Versionskontrolle unterworfen werden, wenn er aus dem Modul Konstruktionsdatenverwaltung kopiert wurde. Version Wählen Sie die Version, die als Basis für den Vergleich der beiden K-Stücklisten dienen soll. LN vergleicht die beiden K-Stücklisten basierend auf den Versionen ein und desselben K-Artikels. Gültigkeitseinheit Wählen Sie die Gültigkeitseinheit, die als Basis für den Vergleich der beiden K-Stücklisten dienen soll. LN vergleicht die beiden K-Stücklisten basierend auf den Gültigkeitseinheiten ein und desselben K-Artikels. Bezeichnung In diesem Feld wird die Bezeichnung des K-Artikels angegeben. Bezeichnung In diesem Feld wird die Bezeichnung des K-Artikels angegeben. Version In diesem Feld wird die Bezeichnung der Version angegeben. Gültigkeitseinheit Wählen Sie die Gültigkeitseinheit, die als Basis für den Vergleich der beiden K-Stücklisten dienen soll. Version In diesem Feld wird die Bezeichnung der Version angegeben. Gültigkeitseinheit Wählen Sie die Gültigkeitseinheit, die als Basis für den Vergleich der beiden K-Stücklisten dienen soll. Referenzangaben drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Referenzangaben, die mit den K-Stücklistenpositionen verknüpft sind, im Bericht gedruckt. Verwandte Themen Übersicht über Referenzangaben |