| # Verwendungsnachweis Qualitäts-ID (qmptc0116m000) Mit diesem Programm verfolgen Sie Qualitäts-IDs. Standardprüfverfahren Der Code des zu verwaltenden Standardprüfverfahrens. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kombinationseinstellungen Herkunft Mit der Herkunft wird ein integriertes Modul oder ein Paket angegeben, auf das sich ein (Prüf-)Auftrag bezieht. Qualitätsgruppe In diesem Feld wird die Qualitätsgruppe einschließlich aller enthaltenen Artikel angegeben, für die eine bestimmte Qualitätsprüfung durchgeführt werden soll. Handelspartner Lieferant/ Kunde Hinweis Wenn Sie Einkauf (PUR) im Feld Herkunft eingegeben haben, müssen Sie einen Lieferanten in dieses Feld eingeben. Wenn Sie Verkauf (SLS) im Feld Herkunft eingegeben haben, müssen Sie einen Kunden in dieses Feld eingeben. Artikel In LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden, oder der Artikel kann in mehreren Produktvarianten vorkommen. Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel sind: Kostenartikel (z. B. Elektrizität) Service-Artikel Fremdbearbeitungsdienste Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel) K-Artikelversion Die Version oder überarbeitete Version eines Konstruktionsartikels (K-Artikels) oder eines versionsgesteuerten Artikels. Für einen K-Artikel können mehrere Versionen vorhanden sein. Hinweis Hinweis: Mit LN können Sie Stichprobenregeln und Prüfkombinationen für eine bestimmte K-Artikelversion definieren. Verwandte Themen Konstruktionsartikelversion Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Gültigkeitseinheit Der zu Identifizierungszwecken mit einem Endprodukt verknüpfte Code, der Varianten vom Standardendprodukt darstellen kann. Sie können die Gültigkeitseinheit mit Fertigungsartikeln oder Einkaufsartikeln verknüpfen. Hinweis Mit LN können Sie Stichprobenregeln und Prüfkombinationen für eine bestimmte Gültigkeitseinheit definieren. Verwandte Themen Gültigkeitseinheiten Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Arbeitsplan Die Folge derjenigen Arbeitsgänge, die für die Herstellung eines Artikels durchgeführt werden müssen. Für jeden Arbeitsgang werden die Tätigkeit, die Maschine und die entsprechende Abteilung angegeben, sowie auch Daten zur Rüst- und Zykluszeit. Arbeitsgang In diesem Feld wird der Arbeitsgang des Arbeitsplans angegeben. Während oder im Anschluss an diesen Arbeitsgang muss eine bestimmte Qualitätsprüfung stattfinden. Aufgabe In diesem Feld wird die Tätigkeit angegeben, die während des Arbeitsgangs ausgeführt wird. Aus Lager In diesem Feld wird das Lager angegeben, aus dem der Artikel umgelagert wird. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Prüfeinstellungen QM empfiehlt Dieses Feld gibt an, wie mit den Prüfergebnissen verfahren werden muss. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, stellen die Prüfergebnisse eine Empfehlung für den Anwender dar, die der Anwender überschreiben kann. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, sind die Prüfergebnisse obligatorisch, und der Anwender kann diese nicht überschreiben. In diesem Fall können Sie keine zerstörenden Materialprüfungen verwenden. Hinweis Der Wert in diesem Feld übersteuert den Wert im Feld QM empfiehlt im Programm Parameter Qualität (QM) (qmptc0100m000). Sperrverfahren für Prüfungen Das Sperrverfahren bezieht sich auf die Art, wie Abläufe in der Produktion, im Einkauf oder im Verkauf angehalten beziehungsweise gesteuert werden, damit Prüfungen durchgeführt werden können. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen QM empfiehlt nicht markiert ist, kann auf dieses Feld nicht zugegriffen werden. Text In diesem Feld wird der Text für die Qualitätskombinationen angegeben. Qualitäts-ID Der Code, unter dem Daten zusammengefasst werden, die für die Prüfung der Qualität eines Artikels erforderlich sind. Durch die Verwendung eines Standardprüfverfahrens kann sehr viel Zeit eingespart werden, da es für eine ganze Gruppe von Produkten eingesetzt werden kann, die die gleichen Qualitätsstandards und Prüfungen erfordern. Position In diesem Feld wird angegeben, an welcher Position in der Stückliste eine bestimmte Qualitätsprüfung durchgeführt werden muss. |