| # Kopierdaten K-Stückliste nach Stücklistenmassenänderung generieren (tiedm3235m000) Mit diesem Programm generieren Sie die Kopierdaten von K-Stücklisten für eine Auswahl von Stücklistenmassenänderungen. Bei Kopierdaten handelt es sich um die Daten, die definieren, welche Konstruktionsdaten in welche Produktionsdaten kopiert werden. Dies gilt für alle K-Artikel, deren neue Versionen durch Stücklistenmassenänderungen erstellt wurden. Anschließend können Sie die Daten im Programm Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000) ändern. Welche Kopierdaten werden generiert? Die Kopierdaten von K-Stücklisten können nur für Stücklistenmassenänderungen mit dem Status Genehmigt für Produktion generiert werden. Den Status einer Stücklistenmassenänderung können Sie im Programm Stücklistenmassenänderung (tiedm3110m000) ändern. LN sucht nach im Programm Beziehung zwischen Konstruktionsartikel/Artikel (tiedm1101m000) definierten Beziehungen für vorhandene Versionen der K-Artikel, deren neue Versionen durch eine Stücklistenmassenänderung generiert wurden. Wenn für einen K-Artikel eine Beziehung zu einem Artikel vorhanden ist, generiert LN die Kopierdaten der einstufigen K-Stückliste, um die K-Stückliste des K-Artikels mit der neuen Version in die Produktionsstückliste des Artikels zu kopieren. Dieser Vorgang wird nur dann durchgeführt, wenn das Feld Aktualisierungsverfahren K-Artikelbeziehung im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) markiert ist. Sie können angeben, ob Sie bereits vorhandene Kopierdaten überschreiben wollen. Hinweis Im aktiven Programm generieren Sie nur Kopierdaten. Wenn Sie die K-Stücklisten in Produktionsstücklisten kopieren wollen, führen Sie das Programm Konstruktionsdaten freigeben (tiedm3240m000) aus. Verwandte Themen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Konstruktionsstücklisten Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise Freigeben von Konstruktionsdaten Stücklistenmassenänderung Wählen Sie den Bereich der Stücklistenmassenänderungen aus, deren Kopierdaten Sie generieren wollen. Stücklistenmassenänderung Wählen Sie den Bereich der Stücklistenmassenänderungen aus, deren Kopierdaten Sie generieren wollen. Vorhandene Kopierdaten der K-Stückliste überschreiben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, überschreibt LN bereits generierte Kopierdaten. Hinweis Da dieses Programm nur Kopierdaten generiert, aber nicht die K-Stücklisten kopiert, wird die Produktionsstückliste erst überschrieben, wenn Sie das Programm Konstruktionsdaten freigeben (tiedm3240m000) ausführen. Generieren Klicken Sie auf diese Option, um die Zeitabschnitte mit den Parametern zu generieren, die Sie in diesem Programm definiert haben. |