| # Generieren von Produktvariantenstrukturen In einer Produktvariantenstruktur wird die Struktur eines einzelnen konfigurierten Artikels durch Angabe der Beziehungen zwischen dem Artikel und den Konstruktionsbaugruppen festgelegt, aus denen der Artikel zusammengesetzt wird. Generelle untergeordnete Artikel können ihrerseits über eigene untergeordnete Artikel und/oder Konstruktionsbaugruppen verfügen. Die Ebene unter den Konstruktionsbaugruppen wird durch die vereinfachten Montageteile angegeben, die im Programm Vereinfachte Montageteile und -arbeitsgänge (tiapl2520m000) aufgeführt werden. Die Produktvariante wird zu den folgenden Zeitpunkten generiert: Wenn die Produktvariante erfasst und gespeichert wird, wird die Produktvariantenstruktur im Hinblick auf die Beziehung zwischen dem Hauptartikel und den generellen Komponenten erstellt. Wenn Sie das aktuelle Programm ausführen, wird die Produktvariantenstruktur im Hinblick auf die Beziehung zwischen dem Hauptartikel oder den generellen Artikeln und den Konstruktionsbaugruppen generiert. Im aktuellen Programm werden nur Produktvariantenstrukturen generiert, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Ihre aktuelle Firma wurde im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0500m000) als Hauptfirma festgelegt. Das Kontrollkästchen Externe Produktvariantenstruktur im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0500m000) ist nicht markiert. Der Geplanter Abgangstermin der Produktvariante, der im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) angegeben wird, liegt im Planungsfenster, das im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0500m000) festgelegt wurde. Das Kontrollkästchen Produktvariantenstruktur generiert in der Produktvariante ist markiert, was im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) angezeigt wird. Das Kontrollkästchen Zu löschen im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) ist nicht markiert. Für die Montagelinie, die im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) für die Produktvariante erscheint, wurde das Feld Montagelinienaufbaustatus auf Aktualisiert gesetzt. Der Montagelinienaufbaustatus wird im Programm Montagelinien (tiasl1530m000) angezeigt. Die Stücklisten beziehungen zu Konstruktionsbaugruppen werden aus der Vorlage des Artikels kopiert, die im Programm Generelle Stückliste (tiapl2510m000) festgelegt wurde. Die aus der generellen Stückliste eingelesenen Daten werden basierend auf der Gültigkeitseinheit der Produktvariante und den Gültigkeits- und Ablaufdaten ausgewählt. Der Datumsbereich wird mit dem Datum im Feld Produktkonfiguration am im Unterprogramm Produktvarianten (tiapl3500m000) verglichen. Bei der Generierung der Produktvariantenstrukturen wird ein Verarbeitungsbericht generiert, und das Kontrollkästchen Produktvariantenstruktur generiert im Unterprogramm Produktvarianten (tiapl3500m000) wird markiert. Wenn Fehler aufgetreten sind, ist die Schaltfläche "Meldungen anzeigen" aktiviert. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Fehlermeldungen abzufragen. Klicken Sie auf die Option "Zu Job hinzufügen", um das aktuelle Programm zu einem Job hinzuzufügen, so dass es im Stapelverfahren ausgeführt werden kann. Hinweis Produktvariantenstrukturen werden auch in den folgenden Programmen generiert: Montageteilbedarfe berechnen (tiapl2221m000) Montageaufträge aktualisieren und festschreiben (tiapl3203m000) Sie können Produktvariantenstrukturen auch für konfigurierbare Artikel generieren. Um eine Artikelstruktur anzulegen, in der eine konfigurierbare EK-Unterbaugruppe enthalten ist, können Sie einen konfigurierbaren Artikel verwenden. Weitere Informationen über die Beschaffung konfigurierbarer EK-Artikel im Modul "Montageverwaltung" finden Sie unter: Beschaffen konfigurierter Artikel im Modul "Montageverwaltung" - Einrichten der Stammdaten Beschaffen konfigurierter Artikel im Modul "Montageverwaltung" - Einrichten der Stückliste Produktvarianten - Zugekaufte konfigurierbare Artikel Verwandte Themen Montageplanung - Übersicht Übersicht über die Einheitengültigkeit |