| # Ermitteln von Engpassabteilungen und Produktionsrate Für Wiederholartikel, für jeden für Wiederholartikel festgelegten Arbeitsplan und für Standardarbeitspläne berechnet LN Folgendes: In welcher Abteilung für den betreffenden Arbeitsplan ein Engpass besteht Die Produktionsrate für die Engpassabteilung Zur Ermittlung der Engpassabteilung muss die Produktionsrate jeder Abteilung in einem Arbeitsplan berechnet werden. Die Produktionsrate wird entweder pro Minute oder pro Stunde berechnet, je nachdem, welcher Wert im Programm Parameter Arbeitsplanverwaltung (ROU) (tirou0100m000) im Feld Zeiteinheit Produktionsrate festgelegt wurde. Die Produktionsrate für einen Arbeitsgang in einer Abteilung wird folgendermaßen berechnet: Die Engpassrate wird nur durch 60 geteilt, wenn das Feld Zeiteinheit Produktionsrate im Programm Parameter Arbeitsplanverwaltung (ROU) (tirou0100m000) auf Minute gesetzt ist. Die Produktionsrate kann für Standardarbeitspläne und Artikelarbeitspläne berechnet werden. Bei einem Artikelarbeitsplan wird der Faktor für die Planung im Feld Faktor für Enterprise Planning im Programm Artikel - Produktion (tiipd0101m000) festgelegt. Bei einem Standardarbeitsplan wird immer von einem Faktor von 100 % ausgegangen. Nach Berechnung aller Arbeitsgänge wird als Engpassarbeitsgang der Arbeitsgang mit der niedrigsten Produktionsrate angezeigt. Die entsprechende Abteilung wird als die Engpassabteilung verwendet, für die die berechnete Zeit als Produktionsrate übernommen wird. |