| # Sammel-Linienstationsauftrag - Montageteilbedarfe (tiasc7140m000) Sammel-Linienstationsaufträge (S-LSAs) werden bei der Reservierung von Montageteilen und bei der retrograden Abbuchung zum Zusammenfassen von Material für einen Linienstationsauftrag verwendet. Parameter Der Parameter Buchungsverarbeitung bestimmt den Einsatz von Sammel-Linienstationsaufträgen. Dieser Parameter wird im Programm Parameter Montageverwaltung (ASC) (tiasc0100m000) festgelegt und kann folgende Werte aufweisen: Auf Stationsebene: Für jede Linienstation wird am Tag nur ein Sammel-Linienstationsauftrag erstellt. Auf Auftragsebene: Für jeden Montageauftrag wird ein Sammel-Linienstationsauftrag erstellt. Bei der Buchungsverarbeitung Auf Stationsebene wird also für einen gesamten Tag nur ein S-LSA verwendet. Die Daten für jeden Zeitabschnitt werden jedoch separat gespeichert, und für jeden Zeitabschnitt wird eine einzelne Lagerauftragsposition für geplante Bestandsbuchungen für die Reservierung von Montageteilen im Paket Lagerwirtschaft erstellt. Sie können diese Daten im aktuellen Programm abfragen. Sie können die Sammel-Linienstationsaufträge im Programm Sammel-Linienstationsaufträge (tiasc7530m000) abfragen. Zeitabschnitte können Sie im Programm Definition von Zeitabschnitten (tiasl1100m000) definieren. Hinweis In diesem Programm werden nur die Montageteile aufgeführt, die noch nicht retrograd abgebucht worden sind. Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Linienstationsvarianten und Linienstationsaufträge Nachkalkulation für Montageauftrag Retrograde Abbuchung für Montage Montageaufträge Sammel-Linienstationsauftrag Ein Sammel-Linienstationsauftrag (S-LSA) stellt alle Materialbedarfe für eine Linienstation für einen Tag dar. Er besteht aus anwenderdefinierten Zeitabschnitten. Die Materialbedarfe für jeden Zeitabschnitt werden zusammengefasst. Im Modul Montageverwaltung können Buchungen pro Linienstation und pro Periode ausgeführt werden anstatt pro Auftrag. In LN können die gleichen Materialien für eine bestimmte Periode zu einer Materialposition zusammengefasst werden. Die kumulierte Menge wird dann im Sammel-Linienstationsauftrag gespeichert. Durch diese Kumulierung wird die Anzahl der erforderlichen Buchungen reduziert, da die Buchungen für einen bestimmten Zeitabschnitt ausgeführt werden. Linienstation Eine Abteilung, die einen Teil einer Montagelinie bildet. Linienstationen werden bei der Produktion von Endmontageartikeln verwendet. Eine Linienstation kann mehrere Positionen aufweisen, wodurch mehrere Artikel auf einer Linienstation vorhanden sein können. Lagerauftrag Lagerauftrag wird für geplante Bestandsbuchungen im Programm Auftrag - Geplante Bestandsbuchungen (whinp1501m000) im Paket Lagerwirtschaft verwendet. Bei Auftragsverarbeitung Auf Stationsebene ist die Nummer des Lagerauftrags identisch mit der Nummer des Sammel-Linienstationsauftrags in diesem Programm. Bei Auftragsverarbeitung Auf Auftragsebene sind diese Nummern nicht identisch; die Nummer des Sammel-Linienstationsauftrag ist eine Montageauftragsnummer, die Nummer des Lagerauftrags weicht davon ab. Produktionslager Das Produktionslager, in dem das Montageteil gelagert wird. Umgebung Umgebung Montageteil Die Komponente, für die in diesem Zeitabschnitt eine Reservierung für das Produktionslager der Linienstation vorliegt. Optionssatz Der Optionssatz der Produktvariante in PCF, von der das Montageteil abstammt. Der Optionssatz und die Nummer der Produktvariante weisen auf die Liste der für das Montageteil relevanten Merkmale und Optionen hin. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn es sich bei dem Montageteil um einen konfigurierbaren Artikel handelt. Lagerauftragsposition Die Lagerauftragsposition, über die in diesem Zeitabschnitt die Komponente für das Produktionslager der Linienstation reserviert wird. Bedarfsmenge Die Menge des angezeigten Montageteils, die für den Auftrag für den betreffenden Zeitabschnitt erforderlich ist. Bestandseinheit Bestandseinheit Reservierte Menge (kumuliert) Die Gesamtmenge des reservierten Artikels im betreffenden Zeitabschnitt durch die Reservierung von Montageteilen. Dieses Feld wird aktualsiert, wenn die Reservierungen für Montageteile neu aufgebaut und wenn die Teile retrograd abgebucht werden. Zeitabschnitt beginnt am Ein Zeitraum, der für Planung und retrograde Abbuchung verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie auch in der Programmhilfe zu Definition von Zeitabschnitten (tiasl1100m000). Zeitabschnitt endet am Ein Zeitraum, der für Planung und retrograde Abbuchung verwendet wird. Zu reservieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die Montageteile noch nicht für den Zeitraum reserviert. Zu reservierende Menge Die Menge der Montageteile, die noch für den Zeitraum reserviert werden muss. Retrograd abzubuchen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gibt es Montageteile, die rückwirkend abgebucht werden müssen. Abzubuchende Menge Die Menge der Montageteile, die noch rückwirkend abgebucht werden muss. Retrograd abgebuchte Menge Die Menge der Montageteile, die bereits rückwirkend abgebucht wurde. Bedarfsverursacher Die Herkunft des Montageteilbedarfs. Es gibt zwei Arten von Bedarfsverursachern: Reservierung: Montageteile werden direkt durch eine Buchung auf Auftrags- oder Linienstationsebene reserviert Manuell: Montageteile werden manuell für Sammel-Linienstationsaufträge reserviert. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Montageteilbedarfe drucken Ruft das Programm Montageteilbedarfe drucken (tiasc7440m000) auf. Buchungen mit Status "Geplant" nach Auftrag anzeigen Ruft das Programm Auftrag - Geplante Bestandsbuchungen (whinp1501m000) auf. Montageteile zurückgeben... Ruft das Programm Montageteile zurückgeben (tiasc7245m000) auf. Sammel-Linienstationsauftrag - Montageteilrücklieferungen Ruft das Programm Sammel-Linienstationsauftrag - Montageteilrücklieferungen (tiasc7145m000) auf. Produktvariantenoptionen Ruft das Programm Optionsliste (tcibd4522m000) auf. |