| # Bericht über fehlerhaftes Material (NCMR) und Dispositionsprozess Mithilfe der Berichtsfunktion für fehlerhaftes Material können Sie fehlerhaftes Material melden, das bei einer Prüfung von Artikeln oder Materialien (Prüfung im Paket Qualität oder Lagerprüfung) oder Umlagerung des Materials und/oder beim Einlagern des Materials festgestellt wird. Das Material wird geprüft, um festzustellen, ob die Artikel den betreffenden Spezifikationen und/oder Zeichnungen entsprechen. Wird im Rahmen einer Materialprüfung fehlerhaftes Material festgestellt, wird dieses sofort isoliert. Dieser Prozess gilt für eingekauftes Material, für Material, das für einen Produktionsauftrag entnommen wurde, für fertige Produkte eines Produktionsauftrags, für Material, das für einen Verkaufsauftrag entnommen wurde, usw. Der NCMR-Bericht wird im Paket "Qualität" für folgende Auftragsherkünfte mit oder ohne Qualitätsprüfungen ausgeführt: Einkauf Verkauf Lagerumbuchung Produktion (SFC) Projekt Unternehmensplanung Lagerbestandsprüfung Generierung des NCMR-Berichts in: Lagerprüfung Qualitätsprüfung Lagerbestandsprüfung Manuell Erstellen von NCMR-Berichten Führen Sie folgende Schritte aus, um einen NCMR-Bericht zu erstellen: Schritt 1. Fehlerhaftes Material - Bericht (NCMR) generieren Mit dem Programm Fehlerhaftes Material - Bericht (NCMR) (qmncm1100m000) verwalten Sie die Daten für den NCMR-Bericht. Je nach Auftragsherkunft zeigt Infor LN die Auftragsdaten an. Wird der NCMR-Bericht manuell erstellt, geben Sie die Auftragsherkunft ein. Geben Sie die Daten in Verbindung mit Ursprungsauftragsdaten (falls erforderlich), Chargen-IDs, eine Beschreibung des fehlerhaften Materials, eine Kategorisierung des fehlerhaften Materials und Angaben zum Ersteller des Berichts ein. Geben Sie die Daten des Materialprüfungsausschusses und des Eigentümers des NCMR-Berichts ein, der für den NCMR-Bericht verantwortlich ist. Der NCMR-Bericht wird unabhängig von der Auftragsherkunft mit dem Status "Offen" erstellt. Zur Sicherstellung der Nachverfolgbarkeit können Sie mit Infor LN eine hierarchische Beziehung zwischen zwei NCMR-Berichten definieren. Bei Verwendung der Option "Fehlerhaftes Material - Bericht (NCMR) aufteilen" betrachtet Infor LN den vorhandenen NCMR-Bericht als übergeordneten und den nachfolgenden NCMR-Bericht als untergeordneten Bericht. Wenn der NCMR-Bericht nicht manuell generiert wird, übernimmt Infor LN die Auftragsdaten aus der Auftragsherkunft. Sie können mehrere Chargen und/oder ID-Nummern auswählen und mit einem bestimmten NCMR-Bericht verknüpfen. Schritt 2. Fehlerhaftes Material - Bericht (NCMR) vorlegen Verwenden Sie die Option "Fehlerhaftes Material - Bericht (NCMR) vorlegen" im Programm Fehlerhaftes Material - Bericht (NCMR) (qmncm1100m000), um den NCMR-Bericht für eine Vollständigkeitsprüfung und Arbeitsplanentscheidung vorzulegen und die Person zu bestimmen, die für die Durchführung der Disposition des fehlerhaften Materials verantwortlich ist. Sie können den voreingestellten Eigentümer des NCMR-Berichts und/oder den voreingestellten Materialprüfungsausschuss ändern. Zum Ändern der Daten können Sie den Status des NCMR-Berichts von Vorgelegt auf Offen setzen. Schritt 3. Fehlerhaftes Material - Bericht (NCMR) zuweisen Verwenden Sie die Option "Fehlerhaftes Material - Bericht (NCMR) zuweisen" im Programm Fehlerhaftes Material - Bericht (NCMR) (qmncm1100m000), um den NCMR-Bericht mit dem Status Vorgelegt zuzuweisen. Wenn Sie vorgeschlagene Änderungen des Eigentümers im Materialprüfungsausschuss einpflegen möchten, können Sie den Status von Zugewiesen in Vorgelegt ändern. Schritt 4. Disposition von NCMR-Berichten Der zuständige Mitarbeiter bzw. der Eigentümer untersucht das fehlerhafte Material und weist den NCMR-Bericht erforderlichenfalls einem anderen Eigentümer oder Materialprüfungsausschuss zu (über das Register "Daten" des Programms Fehlerhaftes Material - Bericht (NCMR) (qmncm1100m000)). Der NCMR-Bericht kann auf die folgenden vordefinierten Dispositionen gesetzt werden: Nacharbeiten (für vorh. Spezifikation): Diese Disposition betrifft fehlerhaftes Material, das ohne Beeinträchtigung der Sicherheit, Leistung, Austauschbarkeit oder Qualität nachgearbeitet werden kann. Das nachgearbeitete Material wird dem normalen Materialfluss wieder zugeführt. Nacharbeiten (für neue Spezifikation): Diese Disposition betrifft fehlerhaftes Material, das ohne Beeinträchtigung der Sicherheit, Leistung, Austauschbarkeit oder Qualität nachgearbeitet werden kann. Infor LN weist eine neue Teilenummer zu. Neu klassifizieren: Diese Disposition umfasst die Neuklassifizierung von fehlerhaftem Material und die Zuweisung einer neuen Teilenummer. An Anbieter zurückgeben: Diese Disposition gilt für den Fall, dass die Fehlerhaftigkeit des Materials in der Verantwortung des Lieferanten liegt. Weitere Dispositionen werden nicht empfohlen. Ausschuss: Das fehlerhafte Material kann nicht für den vorgesehenen Zweck verwendet und auch nicht repariert werden. Die Verschrottung des Ausschussmaterials ist nachzuweisen. Im Istzustand verwenden: Gilt für Artikel, Teile oder Produkte mit wiederholten geringfügigen Abweichungen, die jedoch ignoriert werden können. Reparieren: Mit dieser Disposition wird das fehlerhafte Material in einen akzeptablen Zustand gebracht, der jedoch nicht unbedingt vollumfänglich den Zeichnungen oder Spezifikationen entspricht. Kein Fehler gefunden: Diese Disposition wird verwendet, wenn die Abweichung irrtümlicherweise gemeldet wurde. Dieses Material wird dem normalen Materialfluss wieder zugeführt. Einem NCMR-Bericht mit dem Status Zur Disposition kann kein früherer Status zugewiesen werden. Schritt 5. Fehlerhaftes Material - Bericht (NCMR) abschließen Wählen Sie die Option "Fehlerhaftes Material - Bericht (NCMR) abschließen" aus, um den NCMR-Bericht abzuschließen. Der Status wechselt automatisch in Abgeschlossen. |