| # Engpassabteilung und Produktionsrate ermitteln (tirou1201m000) Mit diesem Programm legen Sie die Engpassabteilung und deren Produktionsrate für Wiederholartikelarbeitspläne sowie für Standardarbeitspläne fest. Die Engpassabteilung und deren Produktionsrate werden in den Feldern Engpassabteilung und Produktionsrate im Programm Artikelarbeitspläne (tirou1101m000) angezeigt. Die Produktionsrate wird entweder pro Minute oder pro Stunde berechnet, je nachdem, welcher Wert im Programm Parameter Arbeitsplanverwaltung (ROU) (tirou0100m000) im Feld Zeiteinheit Produktionsrate festgelegt wurde. Diese Berechnung kann sowohl für einen Standardarbeitsplan als auch für einen Artikelarbeitsplan durchgeführt werden. Für Standardarbeitspläne wählen Sie nur die Arbeitspläne aus. Für Artikelarbeitspläne wählen Sie sowohl Arbeitspläne als auch Artikel aus. Die Engpassabteilung und deren Produktionsrate können auch durch Auswahl der Option "Engpass berechnen" im Programm Artikelarbeitspläne (tirou1101m000) bestimmt werden. Von Fertigungsartikel Bis Fertigungsartikel Arbeitsplan Arbeitsplan Berechnen Klicken Sie auf diese Option, um die Engpassabteilung und die entsprechende Produktionsrate zu ermitteln. |