| # Montagelinie - Liniensegmente (tiasl1541m000) Mit diesem Programm können Sie die Reihenfolge der Segmente einer Montagelinie definieren und anzeigen. Optionen im Menü Zusatzoptionen Sie können die folgenden Programme mit dem ausgewählten Segment als Voreinstellung aufrufen: Reihenfolgen für Montagelinie simulieren und erstellen (tiasl4200m000) Liniensegment - Stationen (tiasl1550m000) Liniensegment - Reihenfolge (tiasl4500m000) Liniensegmente (tiasl1540m000) Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung Montagelinie Eine Reihe von aufeinander folgenden Linienstationen, an denen Endmontageartikel hergestellt werden. Die Herstellung der Artikel erfolgt durch Ausführung bestimmter Arbeitsgänge an jeder Linienstation. Nach Abschluss des jeweiligen Arbeitsgangs an einer Linienstation werden die bearbeiteten Artikel zur nächsten Linienstation befördert. Eine Montagelinie ist in mehrere Liniensegmente untergliedert, die durch Puffer voneinander getrennt sind. Eine Montagelinie kann entweder eine Hauptlinie oder eine Zulieferlinie sein. Liniensegment Eine Reihe aufeinander folgender Abteilungen in einer Montagelinie zwischen zwei Puffern. Der erste Puffer ist der Anfang des Segments, der nächste Puffer ist der erste Teil des nächsten Segments. Folge-Liniensegment Eine Reihe aufeinander folgender Abteilungen in einer Montagelinie zwischen zwei Puffern. Der erste Puffer ist der Anfang des Segments, der nächste Puffer ist der erste Teil des nächsten Segments. Folge-Liniensegment Eine Reihe aufeinander folgender Abteilungen in einer Montagelinie zwischen zwei Puffern. Der erste Puffer ist der Anfang des Segments, der nächste Puffer ist der erste Teil des nächsten Segments. Montagelinie des Folgesegments Die Montagelinie des Folge-Liniensegments. Ein Liniensegment kann jedoch nicht mit mehreren Liniensegmenten derselben Montagelinie verknüpft werden. Nur das letzte Liniensegment der Zulieferlinie kann mit mehreren Folge-Segmenten von unterschiedlichen Montagelinien verbunden werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verknüpfen einer Zulieferlinie mit mehreren übergeordneten Linien (Divergenter Aufbau der Montagelinie) Auswahl der Montagelinie – der Parameter Konfigurationsabhängig Synchronisieren einer Zulieferlinie mit mehreren übergeordneten Linien Transportzeit für verknüpfte Montagelinien Reihenfolgen simulieren und erstellen... Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Montagelinie - Liniensegmente (tiasl1541m000) aufzurufen. Linienstationen Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Liniensegment - Stationen (tiasl1550m000) aufzurufen. Reihenfolge Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Liniensegment - Reihenfolge (tiasl4500m000) aufzurufen. Liniensegment Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Liniensegmente (tiasl1540m000) aufzurufen. |