| # Generieren einer Instandhaltungsplanung Im Programm Instandhaltungsplan generieren (tsspc2200m000) generieren Sie einen Instandhaltungsplan. Sie können für die Installationsgruppe und den Artikel mit ID-Nummer, den/die das Service-Unternehmen wartet, Instandhaltungsleistungen planen. Die Service-Leistungen können im Programm Geplante Service-Leistungen (tsspc2100m000) terminlich geplant und angezeigt werden. Mit der Instandhaltungsplanung werden die langfristig auszuführenden Instandhaltungsleistungen verwaltet. Die Ablaufplanung der Instandhaltungsleistungen basiert auf der Service-Auftragsplanung. Sämtliche operativen (Service-) Leistungen werden mittels Service-Aufträgen durchgeführt. So generieren Sie eine Instandhaltungsplanung Schritt 1. Service-Vertrag Falls für die Installationsgruppe ein Vertrag aktiv ist, wird für diese Installationsgruppe keine Planung erstellt. Schritt 2. Artikel mit ID-Nummer Wählen Sie sämtliche Artikel mit ID-Nummer der obersten Ebene aus, die während des in den Feldern "Von" und "Bis" angegebenen Zeitraums aktiv sind. Liegt das Von-Datum vor dem Beginn des obersten Artikels mit ID-Nummer, wird das Von-Datum zum Anfangsdatum. Wenn das Ende des obersten Artikels mit ID-Nummer nach dem Bis-Datum liegt, wird das Bis-Datum zum Enddatum. Schritt 3. Geplante Service-Leistungen Die geplanten Leistungen werden für die Artikel mit ID-Nummer angelegt, die in diesem Zeitraum (Datumsbereich) gültig sind. LN generiert die geplanten Service-Leistungen auch für die untergeordneten Artikel mit ID-Nummer, die mit dem obersten Artikel mit ID-Nummer verbunden sind. Die untergeordneten Artikel mit ID-Nummer müssen dazu auch gültig sein. Schritt 4. Verwendungsklasse Die Verwendungsklasse, die Sie zum Generieren von geplanten Service-Leistungen verwenden müssen, wird in der folgenden Reihenfolge ausgewählt: Verwendungsklasse des Artikels mit ID-Nummer Verwendungsklasse des ersten übergeordneten Artikels mit ID-Nummer Verwendungsklasse der Installationsgruppe Verwendungsklasse Schritt 5. Standardleistungen LN prüft, ob die mit der Auftragsposition verknüpften Standardleistungen vorhanden sind. Ist dies der Fall, werden mit Hilfe der Standardleistungen geplante Leistungen erstellt. Schritt 6. Wartungshorizont Die Instandhaltungsplanung kann je nach Beginn des Wartungshorizonts auf drei verschiedene Arten durchgeführt werden: Anfangsdatum Artikel mit ID-Nummer- Der Beginn des Wartungshorizonts entspricht dem Anfangsdatum des Artikels mit ID-Nummer. Von-Datum des Auswahlbereichs- Der Wartungshorizont beginnt am "Von"-Datum, an dem die geplanten Service-Leistungen generiert werden. 1. Januar- Der Wartungshorizont beginnt am 1. Januar. Die relativen Bewegungen werden auf Basis des Werts im Feld Wartungshorizont im Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) in die tatsächlichen Termine umgewandelt. Nach der Berechnung des Beginns wird der tatsächlich geplante Beginn auf den ersten Arbeitstag gelegt. Zur Bestimmung des Endes wird diesem Datum die Leistungsdauer hinzugefügt. Der Suchpfad für Kalender, in denen das erste verfügbare Datum gesucht wird und die Vorwärtsplanung erfolgt, lautet folgendermaßen: der Kalender des Artikels mit ID-Nummer der Kalender des mit der Installationsgruppe verbundenen Kundendienstes Frühester Beginn =
Für jede geplante Service-Leistung, die generiert wird, werden die Bedarfspositionen aus dem Programm Standardleistung - Einsatzmittelbedarfe (tsacm2120m000) in die folgenden Programme kopiert: Geplante Service-Leistung - Materialbedarfe (tsspc2110m000) Geplante Service-Leistung - Erforderlicher Arbeitsaufwand (tsspc2111m000) Geplante Service-Leistung - Sonstige Bedarfe (tsspc2112m000) Verarbeitungsbericht: Liste der erzeugten geplanten Leistungen. Fehlerbericht: Liste der Fehler. Standardwerte: Das Von-Datum ist das aktuelle Datum. Das Bis-Datum ist das aktuelle Datum + ein Jahr. |