| # Erfassen eines Produktionsauftrags und Vorkalkulation Im Folgenden wird beschrieben, welche Aktionen LN zwischen der Erfassung des Produktionsauftrags und der Berechnung der vorkalkulierten Kosten für Endprodukte ausführt. Nach dem Erfassen eines Produktionsauftrags generiert LN folgende Berechnungen: Die Produktionsplanung. Die Produktionsplanung wird vom Arbeitsplan abgeleitet und enthält die geplante Anzahl der Produktionsstunden. Die vorkalkulierten Stunden basieren auf der Produktionsplanung, die im Programm Produktionsplanung (tisfc0110m000) verwaltet werden kann. Die vor- und nachkalkulierten Stunden werden im Programm Vorkalkulierte vs. nachkalkulierte Stundenkosten drucken (ticst0402m000) angezeigt. Den vorkalkulierten Materialbedarf für den Auftrag. LN leitet den vorkalkulierten Materialbedarf von der Stückliste ab. Die vorkalkulierten Materialien können im Programm Vorkalkulierter Materialbedarf (ticst0101m000) verwaltet werden. Das vor- und nachkalkulierte Material kann im Programm Vorkalkulierte vs. nachkalkulierte Materialkosten (ticst0501m000) angezeigt werden. Der vorkalkulierte Materialbedarf und die vorkalkulierten Stunden stellen die Eingabewerte für die Berechnung der vorkalkulierten Stückkosten für Endprodukte dar. In diesem Zusammenhang gehören die geplanten und reservierten Mengen zur nachkalkulierten Produktionsausführung. Die vorkalkulierten Mengen gehören zur festgeschriebenen Produktionsauftragsmenge (einschließlich Ausschuss und Gutmenge (Berechnung)). Verwandte Themen Berechnen von vorkalkulierten Stückkosten für Endprodukte eines Produktionsauftrags |