| # Prüfauftrag - Positionen (qmptc0151m000) Mit diesem Programm können Sie Positionen für auftragsbezogene Prüfdaten abfragen oder verwalten. Für jedes Merkmal oder jede Kombination aus Aspekt und Merkmal steht eine Prüfposition zur Verfügung. Die Daten, die mit diesem Merkmal verknüpft sind, können für diesen bestimmten Auftrag geändert werden. Verwandte Themen Auftragsbezogene Prüfverfahren Folgenummer In diesem Feld wird die Folgenummer des Auftrags angegeben. Für jede Folgenummer werden eine oder mehrere Stichproben entnommen, bei denen die entsprechenden Merkmale untersucht werden. Position In diesem Feld wird die Nummer der Prüfauftragsposition angegeben. Aspekt Teile eines Artikels. Eine Schraube kann beispielsweise die Aspekte Kopf und Stift haben. Ein Aspekt kann eine oder mehrere Eigenschaften aufweisen. Beispielsweise hat ein Kopf einen Durchmesser und eine Länge, während der Stift einen Durchmesser und eine Farbe aufweist. Merkmal Eine bestimmte Qualität oder besondere Eigenschaft eines Artikels oder einer Komponente, wie z. B. Durchmesser, Länge oder Gewicht. Merkmalsart In diesem Feld wird die Art des gemessenen Wertes angegeben. Einheit für Merkmal In dieser Einheit (z. B. Meter, Kilogramm) wird das Merkmal eines Artikels angegeben. Hinweis Wenn Sie Bruch oder Ganze Zahl im Feld Merkmalsart angegeben haben, müssen Sie einen Wert in das Feld Einheit für Merkmal eingeben. Wenn Sie das Feld auf Option gesetzt haben, bleibt das Feld Einheit für Merkmal leer. Merkmal für Formel Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Merkmal als Variable oder Konstante in der Formel eines anderen Merkmals verwendet. Optionssatz Ein Optionssatz ist eine Gruppe möglicher Werte eines Merkmals. Für jeden Wert (Option) können Sie angeben, ob er in Ordnung ist oder nicht akzeptiert werden kann. Die Optionen "Blau" und "Rot" bilden einen Optionssatz. Beispiel
Merkmal | pH-Wert
Prüfung | Lackmustest
Optionen | Blau = In Ordnung
Rot = Nicht in Ordnung
Hinweis Sie können einen Optionssatz eingeben, wenn das Feld Merkmalsart auf Option gesetzt ist. Verfahren In diesem Feld wird die Art des Merkmalswertes angegeben oder die Art, in der das Merkmal berechnet wird. Formel Ausdruck, der verwendet wird, um ein Merkmal mit Hilfe von anderen Variablen oder festen Merkmalen zu berechnen. Hinweis Sie können nur dann Daten in das Feld Formel eingeben, wenn Sie Formel im Feld Berechnungsweise eingegeben haben. Geben Sie die Bezeichnung der Formel ein, die zum Berechnen des Merkmals verwendet wird. Prüfung Eine Überprüfung bzw. Untersuchung eines bestimmten Merkmals. Sie können ein oder mehrere Prüfverfahren mit einem Merkmal verknüpfen. Prüfstand Der (physische) Ort, an dem Kontrollen durchgeführt werden. Zerstörende Prüfung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Prüfung zerstörend, und der Artikel kann nach der Prüfung nicht mehr verwendet werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, ist die Prüfung nicht zerstörend, und der Artikel kann nach der Prüfung weiterhin verwendet werden. Ergebnisart In diesem Feld wird die Art des Ergebnisses angegeben, das an den Anwender weitergegeben wird. Prüfeinheit Die für die Prüfung gültige Einheit, wie z. B. Meter, Liter oder Kilogramm. Hinweis Die Merkmalseinheit ist der Vorgabewert. Die Prüfeinheit und die Merkmalseinheit müssen dieselbe physikalische Größe haben. Prüffolge Die Prüffolge gibt an, in welcher Reihenfolge die Merkmale innerhalb einer Prüfreihe geprüft werden. Wenn der Wert des Feldes Prüffolge null ist, ist die Prüffolge dieses Aspekts/Merkmals für die Prüfung nicht relevant. Ein Aspekt/Merkmal, dem ein Prüffolgenwert von null zugeordnet ist, wird erst dann geprüft, wenn alle anderen Prüfungen stattgefunden haben. Beispiel
| Zerstörende Prüfung | Prüffolge
Prüfung 1 | Nein | 1
Prüfung 2 | Ja | 2
Erläuterung: Das zerstörende Prüfverfahren findet zuletzt statt. Hinweis Eine Folgenummer kann für mehrere Merkmale verwendet werden, so dass mehrere Merkmale dieselbe Folgenummer aufweisen können. Wenn dies der Fall ist, werden die Prüfverfahren nach Aspekt/Merkmal sortiert, wenn die Prüffolgenummer nicht null ist. Norm In diesem Feld wird die Norm angegeben, die im Allgemeinen für die Prüfung verwendet wird, beispielsweise eine DIN-Norm. Kenntnisse Bestimmtes Wissen oder technische Fachkompetenz, über die ein Techniker zur Ausführung einer entsprechenden Service-Leistung verfügen muss. Beispiele wären z. B. elektrotechnisches Wissen, Kenntnisse über Spezialwerkzeuge usw. Mitarbeiter In diesem Feld wird der Mitarbeiter angegeben, der die Prüfung dieses Merkmals durchführt. Prüfmittel Ein Werkzeug, das bei Qualitätsprüfungen zum Messen von bestimmten Eigenschaften eines Artikels verwendet wird. Beispiel
Prüfmittel | Säuremesser
Merkmal | pH-Wert
Prüfmittelgruppe In diesem Feld wird der Code der Prüfmittelgruppe angegeben. Die Gruppe der Prüfmittel mit identischen Merkmalen. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Prüfmittelnummer Die Nummer des Prüfmittels, die zur Verfolgung des Prüfmittels verwendet werden kann. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Fester Merkmalswert Ein Merkmalswert, der einmal ermittelt und anschließend mit den Prüfergebnissen verglichen wird, die im Programm Stichprobe - Prüfdaten nach Merkmal (qmptc1115m000) eingegeben wurden. Hinweis Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Feld Berechnungsweise auf Fest gesetzt ist. Norm In diesem Feld wird die Norm angegeben, die im Allgemeinen für das Merkmal verwendet wird. Es handelt sich um ein Anzeigefeld. beispielsweise eine DIN-Norm. Normwert Die Norm ist die erforderliche Qualität für das Merkmal. Der Wert wird in der Einheit des Merkmals angegeben. Hinweis Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn Sie Fest im Feld Berechnungsweise oder Option im Feld Merkmalsart eingeben. Obergrenze In diesem Feld wird der höchste Wert für das Merkmal angegeben, bei dem die Qualität noch akzeptabel ist. Dieser Wert wird in der Einheit des Merkmals angegeben. Hinweis Der Wert im Feld Obergrenze muss größer oder gleich dem Wert im Feld Normwert sein. Untergrenze In diesem Feld wird der niedrigste Merkmalswert angegeben, bei dem die Qualität noch akzeptabel ist. Dieser Wert wird in der Einheit des Merkmals angegeben. Hinweis Der Wert im Feld Untergrenze muss kleiner oder gleich dem Wert im Feld Normwert sein. Herkunft Mit der Herkunft wird ein integriertes Modul oder ein Paket angegeben, auf das sich ein (Prüf-)Auftrag bezieht. Position In diesem Feld wird die Nummer der Auftragsposition angegeben, für die der Prüfauftrag gilt. Dabei kann es sich um die Verkaufsauftragsposition, die Bestellposition oder die Position der Materialvorkalkulation handeln. Arbeitsgang Ein Schritt in einer Reihe von Schritten in einem Arbeitsplan, die nacheinander ausgeführt werden, um einen Artikel zu fertigen. Für einen Arbeitsgang sind folgende Daten erforderlich: Die Tätigkeit, beispielsweise Sägen. Die Maschine, die für die Ausführung des Arbeitsgangs verwendet wird (optional), beispielsweise, Sägemaschine. Der Ort, an dem der Arbeitsgang ausgeführt wird (Abteilung), beispielsweise Holzbearbeitung. Die Anzahl der Mitarbeiter, die erforderlich sind, um den Arbeitsgang auszuführen. Diese Daten werden benötigt, um Durchlaufzeiten zu berechnen, Produktionsaufträge zu planen, Herstellkosten zu ermitteln etc. Bei oder nach Durchführung dieses Arbeitsgangs muss eine Qualitätsprüfung durchgeführt werden. Formel prüfen Prüft die Gültigkeit der auftragsbezogenen Formeldaten. |