| # Merkmale (qmptc0115m000) Mit diesem Programm definieren Sie die Qualitätsanforderungen für Merkmale. Die Merkmale, die für eine Qualitäts-ID definiert wurden, gelten für alle Qualitätskombinationen, denen die Qualitäts-ID zugeordnet wurde. Im Unterprogramm verknüpfen Sie mehrere Merkmale oder Kombinationen aus Aspekten und Merkmalen mit einer Qualitäts-ID. Sie können zu einer Qualitäts-ID Eigenschaften hinzufügen, beispielsweise Prüfverfahren, Normwert, Grenzmethode und Eingangsdatum. Hinweis Die Vorgabewerte für Merkmale können bei Bedarf geändert werden. Verwandte Themen Standardprüfverfahren und Prüfkombinationen Qualitäts-ID Der Code, unter dem Daten zusammengefasst werden, die für die Prüfung der Qualität eines Artikels erforderlich sind. Durch die Verwendung eines Standardprüfverfahrens kann sehr viel Zeit eingespart werden, da es für eine ganze Gruppe von Produkten eingesetzt werden kann, die die gleichen Qualitätsstandards und Prüfungen erfordern. Aspekt Ein Aspekt ist die genaue Angabe eines Merkmals. Merkmal Eine bestimmte Qualität oder besondere Eigenschaft eines Artikels oder einer Komponente, wie z. B. Durchmesser, Länge oder Gewicht. Merkmal Trennt den Aspekt vom Merkmal. Merkmal Über diese Folgenummer können Sie das gleiche Merkmal mehrmals mit unterschiedlichen Ablaufdaten definieren. Merkmalsart Folgende Merkmalsarten stehen zur Verfügung: Berechnungsweise Folgende Berechnungsverfahren stehen zur Verfügung: Einheit für Merkmal In dieser Einheit (z. B. Meter, Kilogramm) wird das Merkmal eines Artikels angegeben. Merkmal für Formel Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann das Merkmal als Variable oder Konstante in der Formel eines anderen Merkmals verwendet werden. Prüfung In diesem Feld wird die Prüfung angegeben, die standardmäßig zum Messen des Merkmals verwendet wird. Fester Merkmalswert In diesem Feld wird ein einmalig erfasster Merkmalswert angegeben. Der feste Merkmalswert wird mit den Ergebnissen der Prüfung verglichen, die in einem der folgenden Programme eingegeben wurden: Stichprobe - Prüfdaten nach Merkmal (qmptc1115m000) Stichprobe - Prüfdaten nach ID-Nummer (qmptc1116m000) Hinweis Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Feld Berechnungsweise auf Fest gesetzt ist. Wenn das Feld Merkmalsart auf Ganze Zahl gesetzt ist, wird das Feld Fester Merkmalswert auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet.
Beispiel
Eingabe (Anwender) | Gerundeter Wert
5 | 11
4 | 10
6 | 11
Formel Ausdruck, der verwendet wird, um ein Merkmal mit Hilfe von anderen Variablen oder festen Merkmalen zu berechnen. Hinweis Das Feld Formel ist nur dann aktiv, wenn Sie Formel im Feld Berechnungsweise eingegeben haben. Optionssatz Ein Optionssatz ist eine Gruppe möglicher Werte eines Merkmals. Für jeden Wert (Option) können Sie angeben, ob er in Ordnung ist oder nicht akzeptiert werden kann. Die Optionen "Blau" und "Rot" bilden einen Optionssatz. Beispiel
Merkmal | pH-Wert
Prüfung | Lackmustest
Optionen | Blau = In Ordnung
Rot = Nicht in Ordnung
Hinweis Wenn das Feld Merkmalsart auf Option gesetzt ist, können Sie einen Optionssatz eingeben. Gültig ab In diesem Feld wird das Datum angegeben, ab dem Sie eine Prüfung zur Kontrolle von Artikeln durchführen können. Gültig bis In diesem Feld wird das Datum angegeben, ab dem Sie keine Prüfung für ein Merkmal dieser Qualitäts-ID mehr durchführen können. Norm In diesem Feld wird die Norm angegeben, die im Allgemeinen für das Merkmal verwendet wird, beispielsweise eine DIN-Norm. Grenzart In diesem Feld wird die Art des gemessenen Wertes angegeben. Normwert Die Norm ist die erforderliche Qualität für das Merkmal. Der Wert wird in der Einheit des Merkmals angegeben. Hinweis Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn Sie Fest im Feld Berechnungsweise oder Option im Feld Merkmalsart eingeben. Obergrenze In diesem Feld geben Sie den höchsten Wert für das Merkmal ein, bei dem die Qualität noch akzeptabel ist. Dieser Wert wird in der Einheit des Merkmals angegeben. Hinweis Der Wert im Feld Obergrenze muss größer oder gleich dem Wert im Feld Normwert sein. Untergrenze In diesem Feld geben Sie den niedrigsten Wert für das Merkmal ein, bei dem die Qualität noch akzeptabel ist. Dieser Wert wird in der Einheit des Merkmals angegeben. Hinweis Der Wert im Feld Untergrenze muss größer oder gleich dem Wert im Feld Normwert sein. Obere Toleranz Geben Sie den maximalen Prozentsatz ein, um den ein Wert größer als der Normwert im Feld Normwert sein kann. Untere Toleranz Geben Sie den Prozentsatz ein, um den ein Wert kleiner als der Normwert im Feld Normwert sein kann. |