| # Änderungen Konfigurationen für konfigurierte EK-Artikel Neu in Infor LN 10 In Infor LN 10 kann die Konfiguration eines EK-Artikels für einen Montageauftrag mit dem Linenstationsauftragsstatus Ausgesetzt geändert werden. Sie müssen den neuen Parameter Erneute Konfiguration zulässig, wenn Aufträge festgeschrieben sind im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0100s000) setzen, um die Weitergabe der EK-Artikelkonfiguration an Montageaufträge mit Linienstationsaufträgen zuzulassen, deren Status Ausgesetzt lautet. Wenn der konfigurierbare EK-Artikel mit einem Linenstationsauftrag verknüpft ist, dessen Status Ausgesetzt lautet, und Änderungen an der Konfiguration nicht weitergegeben werden, können Sie im Programm Montageaufträge aktualisieren und festschreiben (tiapl3203m000) die Änderungen auf der Grundlage der erneuten Konfiguration eines EK-Artikels weitergeben. Bauen Sie gegebenenfalls die Reservierungen für Montageteile neu auf und generieren Sie Meldungen für Montageteillieferungen neu oder übertragen Sie diese. |