| # Standard-Produktstruktur in kundenspezif. Struktur kopieren (tipcs2230m000) Mit diesem Programm kopieren Sie eine Standard-Produktstruktur in eine kundenspezifische Produktstruktur, um die PCS-Projektvorbereitung für die kundenauftragsbezogene kundenspezifische Produktion zu unterstützen. Der Kopiervorgang läuft folgendermaßen ab: Für jeden Standardartikel, der in einen kundenspezifischen Artikel kopiert werden muss, prüft LN zunächst, ob der Code des Standardartikels als Code eines kundenspezifischen Artikels verwendet wird. Ist dies der Fall, kann ein neuer kundenspezifischer Artikel-Code automatisch auf Grundlage des ersten freien kundenspezifischen Artikel-Codes, der mit dem Programm PCS-Projekte (tipcs2101m000) erfasst wurde, generiert werden. Dieser neue Code kann gegebenenfalls geändert werden. Wenn kein kundenspezifischer Artikel für den Standardartikel vorhanden ist, werden die Daten des Standardartikels in den neuen Code des kundenspezifischen Artikels (Zielprojekt) kopiert. Anschließend werden die Produktionsstücklisten und die Arbeitsgänge für die Fertigungsartikel in die kundenspezifischen Stücklisten und Arbeitsgänge für den kundenspezifischen Artikel (Zielprojekt) kopiert. Wenn bereits ein kundenspezifischer Artikel für das Zielprojekt des Originalartikels vorhanden ist, werden keine Artikeldaten für den vorhandenen kundenspezifischen Artikel kopiert. Der betreffende kundenspezifische Artikel und seine zugrundeliegende kundenspezifische Produktstruktur werden als Ersatz für den Standardartikel betrachtet. Dies gilt nicht für die erste Stücklistenebene innerhalb der Standard-Produktstruktur. Die Produktionsstücklisten und die Arbeitsgänge für den Standardartikel auf der obersten Ebene der Standard-Produktstruktur werden immer in den vorhandenen kundenspezifischen Artikel für das kopierte Projekt kopiert. Das geschieht, nachdem zuvor vorhandene Daten gelöscht wurden. Wenn ein Standardartikel in einen kundenspezifischen Artikel kopiert wird, werden ebenfalls die K-Artikel-Beziehungen kopiert. Standardartikel Geben Sie den Code des Standardartikels ein, für den Sie die Produktstruktur in ein Projekt kopieren möchten. Dieser Code muss bereits zuvor im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) definiert worden sein. Nur Komponenten kopieren für Gültigkeitseinheit Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden. Kundenspezifischer Artikel Geben Sie den Code des kundenspezifischen Artikels ein, in den der Standardartikel kopiert werden muss. Bezeichnung Die Beschreibung des Zielartikels Referenzdatum des PCS-Projekts verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Feld mit dem Referenzdatum deaktiviert, da das Referenzdatum vom Ursprungsprojekt übernommen wird. Wenn das Ursprungsprojekt kein Referenzdatum hat, verwendet LN die Systemzeit. Referenzdatum des PCS-Projekts verwenden Das Datum in diesem Feld gibt an, dass nur die Teile der PCS-Projektstruktur kopiert werden, die am angegebenen Datum gültig sind. Kopierverfahren für Produktstruktur In diesem Feld können Sie angeben, ob die gesamte Produktstruktur oder nur ihre erste Ebene kopiert werden soll oder ob der Kopiervorgang interaktiv ablaufen soll. Kopierverfahren für Artikel Über dieses Feld können Sie festlegen, ob nur auftragsbezogene Standardartikel, auftragsbezogene Standardartikel und anonyme Fertigungsartikel oder alle Artikel kopiert werden sollen. Alle Komponenten und Gültigkeitsangaben kopieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Einheitengültigkeit von einer Standard-Produktstruktur in eine kundenspezifische Produktstruktur kopiert. Sie können angeben, für welche Einheit Sie die Einheitengültigkeit kopieren möchten. Ausnahmen werden für Arbeitspläne und Arbeitsgänge kopiert, die die Bedingungen für die Gültigkeit erfüllen. Konstruktionsartikelbeziehungen kopieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Beziehungen der Konstruktionsartikel in die kundenspezifische Struktur kopiert. Verwandte Themen Konstruktionsartikelbeziehungen Alternatives Material Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird auch das alternative Material der Stücklistenkomponenten kopiert. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird das alternative Material beim Kopieren ignoriert. Verwandte Themen Verbrauchs- und Ersatzmaterial und kundenspezifische Artikel Verbrauchsmaterial Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird auch das Restmaterial der Stücklistenkomponenten kopiert. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird das Restmaterial beim Kopieren ignoriert. Verwandte Themen Verbrauchs- und Ersatzmaterial und kundenspezifische Artikel Neue Artikel-Codes erstellen, wenn kundenspezif. Komponenten vorhanden LN generiert einen neuen Artikel-Code, wenn ein kundenspezifischer Artikel eingetragen wird. Vor dem Generieren neuer Artikel-Codes nachfragen Wenn ein neuer Artikel-Code generiert wird, fordert LN Sie auf, dies zu bestätigen. Kopieren Kopiert die Daten für den Auswahlbereich. |