| # Realisierbarer Komponentenbestand Bei einer Prüfung des realisierbaren Komponentenbestands für einen Artikel prüft LN ob zur Produktion eines Artikel eine ausreichende Menge der Komponenten des Artikels vorhanden ist. Normalerweise wird eine Prüfung des realisierbaren Komponentenbestands in folgenden Situationen ausgeführt: Der frei verfügbare Bestand eines Artikels wird geprüft. Der frei verfügbare Bestand des Artikels reicht zur Deckung des betreffenden Bedarfs nicht aus. Prüfungen des realisierbaren Komponentenbestands sind für den betreffenden Artikel aktiviert (siehe Programm Planartikeldaten (cprpd1100m000)). Eine Prüfung des realisierbaren Komponentenbestands erfolgt anhand der Stückliste, der Liste kritischer Materialien oder der generellen Stückliste, falls es sich bei dem Artikel um einen kundenspezifischen Artikel handelt. In allen Fällen müssen Sie das Kontrollkästchen Kritisch in CTP im Programm Planartikeldaten (cprpd1100m000) für die Komponenten markieren, die LN bei der Prüfung berücksichtigen soll, damit LN sie als kritisch in CTP erkennen kann. Für jede kritische Komponente führt LN eine vollständige Prüfung des realisierbaren Bestands aus. Die Prüfung kann verschiedene Prüfungen des frei verfügbaren und des realisierbaren Bestands umfassen, je nach den Einstellungen im Programm Planartikeldaten (cprpd1100m000). Hinweis: Dies kann zu einer mehrstufigen Prüfung der Komponenten führen, bei der die Komponenten in den unteren Ebenen ebenfalls geprüft werden. LN Hinweis Bei der CTP-Komponentenprüfung wird die Spezifikation unabhängig vom Wert im Feld Weitergabe Bedarfszuordnung im Programm Stückliste (tibom1110m000) ignoriert. LN geht einfach davon aus, dass der gesamte frei verfügbare Bestand der Komponenten verfügbar ist. Beispiel Sie fertigen 4 Artikel: A, B, C und D. D ist eine kritische Komponente von C C ist eine kritische Komponente von B B ist eine kritische Komponente von A Im Programm Planartikeldaten (cprpd1100m000) haben Sie für alle Artikel das Kontrollkästchen CTP-Komponentenbestand markiert, für die Artikel B, C und D haben Sie das Kontrollkästchen Kritisch in CTP markiert. Die Kontrollkästchen Realisierbare Kapazität, ATP für Channel oder CTP-Familienartikel sind nicht markiert. LN beginnt eine Prüfung des realisierbaren Bestands für Artikel A mit einer Standardprüfung des frei verfügbaren Bestands. Wenn der frei verfügbare Bestand für Artikel A nicht ausreicht, führt LN eine vollständige mehrstufige Prüfung des realisierbaren Bestands für Artikel B aus. Es werden also folgende Daten geprüft: Der frei verfügbare Bestand von Artikel D Der frei verfügbare Bestand von Artikel C, zuzüglich der Menge, die ausgehend vom frei verfügbaren Bestand von Artikel D, gefertigt werden kann Der frei verfügbare Bestand von Artikel B, zuzüglich der Menge, die ausgehend vom frei verfügbaren Bestand von Artikel C, gefertigt werden kann Bedarfsdatum der Komponente Wenn Sie eine Prüfung des realisierbaren Komponentenbestandes durchführen, berechnet LN das Bedarfsdatum der Komponente basierend auf dem Bedarfsdatum des Hauptartikels. Die Differenz zwischen dem Bedarfsdatum des Hauptartikels und dem Bedarfsdatum der Komponente ist der Laufzeitversatz. LN plant den Versatz unter Berücksichtigung des gültigen Kalenders und des Einsatzbereichs, der im Programm Parameter Unternehmensplanung (cprpd0100m000) festgelegt wurde. Der Wert im Feld Zeitabschnitt für CTP-Komponentenbestand im Programm Parameter Unternehmensplanung (cprpd0100m000) hat außerdem Auswirkungen auf den Laufzeitversatz. Verwenden der Stückliste Wenn die Prüfung des realisierbaren Komponentenbestands auf der Stückliste basiert, berechnet LN das Bedarfsdatum der Komponente anhand der Daten in den Programmen Stückliste (tibom1110m000) und Artikel - Produktion (tiipd0101m000). Wenn im Programm Stückliste (tibom1110m000) das Kontrollkästchen Laufzeitversatz verwenden markiert ist, verwendet LN den Wert im Feld Laufzeitversatz in diesem Programm als Laufzeitversatz. Wenn im Programm Stückliste (tibom1110m000) das Kontrollkästchen Laufzeitversatz verwenden nicht markiert ist, verwendet LN die Durchlaufzeit des Hauptartikels als Laufzeitversatz. Die Durchlaufzeit eines Artikels wird im Feld Durchlaufzeit im Programm Artikel - Produktion (tiipd0101m000) festgelegt. Verwenden der Liste kritischer Materialien Wenn die Prüfung des realisierbaren Komponentenbestands auf der Liste kritischer Materialien basiert, berechnet LN das Bedarfsdatum der Komponente anhand der Daten im Programm Liste kritischer Materialien (cprpd3120m000). Wenn im Programm Stückliste (tibom1110m000) das Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN den Wert im Feld Laufzeitversatz im Programm Liste kritischer Materialien als Laufzeitversatz. Vorbereiten von Prüfungen des realisierbaren Komponentenbestands Einrichten des Hauptartikels Wenn das Kontrollkästchen CTP-Komponentenbestand im Programm Planartikeldaten (cprpd1100m000) für einen bestimmten Artikel markiert ist, können Sie für diesen Artikel Prüfungen des Komponentenbestands ausführen. Heben Sie die Markierung des Kontrollkästchens Komponente im Programm Frei verfügbarer Bestand - Bearbeitung (cprrp4800m000) auf, um die Prüfung des realisierbaren Komponentenbestands für den Artikel zu deaktivieren. Hinweis Darüber hinaus können Sie Prüfungen des realisierbaren Komponentenbestands für die auftragsbezogene Konfigurierung (CTO) verwenden. Einrichten der Komponenten Markieren Sie im Programm Artikel - Planung (cprpd1100m000) das Kontrollkästchen Kritisch für CTP für alle Komponenten, die ausgewählt werden sollen. Legen Sie mit einem der folgenden Verfahren einen Laufzeitversatz fest: Markieren Sie im Programm Stückliste (tibom1110m000) das Kontrollkästchen Laufzeitversatz verwenden und geben Sie den Versatz im Feld Laufzeitversatz ein. Wenn ein Artikel als Komponente für mehrere Hauptartikel verwendet wird, müssen Sie diesen Laufzeitversatz in jeder Stückliste angeben, in der die Komponente verwendet wird. Heben Sie im Programm Stückliste (tibom1110m000) die Markierung im Kontrollkästchen Laufzeitversatz verwenden auf. Geben Sie im Programm Artikel - Produktion (tiipd0101m000) den Laufzeitversatz im Feld Durchlaufzeit ein. Wenn der Artikel als Komponente für mehrere Hauptartikel verwendet wird, verwendet LN diesen Wert bei der Berechnung des verfügbaren Komponentenbestands für alle Endprodukte. Verwandte Themen Überprüfungen des frei verfügbaren und realisierbaren Bestands Erweiterte Prüfungen des realisierbaren Bestands Überprüfen des realisierbaren Bestands Reservierungen für CTP-Komponentenbestand Realisierbarer Komponentenbestand und realisierbare Kapazität für Cluster |