| # Prüfen des Bestands Hinweis Dieses Programm ist entscheidend für die Bestandsprüfungsfunktion in anderen Programmen. Nur die Daten, die von diesem Programm generiert werden, können im Programm Montageauftragslisten für kritische Teile generieren (tiasc2245m000) weiterverarbeitet und in den Programmen Unterdeckungen für Montageteil (tiasc2540m000), Unterdeckungen für Montageteil - Montageaufträge (tiasc2545m000) und Montageauftrag - Unterdeckungen für Montageteil (tiasc2546m000) angezeigt werden. LN begrenzt die Prüfungen immer auf kritische Montageteile und auf mit diesen Teilen verbundene Aufträge. Weitere Informationen zu kritischen Artikeln finden Sie im Programm Artikel - Produktion (tiipd0101m000). Doppelklicken Sie auf einen Artikel, und klicken Sie anschließend auf die Registerkarte "Verfahren", um das Feld Kritisch für Bestandsprüfung anzuzeigen. Um den Bestand zu prüfen, müssen Sie eine oder mehrere Montagelinien sowie ein Datum oder einen Zeitraum angeben. Außerdem können Sie die Prüfung auf bestimmte Montageteile begrenzen. Das Programm analysiert, welche Aufträge diese Kriterien erfüllen, und führt die Prüfung für diese Aufträge und Montageteile durch. Wenn Unterdeckungen auftreten, generiert LN eine Liste von Montageteilen, für die eine Unterdeckung vorliegt. Diese Liste wird im Programm Unterdeckungen für Montageteil (tiasc2540m000) angezeigt. Zusätzlich zu diesem Bericht über die Unterdeckungsteile können Sie Listen derjenigen gesperrten Aufträge generieren, für die diese Unterdeckungsteile erforderlich sind. Diese Listen werden im Programm Unterdeckungen für Montageteil - Montageaufträge (tiasc2545m000) für die einzelnen Kombinationen aus Tag und Montageteil angezeigt. Diese Listen umfassen alle gesperrten Aufträge für die jeweilige Kombination aus Bedarfsdatum und Montageteil, selbst wenn der Gesamtbetrag der erforderlichen Teile für diese Aufträge die Unterdeckungsmenge überschreitet. Wenn Sie eine Auftragsliste erstellen, löscht LN alle vorhandenen Auftragslisten für die einzelnen Kombinationen aus Tag und Montageteil, die in den festgelegten Bereich fallen. Somit ersetzen die neuen Listen die vorhandenen. Wenn für eine bestimmte Kombinationen aus Montageteil und Bedarfsdatum keine neue Liste generiert wird, werden trotzdem alle vorhandenen Listen gelöscht. Bitte beachten Sie, dass die Auftragslisten, die Sie in diesem Programm generieren, nur gesperrte Aufträge umfassen. Wenn Sie nicht gesperrte Aufträge berücksichtigen, vorhandene Listen aktualisieren, Auswahlkriterien festlegen oder eine größere Anzahl an Aufträgen generieren möchten, müssen Sie das Programm Montageauftragslisten für kritische Teile generieren (tiasc2245m000) verwenden. Bei gesperrten Aufträgen handelt es sich um Aufträge, deren (weitere) Verarbeitung angehalten wurde. Wenn der Auftrag bereits gestartet wurde, kann er nur bis zur nächsten Linienstation weiter verarbeitet werden. Ein Auftrag kann aus verschiedenen Gründen gesperrt werden, beispielsweise aus Unterdeckungsgründen. Im Programm Montageauftrag - Sperrgründe (tiasc2103m000) können Sie Aufträge sperren oder entsperren oder die jeweiligen Sperrgründe anzeigen. In der Hilfe zu diesem Programm finden Sie weitere Informationen über das Sperren von Aufträgen. Hinweis Der Bestand kann nur geprüft werden, wenn das Bestellsystem des Artikels in Unternehmensplanung "Geplant" lautet. Siehe hierzu das Feld Bestellsystem in der Registerkarte "Einstellungen" des Programms Artikel - Bestellung (tcibd2100s000). Welche Aufträge geprüft werden, hängt unter anderem von den von Ihnen ausgewählten Daten ab. Die Montagezeit eines Auftrags kann jedoch teilweise außerhalb des Bereichs der festgelegten Daten liegen. In diesem Fall werden nur die Montageteile geprüft, die an den ausgewählten Daten benötigt werden. Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Kritische Artikel Montageaufträge Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung Auslastung von Montagelinienstationen |