| # Materialunterdeckungen nach Produktionsauftrag drucken (tisfc0419m000) Mit diesem Programm prüfen Sie, ob das für Produktionsaufträge erforderliche Material rechtzeitig zur Verfügung steht. Bericht Der Bericht enthält die folgenden Symbole:
* | Kennzeichnet eine Materialunterdeckung.
! | Kennzeichnet eine Materialverfügbarkeit, die von der Ausführung anderer Aufträge abhängt. Falls sich diese Aufträge verzögern, kann es zu einer Materialunterdeckung kommen.
Verwandte Themen Materialentnahme - Übersicht Vermeiden von Unterdeckungen für Produktionsaufträge Prüfen von Materialunterdeckung Mehrstufige Prüfung von Materialunterdeckungen Auswahlbereich Produktionsauftragsgruppe Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie einen Bereich von Auftragsgruppen angeben. Produktionsauftragsgruppe Eine Gruppe von Produktionsvorschlägen, die Sie als Auswahlkriterium für die Überführung von Auftragsvorschlägen aus Unternehmensplanung in das Modul Produktion im Paket Fertigung verwenden können. Im Modul "Produktion" (SFC) kann die gleiche Gruppe für die Organisation von Fertigungsaufgaben verwendet werden. Produktionsauftrag Ein Auftrag für die Produktion einer festgelegten Artikelmenge an einem bestimmten Liefertermin Projekt Ein PCS-Projekt besteht aus einer Gruppe von Fertigungsschritten und EK-Vorgängen, die eigens für einen bestimmten Kundenauftrag durchgeführt werden. PCS-Projekte werden durch Kundenaufträge für Artikel mit dem Bestellverfahren Auf Auftrag ausgelöst. Projekte sind für die Planung und Koordination der Produktion solcher Artikel bestimmt. Bei der auftragsbezogenen Produktion von Standardartikeln wird ein PCS-Projekt lediglich dazu benutzt, den Artikel dem Kundenauftrag zuzuordnen. Ansonsten kann ein PCS-Projekt Folgendes umfassen: Kundenspezifische Artikeldaten (Stücklisten und Arbeitspläne) Projektplanung (Aktivitätenplanung) Ein Voranschlag ist eine bestimmte Art von PCS-Projekt. Voranschläge werden für die Planung und Veranschlagung benutzt, nicht jedoch für die eigentliche Produktion. Geplanter Produktionsbeginn am Das Anfangsdatum und die -zeit des Produktionsauftrags. Disponent Der Mitarbeiter oder die Abteilung, der/die für die Planung der Produktion, des Einkaufs und der Verteilung von Artikeln zuständig ist. Der Disponent berücksichtigt Bestandsniveaus, Materialverfügbarkeit und Kapazitäten von Ressourcen. Des Weiteren achtet er auf von LN generierte Signale wie Neuplanungsmeldungen und leitet die erforderlichen Schritte ein. Disponent Produktion Der Mitarbeiter, der für den Druck, die (Neu-)Planung und Freigabe von Produktionsaufträgen zuständig ist und die Kapazitätsauslastung überwacht. Optionen Prüfen Legt fest, welche Art der Prüfung dieses Programm durchführt. Zulässige Werte Vorhandener Bestand LN prüft den vorhandenen Bestand. Eingeplante Wareneingänge aus Bestellungen werden ignoriert. Eingeplante Wareneingänge aus Produktionsaufträgen werden nur in den folgenden Fällen berücksichtigt: Der Produktionsauftrag wurde bereits freigegeben. Der Produktionsauftrag ist in den Auswahlbereichen enthalten, die Sie unter Auswahlbereich festgelegt haben. Voraussichtlicher Bestand LN prüft die voraussichtlich verfügbare Menge auf der Basis aller geplanten Bestandsbuchungen einschließlich der eingeplanten Wareneingänge aus allen Bestellungen und Produktionsaufträgen. Diese Prüfung ist nicht mehrstufig. D. h. LN prüft nicht, ob aus anderen Produktionsaufträgen geliefertes Material sich wegen Materialunterdeckungen in diesen Produktionsaufträgen verzögert. Mehrstufig LN prüft die voraussichtlich verfügbare Menge. Wenn Material aus einem Produktionsauftrag geliefert werden muss, prüft LN auch, ob das Material aus diesem Produktionsauftrag rechtzeitig verfügbar sein wird. LN prüft rekursiv die Materialverfügbarkeit auf den unteren Ebenen. Weitere Informationen finden Sie unter Mehrstufige Prüfung von Materialunterdeckungen. Umfang Legt fest, aus welchen Lägern LN den verfügbaren Bestand berücksichtigt. Zulässige Werte Nur aktuelles Lager Nur der Bestand im Lager des Materials wird berücksichtigt. Das Lager des Materials wird im Programm Stückliste (tibom1110m000) im Feld Lager angezeigt. Geplante Läger im Cluster Der Bestand in allen Lägern, die zum selben Cluster wie das Lager des Materials gehören, wird berücksichtigt. Im Allgemeinen gehören in der Nähe liegende Läger zum selben Cluster. LN schließt jedoch diejenigen Läger aus, für die das Kontrollkästchen In Unternehmensplanung berücksichtigen im Programm Läger (tcmcs0503m000) nicht markiert ist. Alle Läger im Cluster Der Bestand in allen Lägern, die zum selben Cluster wie das Lager des Materials gehören, wird berücksichtigt, unabhängig von der Einstellung des Kontrollkästchens In Unternehmensplanung berücksichtigen im Programm Läger (tcmcs0503m000). Wenn das Feld Prüfen Mehrstufig lautet, ist dieses Feld auf Geplante Läger im Cluster gesetzt und kann nicht geändert werden. Gesperrten Bestand überspringen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berücksichtigt LN bei der Analyse der Materialbestände für Produktionsaufträge nicht den gesperrten Bestand. Bestand kann zur Prüfung oder aus anderen Gründen gesperrt sein. Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie erwarten, dass die Materialqualität schlecht sein wird. Wenn das Feld Prüfen Mehrstufig lautet, ist dieses Kontrollkästchen automatisch genauso eingestellt wie das Kontrollkästchen WE-Prüfung blockiert Unternehmensplanung im Programm Parameter Lageraktivitäten (whinh0100m000) und kann nicht geändert werden. Nur kritische Artikel Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, prüft LN nur das Material, für das im Programm Artikel - Produktion (tiipd0101m000) das Kontrollkästchen Kritisch für Bestandsprüfung markiert ist. Hinweis Wenn Sie eine mehrstufige Prüfung durchführen und unkritisches Material über kritisches Material auf einer unteren Ebene verfügt, prüft LN das Material auf dieser unteren Ebene. Drucken Wählen Sie die Art der zu druckenden Aufträge aus. Zulässige Werte Alle Aufträge Aufträge mit Unterdeckung Aufträge ohne Unterdeckung Drucken Startet den Druckvorgang. |